









№1 кесте – Басып шығару сервисі қызметінің техникалық параметрлері


	Кеңсе жабдығы

	A санаты
	Көп функционалды құрылғы, А3 форматы, дәліз түріндегі үлкен топтарға арналған қара/ақ

	1
	Жалпы сипаттамалары

	1.1
	Түрі
	Көп функционалды құрылғы

	1.2
	Қара-ақ көшіру
	Міндетті түрде 

	1.3
	Қара-ақ басып шығару
	Міндетті түрде 

	1.4
	Түрлі-түсті сканерлеу
	Міндетті түрде 

	1.5
	Басып шығару түрі
	Жарық диодты/лазерлік

	1.6
	Тонер-картридж түрі
	Бөлек барабанмен/біріктірілген

	1.7
	Қолдау көрсетілетін формат (мин/макс)
	A4, B5, A5, А3, SRA3

	1.8
	Басқару панелі: сенсорлық басқарумен диагональмен, дюйммен, толық түрлі-түсті LCD дисплей
	7 дюймнен кем емес

	1.9
	Ізтаңбалардың ұсынылатын айлық жүктемесі (A4, 80 г/м²)
	Айына 6 000 беттен кем емес

	1.10
	Максимальды қысқа уақытты жүктеме, айына бет
	130 000-нан кем емес

	1.11
	Минутына көшіру жылдамдығы, а/қ. (A4, 80 г/м²)
	30 беттен кем емес

	1.12
	Басып шығару рұқсаты, dpi 
	1200х1200 кем емес

	1.13
	Реверсивтік автотаратқыш (дуплекс)
	Міндетті түрде 

	1.14
	Автотаратқыштың сыйымдылығы, парақ (80 г/м²)
	100-ден кем емес

	1.15
	Науасыз екі бетті көшіру/басып шығару
	Міндетті түрде  

	1.16
	Қыздыру уақыты, сек
	Кемінде 20   

	1.17
	Бірінші басып шығару уақыты A4, 80 г/м², а/қ, сек.
	6,1 артық емес

	1.18
	Процессор, ГГц
	Кемінде 1,2  

	1.19
	Жедел жады, Гб
	Кемінде 2

	1.20
	SSD диск, Гб
	Кемінде 250

	1.21
	Минутына басып шығару жылдамдығы, а/қ, (A4, 80 г/м²)
	Кемінде 30

	1.22
	Интерфейстер  Ethernet 10/100/1000 Base TX
	Міндетті түрде 

	1.23
	Интерфейс USB 2.0 және USB2.0-Host
	Міндетті түрде 

	1.24
	Сыртқы USB жинақтауышына сканерлеу
	Міндетті түрде 

	1.25
	USB 2.0, түрі A/B
	Опционалды

	1.26
	Желілік протоколдар TCP/IP (IPv4, IPv6)
	Міндетті түрде 

	1.27
	PCL5e, PCL 6, Postscript 3 беттерін сипаттау тілі 
	Міндетті түрде 

	2
	Сканер

	2.1
	Экспонирлеу шынысы
	Қозғалмайтын 

	2.2
	Оптикалық ажыратымдылық, dpi
	Кемінде 600х600 

	2.3
	Сканерлеу жылдамдығы, бет/мин (А4) (300 dpi, duplex)
	Кемінде 70 (а/қ), 70 (түрлі-түсті)

	2.4
	Сканерлеу функциялары:
	 

	
	электрондық почтаға жіберумен сканерлеу
	Міндетті түрде  

	
	SMB-ге; FTP-ге сканерлеу;
	Міндетті түрде  

	
	USB жинақтауышына сканерлеу
	Міндетті түрде 

	
	желілік TWAIN;
	Міндетті түрде  

	
	JPEG, PDF, TIFF форматында сканерлеу
	Міндетті түрде  

	2.5
	PDF, JPEG, TIFF файлдарының форматтары
	Міндетті түрде 

	
	Бір/көп беттік TIFF
	Міндетті түрде 

	
	Бір беттік JPEG
	Міндетті түрде 

	
	Бір/көп беттік PDF
	Міндетті түрде 

	2.6
	Сканерлеу файлының атын өзгерту мүмкіндігі
	Міндетті түрде 

	3
	Кағазбен жұмыс

	3.1
	Қағаз, парақтар беру науаларының максималды сыйымдылығы (80 г/м²)
	Кем дегенде 1000 парақ

	3.2
	Қағаздың, парақтардың максималды қоры  
	3 650 кем емес, қажеттілігіне қарай

	3.3
	Парақтарды қолмен беру науасының сыйымдылығы (80 г/м²)
	Кем дегенде 100 парақ

	3.4
	Шығыс науасының максималды сыйымдылығы, парақтар  
	                                                                           Кемінде 250,00 

	3.5
	Барлық науадағы қағаз салмағы, г/м2
	ең аз: 52-ден артық емес;
максимум: 300-ден кем емес;

	3.6
	Қағазды қолмен беру науасын есепке алмағанда, қағаз беру науаларының максималды саны, дана
	                                                                               Кем дегенде 2 

	4
	Принтер

	4.1
	Басып шығару рұқсаты, кем емес, dpi 
	Кемінде 1200х1200  

	4.4
	Кейінге қалдырылған басып шығару (автордың рұқсатымен құжаттарды басып шығару, басып шығарусыз тапсырмаларды жою мүмкіндігі)
	Міндетті түрде  

	4.5
	Бірнеше бетті бір бетте біріктіру
	Міндетті түрде  

	4.6
	Автоматты екі жақты басып шығару
	Міндетті түрде  

	4.7
	Кейін басып шығару үшін оны жадқа сақтау мүмкіндігі бар құжатты басып шығару
	Міндетті түрде  

	5
	Интерфейс панелі

	5.1
	Интерфейс панелінің диагоналы, дюйм 
	Кемінде 7

	5.2
	Түрлі-түсті сенсорлық дисплей
	Міндетті түрде  

	5.3
	Картаны авторизациялауға арналған кіріктірілген БҚ
	Міндетті түрде  

	Кеңсе жабдығы 

	Б санаты
	Көп функционалды құрылғы, А3 форматы, дәліз түріндегі үлкен топтарға арналған түс

	1
	Жалпы сипаттамалар

	1.1
	Түрі 
	Көп функционалды құрылғы

	1.2
	Түрлі-түсті көшіру
	Міндетті түрде  

	1.3
	Түрлі-түсті басып шығару
	Міндетті түрде  

	1.4
	Түрлі-түсті сканерлеу
	Міндетті түрде  

	1.5
	Басып шығару түрі
	Лазерлік

	1.6
	Түрлі-түсті басып шығару
	Түрлі-түсті

	1.7
	Орналасу
	Едендік  

	1.8
	Қолдау көрсетілетін формат (мин/макс)
	A4, B5, A5, А3, SRA3

	1.9
	Басқару панелі: түрлі-түсті орыс тіліне бейімделген сенсорлық экран
	Міндетті түрде

	1.10
	Басқару панелінің өлшемі
	кемінде 7 дюйм  

	1.11
	Басқару панелінің функциялары
	Ақпараттық виджеттер: шығыс материалдарының күйі, басқару тақтасының тіл қосқышы.
 

	1.12
	Басқару панеліндегі қосқыштардың болуы
	USB

	1.13
	Айына ұсынылатын жүктеме (A4, 80 г/м²), ізтаңба
	Кемінде 5 000

	1.14
	Айына ең жоғары жүктеме (A4, 80г/м²), ізтаңба
	Кемінде 115 000

	1.15
	Минутына көшіру жылдамдығы, түрлі-түсті/ақ-қара (A4, 80 г/м²)
	Кемінде 25/25 

	1.16
	Көшіру кезіндегі рұқсат, dpi 
	Кемінде 600x600  

	1.17
	Реверсивті автотаратқыш (дуплекстік)
	Міндетті түрде

	1.18
	Автотаратқыштың сыйымдылығы, парақ (80 г/м²)
	Кемінде 100 

	1.19
	Науасыз екіжақты көшіру/басып шығару
	Міндетті түрде  

	1.20
	Қатты диск
	Міндетті түрде  

	1.21
	SSD дискінің сыйымдылығы, ГБ
	Кемінде 250

	1.22
	Жедел жады, ГБ
	Кемінде 3

	1.23
	Минутына басып шығару жылдамдығы, а/қ. (түрлі-түсті), (A4, 80 г/м²)
	Кемінде 25 (25)  

	1.24
	Ethernet интерфейстері 10/100/1000 Base T
	Міндетті түрде  

	1.25
	USB 2.0 интерфейсі
	Міндетті түрде  

	1.26
	USB арқылы басып шығару
	Міндетті түрде  

	1.27
	Тікелей басып шығару (ДК пайдаланбай).
	Кемінде PDF, JPEG, TIFF 

	1.28
	TCP/IP (v4, v6), SMB, FTP, SMTP, POP желілік протоколдары
	Міндетті түрде  

	1.23
	Беттерді сипаттау тілдері
	Кемінде PCL5c, PCL6, PS3 

	2
	Көшіру 

	2.1
	Рұқсат, dpi
	Кемінде 600x600

	2.2
	Көп реттік көшіру
	Бір түпнұсқадан кемінде 999 көшірме

	2.3
	Көшіру кезінде түпнұсқаларды бір реттік сканерлеу
	Міндетті түрде  

	2.4
	Масштабтау,% (қадам%)
	25-400 (1) 

	2.5
	Тираждау, көшірмелер
	1-ден 999-ға дейін

	2.6
	Көшіру жылдамдығы (A4, 80 г/м2, ұзын жиекпен беру, азайтусыз/арттырусыз), көш./мин.
	Кемінде 25

	2.7
	Бейнелерді редакциялау функциясы
	Міндетті түрде

	2.8
	Сканер

	2.8.1
	Экспонирлеу шынысы
	Қозғалмайтын

	2.8.2
	Сканерлеу жылдамдығы, бет/мин (А4) (300 dpi)
	а/қ: кемінде 80

	2.8.3
	
	түрлі-түсті: кемінде 80

	2.10
	Сканерлеу функциялары:

	2.10.1
	Эл.почтаға жіберумен сканерлеу
	Міндетті түрде  

	2.10.2
	SMB-де; FTP-де сканерлеу;
	Міндетті түрде  

	2.10.3
	USB жинақтауышында сканерлеу, желілік TWAIN;
	Міндетті түрде  

	2.10.4
	PDF форматына сканерлеу
	Міндетті түрде  

	2.11
	PDF, JPEG, TIFF файл форматтары: 

	2.11.1
	Бір/көп беттік TIFF
	Міндетті түрде  

	2.11.2
	Бір беттік JPEG
	Міндетті түрде 

	2.11.3
	Бір/көп беттік PDF
	Міндетті түрде 

	2.11.4
	Жоғары деңгейлі қысумен PDF
	Міндетті түрде 

	2.12
	Функциялары бар, түрлі-түсті сканерлеу:
	Міндетті түрде 

	2.12.1
	Түсті жою
	Міндетті түрде 

	2.12.2
	Бір және көп беттік құжаттар үшін жоғары сығымдалған PDF
	Міндетті түрде 

	2.12.3
	Шифрланған PDF құжатын жасау және беру
	Міндетті түрде 

	3
	Қағазбен жұмыс

	3.1
	Қағаз беру науаларының сыйымдылығын ұлғайту мүмкіндігі  
	Міндетті түрде

	3.2
	Парақтарды қолмен беру науасының сыйымдылығы (80 г/м2)
	Кемінде 100

	3.3
	Айналма науадан пайдаланылатын материалдардың тығыздық диапазоны, г/м2
	ең аз: 52 артық емес

	3.4
	
	ең жоғары: кемінде 300

	3.5
	Барлық науалардағы қағаздардың тығыздығы, г/м2
	ең аз: 60 артық емес

	3.6
	
	ең жоғары: кемінде 256

	4
	Принтер

	4.1
	Басып шығару кезіндегі рұқсат, dpi
	Кемінде 1200х1200  

	4.2
	Сынақ жинағы («сынақ түрінде басып шығару» функциясы, сондай-ақ USB/SD-карта жинақтауыштарынан басып шығаруға жіберілген құжаттарды алдын ала қарау)
	Міндетті түрде

	4.3
	Басып шығару тапсырмаларын сақтау (басып шығарудың ұзақ мерзімді тапсырмаларын белгілеу мүмкіндігі)
	Міндетті түрде

	4.4
	Карталар бойынша авторизациялауға арналған кіріктірілген БҚ
	Міндетті түрде

	 

	Өнеркәсіптік жабдық

	В санаты
	Негізгі техникалық сипаттамалары
	Тапсырыс беруші талап ететін параметрлер (эквиваленттілік параметрлері)

	1
	Басып шығару құрылғысы

	1.1
	Басып шығару технологиясы
	Бір реттік лазерлік

	1.2
	Түс саны
	Кемінде 4

	1.3
	Сұр реңктердің саны
	Кемінде 256

	1.4
	Стандартты науалардан пайдаланылатын материалдардың ең аз тығыздығы, г/м2
	52.3 г/м2 артық емес

	1.5
	Стандартты науалардан пайдаланылатын материалдардың максималды тығыздығы, г/м2
	Кемінде 350 г/м2 

	1.7
	А4 форматындағы парақтарды толық түсті басып шығарудың максималды жылдамдығы
	Кемінде 71 бет A4/мин.

	1.8
	А4 форматындағы парақтарды монохромды басып шығарудың максималды жылдамдығы
	Кемінде 81 бет A4/мин.

	1.9
	А3 форматындағы парақтарды толық түрлі-түсті басып шығарудың максималды жылдамдығы
	Кемінде 39 бет A3/мин.

	1.10
	А3 форматындағы парақтарды монохромды басып шығарудың максималды жылдамдығы
	Кемінде 45 бет A3/мин.

	1.11
	Максималды қыздыру уақыты, сек.
	390 сек артық емес.

	1.12
	Бірінші басып шығарудың шығу уақыты, түсі, сек.
	6.5 сек артық емес.

	1.13
	Басып шығару тасығыштарының максималды мөлшері, мм.
	330.2x487.7 мм кем емес

	1.14
	Басып шығару режимінде басылатын аймақ, мм
	Кемінде 323x480 мм

	1.15
	Автоматты дуплексте қолданылатын материалдардың максималды тығыздығы, г/м2
	Кемінде 350 г/м2  

	1.16
	Стандартты қағаз науаларының сыйымдылығы. Қағаз 80 гр./м2, парақ
	Кемінде 1500 парақ  

	1.17
	Айналмалы науаның сыйымдылығы. Қағаз 80 гр./м2, парақ
	Кемінде 100 парақ

	1.18
	Айналмалы науаға арналған материалдардың ең аз тығыздығы, г/м2
	62,3 г/м2 артық емес

	1.19
	Айналмалы науаға арналған материалдардың максималды тығыздығы, г/м2
	Кемінде 360 г/м2  

	1.21
	Автотаратқыш түпнұсқасының максималды форматы
	Кемінде A3 

	1.22
	Басып шығару кезінде науаларды автоматты түрде ауыстыру функциясы
	Бар болуы

	1.23
	Парақтың алдыңғы жиегі бойынша айналымы бар бетті тіркеу, мм.
	+/- 0,7 мм артық емес

	1.24
	Айына ең көп басып шығару көлемі, А4, бедер
	Кемінде 758 000 бедер

	1.25
	Желілік байланыс
	Міндетті түрде

	1.26
	Басып шығару үшін пайдаланылатын материалдарға байланысты аппарат параметрлерін автоматты баптау
	Міндетті түрде 

	1.27
	Басып шығарылатын материалдардың түрі мен қасиеттерін автоматты түрде анықтау құрылғысы
	Міндетті түрде

	1.28
	Айналым науасындағы қағаздың максималды пішімі, мм
	330 х 1200 мм

	1.29
	Қолдау көрсетілетін материалдар, цифрлық басып шығару үшін сертификатталған қағаз
	кәдімгі қағаз

	
	
	екінші реттік қағаз

	
	
	түрлі-түсті қағаз

	
	
	баспа алдындағы қағаз

	2
	Сканерлеу режимінде
	 

	2.1
	Сканерлеу түрі
	түрлі-түсті

	2.2
	Сканерлеу режимдері, dpi
	Кемінде 100 dpi/150 dpi/200 dpi/300 dpi /400 dpi/600 dpi

	2.3
	Максималды сканерлеу ажыратымдылығы, dpi
	Кемінде  600x600

	2.4
	Сканерлеудің максималды жылдамдығы, түсі А4, бет/мин.
	Кемінде 240 парақ/мин. Экспонирлеу шынысы

	2.5
	Сканерлеу режимдері
	Кемінде Scan-to-HDD; Scan-to-SMB; Scan-to-E-mail, Scan-to-USB

	2.6
	Сканерлеу форматтары
	Кемінде TIFF, JPEG, PDF

	3
	Көшіру режимінде
	 

	3.1
	A4 көшіру жылдамдығы, түсі
	Кемінде 71 парақ/мин

	3.2
	A3 көшіру жылдамдығы, түсі
	Кемінде 39 парақ/мин

	3.3
	Көшірудің максималды рұқсаты
	Кемінде 600x600/8 bit 

	3.4
	Масштабтау
	25 - 400 %

	3.5
	Көшірмелер саны
	1-ден 999-ға дейін

	3.6
	Бірнеше рет басып шығару үшін бір рет сканерлеу функциясы
	бар болуы

	4
	Басып шығару контроллері

	4.1
	Ішкі басып шығару контроллері
	бар болуы

	4.2
	Пайдаланушы интерфейсі
	түрлі-түсті сенсорлық дисплей

	4.3
	Интерфейс тілі
	орыс

	4.4
	Процессор жиілігі, ГГц
	3,2 ГГц кем емес

	4.5
	Контроллердің жедел жады көлемі, Gb
	14 Gb кем емес

	4.6
	Контроллердің қатты дискісі, Gb
	3,5 Gb кем емес

	4.7
	Беттерді сипаттау тілдері
	PCL5c, PCL6, PDF, Adobe PS3

	5
	Шығыс материалдары

	5.1
	Бір тонер - картридж (туба), ізтаңбалар ресурсы (5% толтыру)
	Кемінде 66.500 ОТӨ. (қара түс)

	
	
	Кемінде 71 000 басып шығ. (сары)
Кемінде 54 500 басып шығ. (көгілдір)
Кемінде 78 000 басып шығ. (қызыл күрең)

	5.2
	Машинаны тоқтатпай тонерді ауыстыру мүмкіндігі
	бар болуы

	6
	Қағаз берудің қосымша модулі
	 

	6.1
	Жалпы сыйымдылығы
	3 500 парақтан кем емес

	6.2
	Қағаз 80 гр./м2, парақ
	

	6.3
	Пайдаланылатын материалдардың минималды тығыздығы, г/м2
	62 г/м2 артық емес

	6.4
	Пайдаланылатын материалдардың максималды тығыздығы, г/м2
	350 г/м2 кем емес

	6.5
	Пайдаланылатын материалдардың максималды мөлшері, мм.
	330.2x487.7 мм кем емес

	6.6
	Салмағы, кг
	42 кг артық емес

	6.7
	Қолдау көрсетілетін материалдар:
	кәдімгі қағаз

	
	
	екінші реттік қағаз

	
	
	түрлі-түсті қағаз

	
	
	бланктер

	
	
	баспа алдындағы қағаз

	
	
	алдын ала тесілген қағаз

	
	
	жылтыр/күңгірт қапталған қағаз

	
	
	кәдімгі қағаз

	
	
	екінші реттік қағаз

	7
	Қағазға арналған шығу модулі
	 

	7.1
	Жалпы сыйымдылығы
	Кемінде 150 парақ

	7.2
	Қағаз 80 гр./м2, парақ
	

	7.3
	Шығу модулі үшін материалдардың минималды тығыздығы, г/м2
	62 г/м2 артық емес

	7.4
	Шығу модулі үшін материалдардың максималды тығыздығы, г/м2
	Кемінде 350 г/м2 

	7.5
	Пайдаланылатын материалдардың максималды мөлшері, мм.
	Кемінде 330.2x487.7 мм 

	7.6
	Салмағы, кг
	8 кг артық емес

	

	Өнеркәсіптік жабдық 

	Г санаты
	Жалпы сипаттамалары

	1
	Стандартты функционалдылығы
	Түрлі-түсті плоттер

	2
	Басып шығару технологиясы
	Бүріккіш 

	3
	Түпнұсқаның өлшемі (парақ)
	Максимальды: 841,0 x 1189,0 мм

	
	
	Минимальды: 210,0 x 297,0 мм

	4
	Түпнұсқаның минималды қалыңдығы, 
	0,07 мм артық емес

	5
	Түпнұсқаның максималды қалыңдығы
	0,5 мм кем емес

	6
	Түпнұсқаның минималды тығыздығы, артық емес
	62 г/м2

	7
	Түпнұсқаның максималды тығыздығы, кем емес
	Кемінде 134 г/м2

	8
	Максималды басып шығару өнімділігі, кем емес
	Кемінде 3 бет А1/мин

	9
	Қыздыру уақыты, артық емес
	2 минуттан артық емес

	10
	Бірінші көшірменің шығу уақыты (А1), артық емес
	40 секундтан артық емес

	11
	Жедел жад, макс.
	2 Гб кем емес 

	12
	Басып шығаруға арналған материалдар 
	кәдімгі қағаз, екінші реттік қағаз, калька, пленка

	13
	Көшірмелер мөлшері/ізтаңбалар
	Максималды: 841,0x1189,0 мм; Минималды: 210,0x297,0 мм

	14
	Қағаздың минималды тығыздығы
	62 г/м2 артық емес

	15
	Қағаздың максималды тығыздығы
	134 г/м2 кем емес

	16
	Масштабтау
	25-400% (Қадамы 0,1%)

	17
	Бетті сипаттау тілдерін қолдау
	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02)

	18
	Интерфейстер
	USB порт B: кіріктірілген Hi-Speed USB Ethernet: IEEE 802.3 10-base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x, толық дуплексті сымсыз желі: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

	19
	Қолдау көрсетілетін ОЖ
	Microsoft Windows 
32-разрядтық нұсқа: Windows 7, 8.1, 10, 64-разрядтық нұсқа Windows 7, 8.1, 10, Server 2008R2, Server 2012/2012R2, Server 2016
Apple Macintosh: OS X 10.10.5–10.11, macOS 10.13

	20
	Жинақтау:
	Принтер, сканер, Бояулар, Пайдаланушы нұсқаулығы



	Үстел үсті кеңсе жабдығы

	А1 санаты
	Көп функционалды құрылғы, А4 форматында, түрлі-түсті

	1
	Жалпы сипаттамалары

	1.1
	Түрі
	Көп функционалды құрылғы

	1.2
	Түрлі-түсті көшіру
	Міндетті түрде 

	1.3
	Түрлі-түсті басып шығару
	Міндетті түрде 

	1.4
	Түрлі-түсті сканерлеу
	Міндетті түрде 

	1.5
	Басып шығару түрі
	Лазерлік

	1.6
	Басып шығару түрлі-түстілігі 
	Түрлі-түсті

	1.7
	Орналастыру
	Үстел үсті

	1.8
	Қолдау көрсетілетін формат (мин/макс)
	А5/А4

	1.9
	Басқару панелі: түрлі-түсті орыс тіліне бейімделген сенсорлық экран
	Міндетті түрде 

	1.10
	Басқару панелінде жалғағыштардың болуы
	USB

	1.11
	Айына ұсынылатын жүктеме (A4, 80 г/м2), басып шығару
	Кемінде 6 500 

	1.12
	Айына ең жоғары жүктеме (A4, 80 г/м2), басып шығару
	Кемінде 120 000 

	1.13
	Минутына көшіру жылдамдығы, түрлі-түсті/ақ-қара (A4, 80 г/м2)
	Кемінде 31/31 

	1.14
	Көшіру кезіндегі рұқсат, dpi
	Кемінде 600х600 

	1.15
	Автотаратқыш 
	Міндетті түрде 

	1.16
	Автотаратқыштың сыйымдылығы, парақ (80 г/м2)
	50 

	1.17
	Жедел жады, Гб
	Кемінде 1 Гб

	1.18
	Минутына басып шығару жылдамдығы, ақ-қара (түрлі-түсті), (A4, 80 г/м2)
	Кемінде 31

	1.19
	Ethernet 10/100/1000 Base T интерфейстері
	Міндетті түрде 

	1.20
	Интерфейс
	10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0

	1.21
	Желілік протоколдар 
	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS

	1.22
	Беттерді сипаттау тілдері
	PCL 5e/c, PostScript 3, PDF 1.7, XPS1

	2
	Көшіру 

	2.1
	Рұқсат, dpi
	Кемінде 600x600  

	2.3
	Көшіру кезінде түпнұсқаларды бір рет сканерлеу
	Міндетті түрде 

	2.4
	Масштабтау, % (қадам %)
	25-400 (1) 

	2.5
	Тираждау, көшірмелер
	1 бастап  99-ға дейін

	3
	Сканер

	3.1
	Экспонирлеу шынысы
	Қозғалмайтын 

	3.2
	Сканерлеу жылдамдығы, бет/мин (А4) (300 dpi)
	Кемінде 30

	3.3
	Сканерлеу функциялары
	Scan-to-eMail (Scan-to-Me)
Scan-to-SMB (Scan-to-Home)
Scan-to-FTP
Scan-to-USB
Scan-to-HDD1
Scan-to-DPWS
Желілік TWAIN

	3.4
	 Файлдар форматы
	Кемінде TIFF; PDF; Compact PDF
JPEG; XPS1 

	
	

	4
	Қағазбен жұмыс

	4.1
	Қағаз, парақ беру науаларының сыйымдылығын арттыру мүмкіндігі (80 г/м2)
	 Кемінде 50

	4.2
	Парақтарды қолмен беру науасының сыйымдылығы (80 г / м2)
	 Кемінде 100   

	4.3
	Барлық науалардан алынатын қағаздың тығыздығы, г/м2
	 минималды: 60

	4.4
	
	 максималды: 210

	5
	Принтер

	5.1
	Басып шығару кезіндегі рұқсат, dpi
	 1200х1200 



№ 2 кесте - Орындаушының Басып шығару сервисін ұйымдастыру жөніндегі қызметтерінің мазмұны
	№
	Қызметтердің атауы
	Қызмет мазмұны
	Нәтижесі
	Нәтижелік  құжат (қажет болған жағдайда)

	1
	Шарт жасалғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Басып шығару  сервисін ұйымдастыру орнына басып шығару құрылғыларын жеткізу.
	Орындаушы Басып шығару құрылғыларын Басып шығару сервисін ұйымдастыру орнына жеткізуді және ауыстыруды қамтамасыз етеді. Ауыстыру қорынан жеткізілген басып шығару құрылғылары Тапсырыс берушінің қоймасында немесе өзге келісілген және Тапсырыс беруші ұсынатын қойма үй-жайында орналастырылады.
	Басып шығару құрылғылары Басып шығару сервисін ұйымдастыру орнына жеткізілді.
	Жауапты сақтау актісі

	2
	Басып шығару сервисін ұйымдастыру 
	Орындаушы Басып шығару құрылғыларын орналастыру жоспарына сәйкес сервистік қызметтерді, сондай-ақ осы ТЕ талаптарына сәйкес баптауды, жабдықтар мен кабельдік желілерді орнату/ монтаждау/бөлшектеуді ұйымдастырады. 
	Басып шығару құрылғылары Тапсырыс берушімен келісілген Басып шығару құрылғыларын орналастыру схемасына сәйкес орналастырылған, қосылған және баптау жүргізілген.
	Басып шығару құрылғыларын орналастыру схемасы

	3
	Басып шығару құрылғыларын ұсынған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде Бағдарламалық-аппараттық кешенді орнату және баптау  
	Орындаушы Тапсырыс беруші ұсынған серверлік ресурстарда осы ТЕ талаптарын ескере отырып, бағдарламалық-аппараттық кешенді және Басып шығару құрылғыларын мониторингтеу жүйесін орнатады және күйге келтіреді.
	Жүйелер орнатылған. Пайдаланушылар мен Басып шығару құрылғылары орнатылған жүйелерге қосылған. Ұжымдық басып шығару Пайдаланушылар үшін қолжетімді.
	БАК орнату актісі

	4
	Тапсырыс берушіні оқыс оқиғаларды есепке алу жүйесінің статистикалық деректеріне қолжетімділікпен қамтамасыз ету.
	Орындаушы Тапсырыс берушіге оқыс оқиғаларды есепке алу жүйесінің статистикалық деректеріне қолжетімділік ұсынады.
	Статистикалық деректерге қолжетімділік ұсынылған.
	Оқыс оқиғаларды есепке алу жүйесіне арналған логин және пароль

	5
	Тапсырыс берушінің пайдаланушылары үшін нұсқаулық
	Тапсырыс берушінің соңғы пайдаланушыларын бағдарламалық-аппараттық кешен мен басып шығару құрылғыларын пайдалану ерекшелігіне үйрету. Пайдаланушы үшін Басып шығару қызметімен жұмыс істеудің негізгі операцияларын орындау туралы нұсқаулық жазу.
	Пайдаланушылар Басып шығару сервисімен жұмыс істеу бойынша оқудан өтті немесе орыс тіліндегі материалды алды.
	Тапсырыс берушімен келісілген Басып шығару қызметі туралы пайдаланушы нұсқаулығы.




№ 3 кесте - Техникалық қолдау қызметтерін ұсыну сағаттары
	
	Дүйсенбі
	Сейсенбі
	Сәрсенбі
	Бейсенбі
	Жұма
	Сенбі
	Жексенбі

	Жұмыс сағаты (Астананың жергілікті уақыты)
	8:00-18:30


	8:00-18:30


	
8:00-18:30


	
8:00-18:30


	
8:00-18:30


	
	


(сондай-ақ Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша демалыс және мереке күндері)

№4 кесте - Шығыс материалдары және ресурстық бөлшектер
	Қызмет көрсету объектісі
	Шығыс материалдары
	Ресурстық бөлшектер

	Басып шығару құрылғылары
	картридж, тонер-картридж, қағаз
	девелопер, ракель, фото-барабан, фото-барабан блогы, беру роликтері, тартпалар және т.б. (№1 кестеге сәйкес барлық шығыс материалдары)


[bookmark: h.1t3h5sf]
№ 5 кесте - SLA сервисін ұсыну
	№
	Сервистің атауы
	Сервистің сыни деңгейі
1-сыни
2-маңызды
3- маңыздылы-ғы аз
	Жою уақыты, жұмыс уақыты*

	
	
	
	Қызмет көрсетуге сұрау салу  
	Қол жеткізуге сұрау салу
	Оқыс оқиға

	1
	А-Г санатының жабдықтары
	2
	2
	1
	2

	2
	Басып шығару сервері
	1
	2
	2
	1

	3
	Ден қою уақыты
	-
	30 минут
	30 минут
	30 минут


* Техникалық қолдаудың жұмыс уақыты № 3 кестеде көрсетілген



№ 6 кесте - Есептер тізбесі
	№
	Есеп
	Ұсыну тәртібі
	Нысаны 

	1
	Кезең ішіндегі ашық және жабық өтінімдердің саны туралы есеп
	Ай сайын (электрондық және қағаз форматта)
Тапсырыс берушінің сұрау салуы бойынша (электрондық форматта)
	Осы техникалық ерекшелікке №1 қосымшаға сәйкес №1 нысан

	2
	Басып шығару құрылғыларының қолжетімділігі туралы жиынтық есеп
	Ай сайын (электрондық және қағаз форматта)
Тапсырыс берушінің сұрау салуы бойынша (электрондық форматта)
	Осы техникалық ерекшелікке №1 қосымшаға сәйкес №2 нысан

	3
	Басып шығару серверінің қолжетімділігі туралы жиынтық есеп
	Ай сайын (электрондық және қағаз форматта)
Тапсырыс берушінің сұрау салуы бойынша (электрондық форматта)
	Осы техникалық ерекшелікке №1 қосымшаға сәйкес № 3 нысан

	4
	Басып шығарылған парақтар саны туралы есеп
	Ай сайын (электрондық және қағаз форматта)
Тапсырыс берушінің сұрау салуы бойынша (электрондық форматта)
	Осы техникалық ерекшелікке №1 қосымшаға сәйкес №4 нысан




Техникалық ерекшілікке 
№1 қосымша

 
Есептілік нысандары

№1 нысан
Ашық және жабық өтінімдер саны туралы есеп
	ID
	Өтінім атауы
	Өтінім түрі
	Басталу күні
	Жоспар бойынша аяқталу күні
	Факт бойынша аяқталу күні
	Орындалу уақыты
	Статусы 
	Орындаушы
	Пайдаланушы
	SLA талаптарына сәйкестік
(Иә/жоқ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



№2 нысан
Орындаушы жеткізетін автоматтандырылған жүйеден жүктеп алынады.

№3 нысан
Орындаушы жеткізетін автоматтандырылған жүйеден жүктеп алынады.

№4 нысан
Басып шығарылған беттер саны туралы есеп
	№
	Пайдаланушы аты
	Құжаттар саны
	Парақтар саны
	Қағаз форматы
	Түрлі-түсті немесе ақ-қара басып шығару
	Басып шығару күні мен уақыты

	
	
	
	
	
	
	



* Есептілік нысанын Тапсырыс беруші шартты орындау кезеңінде өзгерте алады.


Техникалық ерекшелікке
№2 қосымша  

Көрсетілген қызметтерді есептеу кестесі
	Айнымалы
	Метрикалық қызметтер
	Қызмет бағасын есептеу
	Жалпы сомадағы үлесі %
	Сомасы, теңге
(жоспар)
	Сомасы, теңге (факт)
	Айыппұлдар сомасы

	П1
	Пайдаланушыларға техникалық қызмет көрсету және қолдау
	10%
	
	
	

	П1.1
	Мерзімінде орындалған Өтінімдер пайызы
	«Орындалған өтінімдер саны/Өтінімдердің жалпы саны» шегеріледі
	10%
	
	
	

	П2
	Қолжетімділікті қамтамасыз ету
	90%
	
	
	

	П2.1
	Басып шығару құрылғыларының қолжетімділігін қамтамасыз ету
	7.1-т. сәйкес
	80%
	
	
	

	П2.2
	Басып шығару серверінің қолжетімділігін қамтамасыз ету
	7.1-т. сәйкес
	10%
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