
	
	



202_ жылғы ________ 
№__шартқа
 №4 қосымша

Қызметтерді көрсетуге арналған 
өтінім
 


  20__ ж. «____»______________.                                              № _________


ОБРАЗЕЦ

  Жөнелтілетін станция:____________________________

  Баратын станция:_____________________________       

 Жүк алушы: ________________________________       

Ресурс ұстаушы туралы мәліметтер:________________________

Вагон цистерналарды күзетке берудің жоспарланған күні:_________

Күзетуге берілетін вагон цистерналарды беретін орын:________________________

	р/т№

	Жүк атауы
	Жүк саны (тн.)
	Вагон цистерналар саны
	Баратын станция 
	Жүк алушы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Өкіл

М.О. _______________________________

Өтінімді күзет өкілі        ____________________________________________________қабылдады.
   «_____» ___________20___ж.             ______сағ. _____мин
	                 «Тапсырыс беруші»
	                      «Орындаушы»

	
	

	___________________ 
	     ____________________  


м.о.                                                                                         м.о.






202_ жылғы ________ 
№__шартқа
 №5 қосымша



Вагон-цистерналардағы жүктерді қабылдаудың (берудің)
№______АКТІСІ

Жөнелтілетін станция:_____________________                             20__ ж. «____»_____________

 Тараптар:  ______________________________________________________________
«Күзет»:  ______________________________________________________________       
«Тапсырыс беруші»:  _____________________________________________________________      
«Жүк алушы»:    __________________________________________________________
                                        (баратын станция және жолы)                                                                                                                             _____________________________________________________________________________
                                                                                                     (жүк алушының атауы)                                                        _____________________________________________________________________________ОБРАЗЕЦ

(пошталық мекенжай)
	«Тапсырыс берушінің» төменде санамаланған в/ц мұнай өнімдерін тапсырғаны, ал «Күзет» «Жүк алушыға» дейін күзетке алғаны туралы осы актіні жасастық:
_____________________________________________________________________________
Келесі параметрлері бар (мұнай өнімінің атауы, маркасы):
	р/т№

	В/цистерналардың №№ 
	В/ц типі
	Пломбаның бақылау белгісі
	Нақты температура, 0С
	Нақты тығыздығы 
	t+200C кезіндегі тығыздық
	Нақты құйылуы, см.
	Өнімнің нақты салмағы, кг.

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЖИЫНЫ
	








                     «Тапсырыс беруші»                                                                            «Күзет»             

Лауазымы_______________________                           Лауазымы_______________________
Т.А.Ә.___________________________                             Т.А.Ә.___________________________
Қолы__________________________                            Қолы_________________________
Күні_____________________________                            Күні_____________________________
                       Мөртабан, мөр                                                               Мөртабан, мөр 
«Күзет» келесі параметрлері бар мұнай құятын жүгі бар цистерналарды қабылдады, ал «Жүк алушы» тапсырды:ОБРАЗЕЦ

	р/т№

	В/цистерналардың №№
	В/ц типі

	Пломбаның бақылау белгісі
	Нақты температура, 0С
	Нақты тығыздығы 
	t+200C кезіндегі тығыздық
	Нақты құйылуы, см.
	Өнімнің салмағындағы айырмашылық, кг.
	Қателік
	Нормадан артық жетіспеушілік, кг.
	Артығы, кг.

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Мем. тірк.№_________ сертификаты бар №_________ метршток "___"_____________20__ж. дейін жарамды.
Мем. тірк.№_________ сертификаты бар №_________ термометр "____"______________20__ж. дейін жарамды.

«Жүк алушының» ескертпелері:
_______________________________________________________________________________
(жеке в / цистерналарда нормативтен тыс жетіспеу анықталды)
___________________________________________________________________________________
(в / цистерналар жіберушінің ақаусыз пломбасымен, техникалық ақаусыз келді)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(мұнай өнімдерінің саны бойынша шағымдарымыз жоқ)
Ескертпе:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(«Күзет» және «Жүк алушы» жасаған қосымша жазбалар міндетті түрде мөрмен расталады)

Осы акт 3 данада жасалады. Актінің бірінші және екінші даналары «Күзет» өкіліне беріледі. Үшінші данасы «Жүк алушыда» қалады.

«Күзет»                                                                  «Жүк алушы»

Лауазымы________________________                           Лауазымы_______________________
Т.А.Ә.___________________________                             Т.А.Ә.___________________________
Қолы__________________________                             Қолы_________________________
Күні_____________________________                            Күні_____________________________
                     Мөртабан, мөр                                                            Мөртабан, мөр

Осы тиісті түрде ресімделген Қабылдау-өткізу актісі 20__ ж____ _____________ №  ___шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

	   «Тапсырысшы»
	   «Орындаушы»

	
	

	___________________ 
	    _____________________


м.о.                                                                                    м.о.




202_ жылғы ________ 
№__шартқа
 №6 қосымша




20 ___ж. кезеңдегі жүгі бар вагондарды, цистерналарды 
қабылдау (беру) актілерінің жиынтығы

	Өнім атауы
	Күзетуге алынған жүк көлемі
	Теңгеде қорғауға алынған көлемге төленген сома
	Актілермен расталған көлем, тг.
	Өткен айдағы актілермен расталған көлем
	Актілермен расталған көлемдер бойынша қызметтердің сомасы,
теңге
	Жоғалту көлемі,
тн.
	Жоғалту сомасы (тг.)
	Барлық төлем, теңге

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Бензин
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дизель отыны
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реактивті қозғалтқыштарға арналған отын
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мазут
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЖИЫНЫ
	
	
	
	
	
	
	
	






«Тапсырыс беруші»	«Орындаушы»

	
_______________
	
______________________ 














202_ жылғы ________ 
№__шартқа
 №7 қосымша




Құюға жарамды вагон-цистернаға қойылатын талаптар тізбесі


1. Ауа клапаны 4 болтқа бекітіліп, дәнекерленуі тиіс. 
2. Ауа клапаны болуы тиіс. 
3. Люк қақпағының саусағы дәнекерленген шайбамен стандартты түрде сәйкес болуы тиіс. 
4. Тығыздағыш төсем жарамды күйде және біреуден артық емес жігі болуы тиіс. 
5. Шайбалары бар барлық жарамды барашкалар болуы тиіс. 
6. Пломбаланатын тесіктер жарамды болуы тиіс. В/ц бойлық осінен 60 градустан аспайтын ығысуға рұқсат етіледі (экспорттау кезінде жол берілмейді). Төменгі және жоғарғы тесіктер арасындағы қашықтық 8 см-ден аспауы тиіс. 
7. Баспалдақтар, алаңдар және таяныштар жарамды күйде болуы тиіс. 
8. ПМГ 65-2003 ГСИ «Теміржол цистерналары» талаптарына сәйкес цистернаның базалық биіктігін өлшеуге және цистернаны калибрлеуге тексеруге арналған рұқсаттың қолданылу мерзімі өтпеген болуы тиіс.

Құйылғаннан кейін ағып тұрса, вагон/цистерна ілесіп жүруге қабылданбайды.



«Тапсырыс беруші»						«Орындаушы»

______________ 	                                                          ______________
        М.О.							М.О.

1

