Приложение №3
План расстановки оборудования
Рис. 2 Внутренняя дверь.
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Обозначение:
· ACS - Контрольная панель сигнализации РусГард ACS-105-CE-BM, 
· FACE - Терминал распознавания лиц РусГард R20-Face (X), 
· FACE 8Т - Терминал распознавания лиц РусГард R20-Face (8Т), 
· LOCK - Электромагнитный замок в комплекте с уголком с силой удержания 280 кг., 
· EB - Кнопка аварийного разблокирования
· DD_M - Извещатель охранный магнитоконтактный
· DC- Гидравлический дверной доводчик
· SW - Коммутатор 5-портовый с 4-портами PoE Hikvision DS-3E1505P-EI
· DC PSU - Блок питания 12В, 5А
· BOX - Распределительная коробка
· PS – Электрическая розетка одноместная с контактом заземления 
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