Приложение № 14 к Договору


Расчёт стоимости оказываемых услуг для разведочно-оценочных скважин

Таблица 1. Стоимость видов исследований и операций
	№
	Вид исследований
	Ед. изм.
	Цена за глубину 
	Цена за исследование 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Подготовительно-заключительные работы
	опер
	
	

	2
	Мобилизация/демобилизация оборудования
	опер
	
	

	3
	Работа каротажной станции
	опер
	
	

	4
	Работа персонала
	опер
	
	

	5
	Шаблонирование
	м
	
	

	6
	Проезд
	км
	
	

	7
	Профилеметрия
	м
	
	

	8
	Кавернометрия
	м
	
	

	9
	Многозондовый боковой каротаж
	м
	
	

	10
	Самопроизвольная поляризация
	м
	
	

	11
	Стандартный каротаж кажущегося сопротивления
	м
	
	

	12
	Гамма-каротаж
	м
	
	

	13
	Нейтронный гамма-каротаж
	м
	
	

	14
	Акустический каротаж
	м
	
	

	15
	Инклинометрия
	м
	
	

	16
	Термометрия
	м
	
	

	17
	Интерпретация комплекса ГИС
	опер
	
	

	18
	акустической цементометрии (АКЦ) в комплексе со скважинным гамма-дефектомером-толщиномером (СГДТ)
	м
	
	

	19
	Интерпретация акустической цементометрии+СГДТ
	опер
	
	

	20
	Определение высоты подъема цемента
	м
	
	

	21
	Резистивиметрия
	м
	
	

	22
	ВИКИЗ (5 зондов)
	м
	
	

	21
	Подготовительно-заключительные работы при полном комплексе
	опер
	
	

	22
	Мобилизация/демобилизация оборудования при полном комплексе
	опер
	
	

	23
	Работа каротажной станции при полном комплексе
	опер
	
	

	24
	Работа персонала при полном комплексе
	опер
	
	

	25
	Широкополосный акустический каротаж
	м
	
	

	26
	Лито-плотностной каротаж
	м
	
	

	27
	Спектральный гамма каротаж
	м
	
	

	28
	Селективный гамма-гамма каротаж
	м
	
	

	29
	Нейтронный-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам
	м
	
	

	30
	Индукционный каротаж активной и реактивной составляющей (ИКА, ИКР),
	м
	
	

	31
	Микропотенциал и микроградиент зонды (МГЗ, МПЗ);
	м
	
	

	32
	Электрический микроимиджер пластов
	м
	
	

	33
	Интерпретация электрического микроимиджера пластов
	опер
	
	

	34
	Интерпретация широкополосного акустического каротажа (P&S и анализ анизотропии)
	опер
	
	

	35
	Углубленная интерпретация широкополосного акустического каротажа (анализ трещиноватости, анализ проницаемости, оценка механических свойств)
	опер
	
	

	36
	Ядерно-магнитный каротаж
	м
	
	

	37
	Интерпретация ядерно-магнитного каротажа
	опер
	
	

	38
	Замер пластового давления пластоиспытателем на кабеле
	точка
	
	

	39
	Отбор глубинных проб нефти
	шт
	
	

	40
	Интерпретация данных пластовых давлений
	опер
	
	

	41
	Услуги каротажа на кабеле (дополнительные спец. методы)
	комплексная операция
	
	




			
	Таблица 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	№
	Этап
	Вид исследований
	Ед. изм.
	За глубину
	За исследование
	Итого

	
	
	
	
	
	цена
	объем
	стоимость
	цена
	объем
	стоимость
	

	
	 
	1
	Промежуточный каротаж под кондуктор 0-160м.

	
	1
	
	Подготовительно-заключительные работы (подразумевается Монтаж/демонтаж и настройка приборов и оборудования)
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	
	Работа персонала  
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	
	Проезд (моб/демоб)
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	
	Кавернометрия 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6
	
	Боковой каротаж, Самопроизвольная поляризация, Стандартный каротаж кажущегося сопротивления
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7
	
	Гамма-каротаж 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8
	
	Нейтронный гамма-каротаж 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	9
	
	Акустический каротаж 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10
	
	Инклинометрия, Термометрия 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11
	
	Интерпретация комплекса ГИС 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	ИТОГО
	 

	
	 
	
	0-160м

	
	12
	
	Подготовительно-заключительные работы 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	13
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	14
	
	Работа персонала  
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	15
	
	Проезд 
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	16
	
	Акустической цементометрии (АКЦ) в комплексе со скважинным гамма-дефектомером-толщиномером (СГДТ)
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	17
	
	Интерпретация акустической цементометрии и СГДТ
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	18
	
	Определение высоты подъема цемента 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ИТОГО
	 

	
	ИТОГО ЭТАП 1
	 

	
	 
	2
	Промежуточный каротаж под техническую колонну ______

	
	1
	
	Подготовительно-заключительные работы (Монтаж/демонтаж и настройка приборов и оборудования)
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	
	Работа персонала
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	
	Проезд 
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	
	Кавернометрия 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6
	
	Многозондовый боковой каротаж, Самопроизвольная поляризация, Стандартный каротаж кажущегося сопротивления
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7
	
	Гамма-каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8
	
	Нейтронный гамма-каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	9
	
	Акустический каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10
	
	Инклинометрия, Термометрия 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11
	
	Интерпретация комплекса ГИС 
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	ИТОГО
	 

	
	 
	
	_______м.

	
	12
	
	Подготовительно-заключительные работы 
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	14
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	15
	
	Работа персонала  
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	16
	
	Проезд 
	км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	17
	
	Акустической цементометрии (АКЦ) в комплексе со скважинным гамма-дефектомером-толщиномером (СГДТ)
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	18
	
	Интерпретация акустической цементометрии и СГДТ 
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	19
	
	Определение высоты подъема цемента 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ИТОГО
	 

	
	ИТОГО ЭТАП 2
	 

	
	 
	3
	Промежуточный каротаж под эксплуатационную колонну _________м.

	
	1
	
	Подготовительно-заключительные работы (Монтаж/демонтаж и настройка приборов и оборудования)
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	
	Работа персонала 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	
	Проезд 
	км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	
	Профилеметрия, Кавернометрия 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6
	
	Резистивиметрия
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7
	
	Многозондовый боковой каротаж, Самопроизвольная поляризация 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8
	
	ВИКИЗ (5 зондов)
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	9
	
	Гамма-каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10
	
	Нейтронный каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11
	
	Инклинометрия, Термометрия 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12
	
	Интерпретация комплекса ГИС
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	ИТОГО
	

	
	 
	
	___________м.

	
	13
	
	Подготовительно-заключительные работы 
	опер 
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	14
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	
	Работа персонала  
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	
	16
	
	Проезд 
	км 
	
	
	
	
	
	
	

	
	17
	
	Акустическая цементометрия акустической цементометрии (АКЦ) в комплексе со скважинным гамма-дефектомером-толщиномером (СГДТ)
	м 
	
	
	
	
	
	
	

	
	18
	
	Интерпретация акустической цементометрии и СГДТ
	опер 
	
	
	
	
	
	
	

	
	19
	
	Определение высоты подъема цемента 
	м 
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	

	
	
	
	ИТОГО ЭТАП 3
	

	
	
	4
	Детальный комплекс ГИС под колонну хвостовик _______ (+/-250м)

	
	1
	
	Подготовительно-заключительные работы (Монтаж/демонтаж и настройка приборов и оборудования)
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	
	
	
	
	 
	
	

	
	3
	
	Работа персонала 
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	Проезд 
	км
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	Профилеметрия, Кавернометрия 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	Резистивиметрия
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	Многозондовый боковой каротаж, Самопроизвольная поляризация 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	ВИКИЗ (5 зондов)
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	
	Гамма-каротаж 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	
	Нейтронный каротаж 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	
	Инклинометрия, Термометрия 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	
	Широкополосный акустический каротаж  
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	
	Литоплотностной каротаж+фотокаротаж 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	
	Спектральный гамма каротаж 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	
	Селективный гамма-гамма каротаж
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	16
	
	Индукционный каротаж активной и реактивной составляющей (ИКА, ИКР),
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	17
	
	Микропотенциал и микроградиент зонды (МГЗ, МПЗ);
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	18
	
	Интерпретация комплекса ГИС
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	
	19
	
	Интерпретация широкополосного акустического каротажа 
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	

	
	1
	
	Подготовительно-заключительные работы 
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	Работа персонала  
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	Проезд 
	км
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	Акустическая цементометрия акустической цементометрии (АКЦ) в комплексе со скважинным гамма-дефектомером-толщиномером (СГДТ)
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	Интерпретация акустической цементометрии и СГДТ
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	Определение высоты подъема цемента 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	

	
	ИТОГО ЭТАП 4
	 

	
	 
	4,1
	Дополнительные специальные методы

	
	1
	
	Электрический микроимиджер пластов  
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	
	Интерпретация электрического микроимиджера пластов 
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	
	Ядерно-магнитный каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	
	Интерпретация ядерно-магнитного каротажа 
	 опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	
	Замер пластового давления пластоиспытателем на кабеле 
	 точка 
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	 

	
	6
	
	Отбор глубинных проб пластовой нефти
	 шт 
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	 

	
	7
	
	Интерпретация данных пластовых давлений 
	 опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8
	
	Услуги каротажа на кабеле (при выполнении спец методов)
	 комплексная операция 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	ИТОГО 4.1
	 

	
	ВСЕГО
	 


	
Примечание: 	1) Дополнительные специальные методы будут проводиться по согласованию с Заказчиком;
2) В случае невыполнения одного или нескольких пунктов каждого этапа по вине Исполнителя, оплата за соответствующий этап не производится до их полного выполнения Исполнителем;
3) Для каждой скважины стоимость услуг ГИС рассчитывается отдельно, в зависимости от конструкции скважины (Таблицы №№ 1,2,3,4). Конструкция скважин приведены в Приложении №2 к Тех.спецификации



Таблица №3


Сумма для стандартного каротажа

	№ этапа
	Секция
	Доля стоимости услуг в % за секцию
	Всего стоимость, тенге без НДС
	Всего стоимость, тенге с НДС

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Кондуктор
	Не более 10%
	
	

	2
	Тех.колонна
	Не более 20%
	
	

	3
	Экс.колонна
	Не более 30%
	
	

	4
	Хвостовик
	Не более 40%
	
	

	Всего
	100 %
	Σ
	Σ



[bookmark: _Hlk174625483]Сумма для спец.методов

	№ этапа
	Секция
	Доля стоимости услуг в % за секцию
	Всего стоимость, тенге без НДС
	Всего стоимость, тенге с НДС

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Хвостовик
	100%
	
	

	Всего
	100 %
	Σ
	Всего
	Всего
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Приложение № 14 к Договору _______________________


Расчёт стоимости оказываемых услуг для эксплуатационных скважин м/я Каратобе Южное и Сазтобе-Восточное

Таблица 1. Стоимость видов исследований и операций
	№
	Вид исследований
	Ед. изм.
	Цена за глубину 
	Цена за исследование 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Подготовительно-заключительные работы
	опер
	
	

	2
	Мобилизация/демобилизация оборудования
	опер
	
	

	3
	Работа каротажной станции
	опер
	
	

	4
	Работа персонала
	опер
	
	

	5
	Шаблонирование
	м
	
	

	6
	Проезд
	км
	
	

	7
	Профилеметрия
	м
	
	

	8
	Кавернометрия
	м
	
	

	9
	Многозондовый боковой каротаж
	м
	
	

	10
	Самопроизвольная поляризация
	м
	
	

	11
	Стандартный каротаж кажущегося сопротивления
	м
	
	

	12
	Гамма-каротаж
	м
	
	

	13
	Нейтронный гамма-каротаж
	м
	
	

	14
	Акустический каротаж
	м
	
	

	15
	Инклинометрия
	м
	
	

	16
	Термометрия
	м
	
	

	17
	Интерпретация комплекса ГИС
	опер
	
	

	18
	акустической цементометрии (АКЦ) в комплексе со скважинным гамма-дефектомером-толщиномером (СГДТ)
	м
	
	

	19
	Интерпретация акустической цементометрии+СГДТ
	опер
	
	

	20
	Определение высоты подъема цемента
	м
	
	

	21
	Резистивиметрия
	м
	
	

	22
	ВИКИЗ (5 зондов)
	м
	
	

	21
	Подготовительно-заключительные работы при полном комплексе
	опер
	
	

	22
	Мобилизация/демобилизация оборудования при полном комплексе
	опер
	
	

	23
	Работа каротажной станции при полном комплексе
	опер
	
	

	24
	Работа персонала при полном комплексе
	опер
	
	

	25
	Широкополосный акустический каротаж
	м
	
	

	26
	Лито-плотностной каротаж
	м
	
	

	27
	Спектральный гамма каротаж
	м
	
	

	28
	Селективный гамма-гамма каротаж
	м
	
	

	29
	Нейтронный-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам
	м
	
	

	30
	Индукционный каротаж активной и реактивной составляющей (ИКА, ИКР),
	м
	
	

	31
	Микропотенциал и микроградиент зонды (МГЗ, МПЗ);
	м
	
	

	32
	Интерпретация широкополосного акустического каротажа (P&S и анализ анизотропии)
	опер
	
	

	33
	Углубленная интерпретация широкополосного акустического каротажа (анализ трещиноватости, анализ проницаемости, оценка механических свойств)
	опер
	
	

	34
	Замер пластового давления пластоиспытателем на кабеле
	точка
	
	

	35
	Интерпретация данных пластовых давлений
	опер
	
	

	36
	Услуги каротажа на кабеле (дополнительные спец. методы)
	комплексная операция
	
	

	37
	Отбор глубинных проб нефти
	шт
	
	




			
	Таблица 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	№
	Этап
	Вид исследований
	Ед. изм.
	За глубину
	За исследование
	Итого

	
	
	
	
	
	цена
	объем
	стоимость
	цена
	объем
	стоимость
	

	
	 
	1
	Промежуточный каротаж под кондуктор 0-_____м.

	
	1
	
	Подготовительно-заключительные работы (подразумевается Монтаж/демонтаж и настройка приборов и оборудования)
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	
	Работа персонала  
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	
	Проезд
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	
	Кавернометрия 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6
	
	Боковой каротаж, Самопроизвольная поляризация, Стандартный каротаж кажущегося сопротивления
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7
	
	Гамма-каротаж 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8
	
	Нейтронный гамма-каротаж 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	9
	
	Акустический каротаж 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10
	
	Инклинометрия, Термометрия 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11
	
	Интерпретация комплекса ГИС 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	ИТОГО
	 

	
	 
	
	0-____м

	
	12
	
	Подготовительно-заключительные работы 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	13
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	14
	
	Работа персонала  
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	15
	
	Проезд 
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	16
	
	Акустической цементометрии (АКЦ) в комплексе со скважинным гамма-дефектомером-толщиномером (СГДТ)
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	17
	
	Интерпретация акустической цементометрии с СГДТ
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	18
	
	Определение высоты подъема цемента 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ИТОГО
	 

	
	ИТОГО ЭТАП 1
	 

	
	 
	2
	Промежуточный каротаж под техническую колонну ______

	
	1
	
	Подготовительно-заключительные работы (Монтаж/демонтаж и настройка приборов и оборудования)
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	
	Работа персонала
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	
	Проезд 
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	
	Кавернометрия 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6
	
	Многозондовый боковой каротаж, Самопроизвольная поляризация, Стандартный каротаж кажущегося сопротивления
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7
	
	Гамма-каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8
	
	Нейтронный гамма-каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	9
	
	Акустический каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10
	
	Инклинометрия, Термометрия 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11
	
	Интерпретация комплекса ГИС 
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	ИТОГО
	 

	
	 
	
	0-____м

	
	12
	
	Подготовительно-заключительные работы 
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	14
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	15
	
	Работа персонала  
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	16
	
	Проезд 
	км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	17
	
	акустической цементометрии (АКЦ) в комплексе со скважинным гамма-дефектомером-толщиномером (СГДТ)
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	18
	
	Интерпретация акустической цементометрии + СГДТ
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	19
	
	Определение высоты подъема цемента 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ИТОГО
	 

	
	ИТОГО ЭТАП 2
	 

	
	
	3
	Детальный комплекс ГИС под экс.колонну_______ (+/-250м)

	
	1
	
	Подготовительно-заключительные работы (Монтаж/демонтаж и настройка приборов и оборудования)
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	
	
	
	
	 
	
	

	
	3
	
	Работа персонала 
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	Проезд 
	км
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	Профилеметрия, Кавернометрия 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	Резистивиметрия
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	Многозондовый боковой каротаж, Самопроизвольная поляризация 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	ВИКИЗ (5 зондов)
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	
	Гамма-каротаж 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	
	Нейтронный каротаж 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	
	Инклинометрия, Термометрия 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	
	Широкополосный акустический каротаж  
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	
	Литоплотностной каротаж+фотокаротаж 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	
	Спектральный гамма каротаж 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	
	Селективный гамма-гамма каротаж
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	16
	
	Индукционный каротаж активной и реактивной составляющей (ИКА, ИКР),
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	17
	
	Микропотенциал и микроградиент зонды (МГЗ, МПЗ);
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	18
	
	Интерпретация комплекса ГИС
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	
	19
	
	Замер пластового давления пластоиспытателем на кабеле
	
	
	
	
	
	12
	
	

	
	20
	
	Интерпретация данных пластовых давлений
	
	
	
	
	
	12
	
	

	
	21
	
	Отбор глубинных проб нефти
	шт
	
	
	
	
	12
	
	

	
	22
	
	Интерпретация широкополосного акустического каротажа 
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	

	
	1
	
	Подготовительно-заключительные работы 
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	Работа персонала  
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	Проезд 
	км
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	Акустической цементометрии (АКЦ) в комплексе со скважинным гамма-дефектомером-толщиномером (СГДТ)
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	Интерпретация акустической цементометрии + СГДТ
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	Определение высоты подъема цемента 
	м
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	

	
	ИТОГО ЭТАП 3
	 

	
	ВСЕГО
	 


	
Примечание: 	1) Дополнительные специальные методы будут проводиться по согласованию с Заказчиком;
2) В случае невыполнения одного или нескольких пунктов каждого этапа по вине Исполнителя, оплата за соответствующий этап не производится до их полного выполнения Исполнителем;
3) Для каждой скважины стоимость услуг ГИС рассчитывается отдельно, в зависимости от конструкции скважины (Таблицы №№ 1,2,3,4). Конструкция скважин приведены в Приложении №2 к Тех. Спецификации









Таблица №3


Сумма для каротажа по секциям

	№ этапа
	Секция
	Доля стоимости услуг в % за секцию
	Всего стоимость, тенге без НДС
	Всего стоимость, тенге с НДС

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Кондуктор
	Не более 20%
	
	

	2
	Тех.колонна
	Не более 30%
	
	

	3
	Экс.колонна
	Не более 50%
	
	

	Всего
	100 %
	Σ
	Σ




