
Приложение 1-1
к Технической спецификации

Перечень ЗИП на 2027 год

	№
	Наименование ЗИП
	Артикул
	Название прибора
	Количество

	1
	GCEM40 Peltier Cooling Fan Replacement Kit
	992.472
	GCEM40E 
	3

	2
	GCEM40 Probe Thermal Barrier Replacement Kit
	992.473
	GCEM40E 
	3

	3
	Pressure Transducer
	744.048
	GCEM40E 
	1

	4
	Optics Kit (Gasket version 1)
	992.159
	GCEM40E 
	3

	5
	Band Heater Inlet
	380.085
	GCEM40E 
	1

	6
	Band Heater Outlet
	380.085
	GCEM40E 
	1

	7
	Band Heater Measurement zone
	380.084
	GCEM40E 
	1

	8
	GCEM40E Heated Sample Probe PT100 (x1) Replacement Kit
	992.474
	GCEM40E 
	1

	9
	Replacement Air Dryer Filter
	720.032
	GCEM40E 
	3

	10
	Air Pressure Switch
	744.125
	GCEM40E 
	1

	11
	Rotameter
	744.135
	GCEM40E 
	1

	12
	Zero Purge Solenoid valve
	740.195
	GCEM40E 
	1

	13
	Span Gas Solenoid valve
	740.194
	GCEM40E 
	1

	14
	Heated Sample Pump Service Kit
	710.294
	GCEM40E 
	3

	15
	GCEM40E One-year maintenance spare parts kit
	667.754
	GCEM40E 
	3

	16
	VCEM 5100 Replacement Lens Kit
	992.479
	VCEM5100 
	2

	17
	Air Purge Assembly (TUV)
	991.454
	VCEM5100 
	2

	18
	Power Supply Module 48volts
	400.16
	VCEM5100 
	1

	19
	Sensor Head Detector PCB
	S801.174
	VCEM5100 
	1

	20
	VCEM Plug in Interface card
	802.115
	VCEM5100 
	1

	21
	DCEM2100 Replacement Lens Kit
	992.478
	DCEM2100 
	2

	22
	Air Operated Ball Valve with Spacer (TUV)
	992.085
	DCEM2100 
	1

	23
	Solenoid with Coil Assembly (TUV)
	740.347
	DCEM2100 
	2

	24
	Air Purge Assembly (TUV)
	991.454
	DCEM2100 
	2

	25
	DCEM Plug-in Interface card
	802.894
	DCEM2100 
	1

	26
	Valve,Directional,Solenoid,EPC Proport
	3617341-1
	АВВ PGC5000
	1

	27
	KIT O-RING EPC ASSEMBLY
	801K001-1
	АВВ PGC5000
	1

	28
	Kit,PCB Assembly,EPC Sensor
	801K007-2
	АВВ PGC5000
	1

	29
	PCBA,EPC Control Board,PGC2000,PGC5000
	802A011B-1
	АВВ PGC5000
	1

	30
	PCBA,EPC Electronic Pressure Control,Mod
	852A024-1
	АВВ PGC5000
	1

	31
	Power Supply,120W,24Vdc,5A,100/240Vac
	857Z035-1
	АВВ PGC5000
	1

	32
	Jet,Quartz Glass,Model 804 FPD
	3617432-1
	АВВ PGC5000
	1

	33
	TUBING CAPILLARY ASSY
	5514584-39
	АВВ PGC5000
	1

	34
	KIT, BREATHER LINE, FPD WITH AIR CARRIER
	804K002-1
	АВВ PGC5000
	1

	35
	DETECTOR/CELL ASSY
	867A008-1
	АВВ PGC5000
	1

	36
	PHOTOMULTIPLIER TUBE ASSY
	867A009-1
	АВВ PGC5000
	1

	37
	KIT, FLAME PHOTOMETRIC AMP
	851K010-1
	АВВ PGC5000
	1

	38
	RESTRICTOR,H2 800 SCC/MIN
	3617360-1
	АВВ PGC5000
	1

	39
	WRENCH HEX KEY METRIC POC
	TL161-1
	АВВ PGC5000
	1

	40
	SENSOR ULTRA LOW DIFFEREN
	3615565-8
	АВВ PGC5000
	1

	41
	VALVE, INTERNAL, SINGLE 02 SERIES
	851Z056-1
	АВВ PGC5000
	1

	42
	VALVE, EXTERNAL, SINGLE 02 SERIES
	851Z056-2
	АВВ PGC5000
	1

	43
	SENSOR ULTRA LOW DIFFEREN
	3615565-8
	АВВ PGC5000
	1

	44
	GC Valve, Diaphram, AFP 10 Port
	851Z064-1
	АВВ PGC5000
	1

	45
	VALVE, DIAPHRAGM, AFP 6 PORT
	851Z064-3
	АВВ PGC5000
	1

	46
	DIAPHRAGM, ELDV VALVE REPLACEMENT
	851Z088-1
	АВВ PGC5000
	1

	47
	DIAPHRAGM, ELDV VALVE REPLACEMENT
	851Z088-2
	АВВ PGC5000
	1

	48
	АВВ PGC5000 One-year maintenance spare parts kit
	842A018-1
	АВВ PGC5000
	2
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Приложение 1-2
к Технической спецификации

Перечень ПГС на 2027 год

	
	Наименование
	Вид баллона
	Количество

	1
	ПГС [ГСО 12342-2023, 1 разряд ]: оксид азота [NO] (3000 ppm) + диоксид серы [SO2] (3000 ppm) + монооксид углерода [CO] (3000 ppm) + азот [N2] (ост.)(об. доля), 10 дм3
	LWM-10-150 [алюминий,10 дм3]; Вентиль: ВС-16М [нержавеющая сталь, DIN 6]
	3

	2
	ПГС [ГСО 12342-2023, 1 разряд ]: оксид азота [NO] (5800 ppm) + диоксид серы [SO2] (5800 ppm) + монооксид углерода [CO] (5800 ppm) + азот [N2] (ост.)(об. доля), 10 дм3
	LWM-10-150 [алюминий,10 дм3]; Вентиль: ВС-16М [нержавеющая сталь, DIN 6]
	3

	3
	ПГС [ГСО 12342-2023, 1 разряд ]: диоксид азота [NO2] (3000 ppm) + азот [N2] (ост.)(об. доля), 10 дм3
	LWM-10-150 [алюминий,10 дм3]; Вентиль: ВС- 6М [нержавеющая сталь, DIN 6]
	3

	4
	ПГС [ГСО 12342-2023, 1 разряд ]: диоксид азота [NO2] (5800 ppm) + азот [N2] (ост.)(об. доля), 10 дм3
	LWM-10-150 [алюминий,10 дм3]; Вентиль: ВС-16М [нержавеющая сталь, DIN 6]
	3

	5
	ПГС [ГСО 12330-2023, 1 разряд ]: диоксид углерода [CO2] (13 %) + азот [N2] (ост.)(об. доля), 10 дм3
	10-150У [углеродистая сталь, 10 дм3]; Вентиль: W19.2 Сп21,8 [латунь, DIN 6]
	3

	6
	ПГС [ГСО 12330-2023, 1 разряд ]: диоксид углерода [CO2] (24 %) + азот [N2] (ост.)(об. доля), 10 дм3
	10-150У [углеродистая сталь, 10 дм3]; Вентиль: W19.2 Сп21,8 [латунь, DIN 6]
	3

	7
	ПГС [ГСО 12330-2023, 1 разряд ]: кислород [O2] (13 %) + азот [N2] (ост.)(об. доля), 10 дм3
	10-150У [углеродистая сталь, 10 дм3] + обезжиривание; Вентиль: W19.2 Сп21,8 [латунь, DIN 6]
	3

	8
	ПГС [ГСО 12330-2023, 1 разряд]: кислород [O2] (24 %) + азот [N2] (ост.)(об. доля), 10 дм3
	10-150У [углеродистая сталь, 10 дм3] + обезжиривание;
Вентиль: W19.2 Сп21,8 [латунь, DIN 6]
	3

	9
	ПГС [ГСО 12336-2023, 1 разряд ]: сероводород [H2S] (19 ppm) + воздух [air] (ост.)(об. доля), 10 дм3
	LWM-10-150 [алюминий,10 дм3]; Вентиль: ВС-16М [нержавеющая сталь, DIN 6]
	3

	10
	ПГС [ГСО 12336-2023, 1 разряд]: сероводород [H2S] (9 ppm) + воздух [air] (ост.)(об. доля), 10дм3
	LWM-10-150 [алюминий,10 дм3]; Вентиль: ВС-16М [нержавеющая сталь, DIN 6]
	3

	11
	Водород газообразный чистый, высший сорт (ГОСТ Р51673-2000) : водород [H2] (99.9999 %)(об. доля), 40дм3.
	40-150У (водородный) [углеродистая сталь, 40 дм3]; Вентиль: ВБМ-1 исп.43 [латунь, левая резьба]
	28



Перечень ПГС на 2028 год

	
	Наименование
	Вид баллона
	Количество

	1
	ПГС [ГСО 12342-2023, 1 разряд ]: оксид азота [NO] (3000 ppm) + диоксид серы [SO2] (3000 ppm) + монооксид углерода [CO] (3000 ppm) + азот [N2] (ост.)(об. доля), 10 дм3
	LWM-10-150 [алюминий,10 дм3]; Вентиль: ВС-16М [нержавеющая сталь, DIN 6]
	3

	2
	ПГС [ГСО 12342-2023, 1 разряд ]: оксид азота [NO] (5800 ppm) + диоксид серы [SO2] (5800 ppm) + монооксид углерода [CO] (5800 ppm) + азот [N2] (ост.)(об. доля), 10 дм3
	LWM-10-150 [алюминий,10 дм3]; Вентиль: ВС-16М [нержавеющая сталь, DIN 6]
	3

	3
	ПГС [ГСО 12342-2023, 1 разряд ]: диоксид азота [NO2] (3000 ppm) + азот [N2] (ост.)(об. доля), 10 дм3
	LWM-10-150 [алюминий,10 дм3]; Вентиль: ВС- 6М [нержавеющая сталь, DIN 6]
	3

	4
	ПГС [ГСО 12342-2023, 1 разряд ]: диоксид азота [NO2] (5800 ppm) + азот [N2] (ост.)(об. доля), 10 дм3
	LWM-10-150 [алюминий,10 дм3]; Вентиль: ВС-16М [нержавеющая сталь, DIN 6]
	3

	5
	ПГС [ГСО 12330-2023, 1 разряд ]: диоксид углерода [CO2] (13 %) + азот [N2] (ост.)(об. доля), 10 дм3
	10-150У [углеродистая сталь, 10 дм3]; Вентиль: W19.2 Сп21,8 [латунь, DIN 6]
	3

	6
	ПГС [ГСО 12330-2023, 1 разряд ]: диоксид углерода [CO2] (24 %) + азот [N2] (ост.)(об. доля), 10 дм3
	10-150У [углеродистая сталь, 10 дм3]; Вентиль: W19.2 Сп21,8 [латунь, DIN 6]
	3

	7
	ПГС [ГСО 12330-2023, 1 разряд ]: кислород [O2] (13 %) + азот [N2] (ост.)(об. доля), 10 дм3
	10-150У [углеродистая сталь, 10 дм3] + обезжиривание; Вентиль: W19.2 Сп21,8 [латунь, DIN 6]
	3

	8
	ПГС [ГСО 12330-2023, 1 разряд]: кислород [O2] (24 %) + азот [N2] (ост.)(об. доля), 10 дм3
	10-150У [углеродистая сталь, 10 дм3] + обезжиривание;
Вентиль: W19.2 Сп21,8 [латунь, DIN 6]
	3

	9
	ПГС [ГСО 12336-2023, 1 разряд ]: сероводород [H2S] (19 ppm) + воздух [air] (ост.)(об. доля), 10 дм3
	LWM-10-150 [алюминий,10 дм3]; Вентиль: ВС-16М [нержавеющая сталь, DIN 6]
	3

	10
	ПГС [ГСО 12336-2023, 1 разряд]: сероводород [H2S] (9 ppm) + воздух [air] (ост.)(об. доля), 10дм3
	LWM-10-150 [алюминий,10 дм3]; Вентиль: ВС-16М [нержавеющая сталь, DIN 6]
	3

	11
	Водород газообразный чистый, высший сорт (ГОСТ Р51673-2000) : водород [H2] (99.9999 %)(об. доля), 40дм3.
	40-150У (водородный) [углеродистая сталь, 40 дм3]; Вентиль: ВБМ-1 исп.43 [латунь, левая резьба]
	28



Перечень ПГС на 2029 год

	
	Наименование
	Вид баллона
	Количество

	1
	ПГС [ГСО 12342-2023, 1 разряд ]: оксид азота [NO] (3000 ppm) + диоксид серы [SO2] (3000 ppm) + монооксид углерода [CO] (3000 ppm) + азот [N2] (ост.)(об. доля), 10 дм3
	LWM-10-150 [алюминий,10 дм3]; Вентиль: ВС-16М [нержавеющая сталь, DIN 6]
	3

	2
	ПГС [ГСО 12342-2023, 1 разряд ]: оксид азота [NO] (5800 ppm) + диоксид серы [SO2] (5800 ppm) + монооксид углерода [CO] (5800 ppm) + азот [N2] (ост.)(об. доля), 10 дм3
	LWM-10-150 [алюминий,10 дм3]; Вентиль: ВС-16М [нержавеющая сталь, DIN 6]
	3

	3
	ПГС [ГСО 12342-2023, 1 разряд ]: диоксид азота [NO2] (3000 ppm) + азот [N2] (ост.)(об. доля), 10 дм3
	LWM-10-150 [алюминий,10 дм3]; Вентиль: ВС- 6М [нержавеющая сталь, DIN 6]
	3

	4
	ПГС [ГСО 12342-2023, 1 разряд ]: диоксид азота [NO2] (5800 ppm) + азот [N2] (ост.)(об. доля), 10 дм3
	LWM-10-150 [алюминий,10 дм3]; Вентиль: ВС-16М [нержавеющая сталь, DIN 6]
	3

	5
	ПГС [ГСО 12330-2023, 1 разряд ]: диоксид углерода [CO2] (13 %) + азот [N2] (ост.)(об. доля), 10 дм3
	10-150У [углеродистая сталь, 10 дм3]; Вентиль: W19.2 Сп21,8 [латунь, DIN 6]
	3

	6
	ПГС [ГСО 12330-2023, 1 разряд ]: диоксид углерода [CO2] (24 %) + азот [N2] (ост.)(об. доля), 10 дм3
	10-150У [углеродистая сталь, 10 дм3]; Вентиль: W19.2 Сп21,8 [латунь, DIN 6]
	3

	7
	ПГС [ГСО 12330-2023, 1 разряд ]: кислород [O2] (13 %) + азот [N2] (ост.)(об. доля), 10 дм3
	10-150У [углеродистая сталь, 10 дм3] + обезжиривание; Вентиль: W19.2 Сп21,8 [латунь, DIN 6]
	3

	8
	ПГС [ГСО 12330-2023, 1 разряд]: кислород [O2] (24 %) + азот [N2] (ост.)(об. доля), 10 дм3
	10-150У [углеродистая сталь, 10 дм3] + обезжиривание;
Вентиль: W19.2 Сп21,8 [латунь, DIN 6]
	3

	9
	ПГС [ГСО 12336-2023, 1 разряд ]: сероводород [H2S] (19 ppm) + воздух [air] (ост.)(об. доля), 10 дм3
	LWM-10-150 [алюминий,10 дм3]; Вентиль: ВС-16М [нержавеющая сталь, DIN 6]
	3

	10
	ПГС [ГСО 12336-2023, 1 разряд]: сероводород [H2S] (9 ppm) + воздух [air] (ост.)(об. доля), 10дм3
	LWM-10-150 [алюминий,10 дм3]; Вентиль: ВС-16М [нержавеющая сталь, DIN 6]
	3

	11
	Водород газообразный чистый, высший сорт (ГОСТ Р51673-2000) : водород [H2] (99.9999 %)(об. доля), 40дм3.
	40-150У (водородный) [углеродистая сталь, 40 дм3]; Вентиль: ВБМ-1 исп.43 [латунь, левая резьба]
	28




