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1.3. Наличие оперативного транспорта и специальной техники для оказания услуг:

	№
	Вид транспорта
	Кол-во
	Возраст транспорта
	Характеристика
	Документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика, установленному требованию
	Обоснование применения требования (ссылка на законодательство РК, НПА, Стандарт и т.д.)

	1
	Оперативный легковой автомобиль
	1
	Не старше 
5 лет
	Оборудуется специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской установленного образца.
	Электронная копия свидетельства о регистрации транспортного средства.
	
Требования и нормативы расчета штатной численности личного состава профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности от 27 июля 2021 года № 360. Норма №2.1

	2
	Аварийно-спасательный автомобиль повышенной проходимости специального назначения, грузоподъемностью до 10 тонн, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской
	1
	Не старше 12 лет
	Оборудуется специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской установленного образца.
	Электронная копия свидетельства о регистрации транспортного средства.
	Требования и нормативы расчета штатной численности личного состава профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности от 27 июля 2021 года № 360. Норма №2.1.







Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 27 июля 2021 года № 360. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2021 года № 23812.Норма № 2.1 Обеспечение профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности при проведении противофонтанных работ 

	 № п/п
	 Наименование
	 Единица измерения
	 Количество

	1
	Вахтовая машина оперативная, оборудованная специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской
	единица
	условие договора, но не менее 1

	2
	Автомобиль высокой проходимости грузовой
	единица
	условие договора, но не менее 1

	3
	Оперативный легковой автомобиль повышенной проходимости, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской
	единица
	условие договора, но не менее 2

	4
	Оперативный автомобиль повышенной проходимости для профилактического обслуживания отдаленных объектов, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской
	единица
	1 на два человека профилактического состава

	5
	Оперативно-технический автомобиль повышенной проходимости, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской
	единица
	условие договора, но не менее 1

	6
	Аварийно-спасательный автомобиль повышенной проходимости специального назначения, грузоподъемностью до 10 тонн, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской
	единица
	условие договора, но не менее 1

	7
	Снегоход для профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности, расположенных в областях с резко континентальным климатом
	единица
	условие договора

	8
	Лодка с мотором для профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности, территориально расположенных вблизи морей и внутренних водоемов
	единица
	условие  договора

	9
	Вагон сушильный для личного состава
	единица
	условие договора, но не менее 1

	10
	Вагон для личного состава
	единица
	условие договора, но не менее 1


[bookmark: z103] Норма № 2.1.1 Обеспечение специальной техникой, оборудованием, инструментами и материалами
	 № п/п
	 Наименование
	 Единица измерения
	 Количество

	1
	Приспособления для сверления труб под давлением гидроприводное либо механическое с гидростанцией
	комплект
	1

	2
	Приспособления для резки верхней части обсадной колонны механическое либо гидроприводное с гидростанцией
	комплект
	1

	3
	Устройство гидроприводное для нарезания резьбы на обсадные колонны d = 168 мм и 245 мм с гидростанцией
	комплект
	1

	4
	Стрела для растаскивания оборудования
	комплект
	1

	5
	Фланец колонны разъемный или неразъемный под трубы d = 140 мм и до 345 мм любой имеющейся конструкции
	комплект
	1

	6
	Головка колонная d = 245 мм самоуплотняющаяся гидроприводная
	комплект
	1

	7
	Натаскиватель гидравлический с усилием прижатия монтируемого оборудования к устью 50 000 кгс
	единица
	1

	8
	[bookmark: z104]Канатная оснастка для снятия и наведения запорной фонтанной арматуры и противовыбросового оборудования:
Ролик универсальный напавляющий – 4 штуки.
Блок канатный оттяжной – 1 штука
Блок фаркопный – 1 штука.
Ролик оттяжной уравновешивающий – 8 штук.
Зажимы клиновые (ЗКТ):
ЗКТ-14, ЗКТ-17, ЗКТ-19 – 4 штуки.
Талреп – 4 штуки.
Приспособление для перевода мертвого конца каната на ходовой – 1 штука.
Хомуты колонные для наведения запорной арматуры/компоновки:
Хомуты колонные цепные под ø от 140 до 345 мм – 1 штука. под каждый типоразмер обсадных колонн на устье,
Хомут монтажный универсальный ø от 140 до 178 мм – 1 штука,
Хомут монтажный универсальный ø от 178 до 245 мм – 1 штука,
Хомут монтажный универсальный ø от 324 до 345 мм – 1 штука.
	комплект
	2

	9
	Приспособление гидравлическое с гидростанцией либо механическое для снятия или наведения боковой задвижки на устье фонтанирующей скважины
	единица
	1

	10
	Устройство для смены задвижек под давлением
	комплект
	1

	11
	Устройство гидроприводное с гидростанцией для наведения шарового крана
	комплект
	1

	12
	Гидравлический сжиматель труб с гидростанцией ø 60-102, 114-140 по одному комплекту каждого типоразмера
	 
единица
	 
1

	13
	Комплект обвязки трубного пространства
	комплект
	1

	14
	Комплект обвязки затрубного пространства
	комплект
	1

	15
	Приспособление для тампонирования устья скважины с целью устранения пропусков в устьевом оборудовании
	комплект
	1

	16
	Шаровые краны по 1штука под каждый типоразмер применяемых бурильных труб ø 60-140
	комплект
	1

	17
	Обратные клапана по 1 штука под каждый типоразмер применяемых бурильных труб ø 60-140
	комплект
	1

	18
	Учебно-тренировочный комплекс тестирования физической и морально-психологической подготовленности спасателей
	комплект
	1

	19
	Мегафон
	единица
	1

	20
	Набор ключей специальный под типы и размеры бурильных труб
	комплект
	1

	21
	Набор ключей специального искробезопасного слесарного инструмента
	комплект
	1

	22
	Лампа паяльная
	единица
	1

	23
	Пила дисковая
	единица
	1

	24
	Асбест шнуровой
	метр
	3

	25
	Ткань огнеупорная
	квадратный метр
	100

	26
	Фал капроновый
	метр
	100

	27
	Канат пеньковый
	метр
	100

	28
	Свинец листовой
	килограмм
	200

	29
	Порошковый пламя подавитель (ППП-200)
	единица
	1

	30
	Склад аварийного запаса: комплекты нестандартного аварийного оборудования
	комплект
	15

	31
	Стенд для опрессовки устьевого и противовыбросового оборудования
	комплект
	1

	32
	Ремонтный цех с металлорежущими и металлообрабатывающими станками
	комплект
	1

	33
	Комплекты противовыбросового оборудования: универсальный и плашечные превентора с устьевой крестовиной, применяемых на обслуживаемых объектах
	комплект
	1

	34
	Гидравлический сжиматель труб с гидростанцией ø 60-102, 114-140
	комплект
	по одному комплекту каждого типоразмера

	35
	Наборы хомутов со шпильками (болтами) и прокладками
	комплект
	1

	36
	Металлические заглушки
	комплект
	1

	 
Перечень предметов оснащения оперативного автомобиля

	 № п/п
	 Наименование
	 Единица измерения
	 Количество

	1
	Аппарат искусственной вентиляции легких
	комплект
	1

	2
	Носилки медицинские складные
	комплект
	1

	3
	Сумка (контейнер) командира отделения
	комплект
	1

	4
	Огнетушитель порошковый
	единица
	1

	5
	Рация автомобильная
	единица
	1

	6
	Рация носимая
	единица
	1

	7
	Навигационный прибор
	единица
	1

	8
	Одеяло шерстяное
	единица
	2

	9
	Пояс спасательный с карабинами
	единица
	2

	10
	Веревка спасательная и веревка с флажками
	комплект
	1

	11
	Портативный газоанализаторы или аспиратор сильфонный с комплектом трубок на газы, встречающиеся на обслуживаемых предприятиях, образующиеся при аварии (с комплектом сменных элементов на каждый газ и с зарядным устройством)
	комплект
	2

	12
	Знаки, запрещающие въезд в загазованную зону
	единица
	1

	13
	Простыни
	единица
	1

	14
	Боты диэлектрические и перчатки диэлектрические, пары
	комплект
	1

	15
	Комплекты шин иммобилизационных (вакуумные, пневматические, проволочные Крамера, Дитрихса)
	комплект
	1

	16
	Комплект аварийно-спасательного оборудования: пережим труб, гидроножницы (резка арматуры, разжим фланцев) подъем (домкраты, набор воздушных подушек) установка пластыря (нарывы, печи в емкостях) канаторезка
	комплект
	 2 

	17
	Электрическая подстанция
	единица
	1

	18
	Пила дисковая электрическая
	единица
	1

	19
	Сумка медицинская (комплектность в соответствии с требованиями Нормы 1.1)
	комплект
	1


[bookmark: z117] Норма № 2.1.2 Обеспечение экипировкой и снаряжением, в том числе инструментами и материалами
	 № п/п
	 Наименование
	 Единица измерения
	 Количество

	Противофонтанное снаряжение

	1
	Костюм теплостойкий тяжелого класса
	комплект
	10

	2
	Манометры разные Рраб = (100-1000) кгс/см2 с дренажным вентилем
	единица
	10

	3
	Теплозащитный костюм
	комплект
	по одному на спасателя

	4
	Костюм нефтестойкий
	комплект
	по одному на спасателя

	5
	Костюм водостойкий
	комплект
	по одному на спасателя

	6
	Сапоги болотные
	единица
	по одному на спасателя

	7
	Защитные очки
	единица
	по одному на спасателя

	8
	Бинокль, секундомер, компас
	комплект
	1

	9
	Ракетница с комплектом ракет
	единица
	1

	10
	Воздушно-дыхательные аппараты с 2 запасными баллонами
	комплект
	по одному на спасателя

	11
	Запасные части к дыхательной аппаратуре
	комплект
	по количеству аппаратов

	12
	Компрессор для заправки баллонов с запасными частями для компрессора
	комплект
	по одному на основную и вспомогательную базу

	13
	Газоанализатор (H2S, CH4, CO, О2)
	единица
	по 1 на отделение плюс 10% резерва"

	14
	Индивидуальный газоанализатор
	комплект
	по одному на спасателя с учетом горногеологической характеристики месторождения

	15
	Очки защитные
	единица
	по одному на спасателя

	 
Специальная одежда рабочая

	1
	Костюм (хлопчатобумажный)
	комплект
	1

	2
	Белье нательное
	комплект
	2

	3
	Каска пластмассовая
	единица
	1

	4
	Рукавицы
	единица
	2

	5
	Полотенце
	единица
	1

	6
	Телогрейка или куртка утепленная
	единица
	1

	7
	Штаны утепленные
	комплект
	1

	8
	Портянки (хлопчатобумажные)
	пара
	1

	9
	Ботинки рабочие (сапоги кирзовые)
	пара
	1

	10
	Сапоги резиновые
	пара
	1

	11
	Валенки
	пара
	1

	12
	Подшлемник утепленный 1 штука срок носки 3 года
	единица
	1

	13
	Куртка, брюки спасателя демисезонные
	комплект
	1

	 
Видео-фотооборудование, оргтехника

	 № п/п
	 Наименование
	 Единица измерения
	 Количество

	1
	Компьютер с программным обеспечением
	комплект
	по объему работ

	2
	Многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс)
	комплект
	по объему работ


[bookmark: z118] Норма № 2.1.3 Перечень оснащения учебно-тренировочного полигона и комплекса по тренировке на тепловую выносливость
	Перечень оснащения учебно-тренировочного полигона

	 № п/п
	 Наименование оснащения
	 Единица измерения
	 Количество

	1
	Буровая установка
	комплект
	1

	2
	Пробуренный ствол скважины
	комплект
	1

	3
	Обсадные колонны
	метр
	согласно конструкции скважины

	4
	Бурильная колонна
	метр
	10

	5
	Выкидные мостки буровой установки
	комплект
	1

	6
	Устьевое оборудование: комплект колонной головки и противовыбросового оборудования
	комплект
	1

	7
	Гидравлический пульт управления противовыбросовым оборудованием
	комплект
	1

	8
	Блок глушения и дросселирования
	комплект
	1

	9
	Резервуар и емкость для технической воды объемом не менее10 м3
	единица
	1

	10
	Штурвалы ручного управления плашечными превенторами с отбойными щитами
	единица
	1

	11
	Выкидные линии противовыбросового оборудования
	комплект
	1

	12
	Шаровый кран с ключом управления
	комплект
	1

	13
	Обратный клапан с приспособлением для открытия
	комплект
	1

	14
	Систему световой и звуковой сигнализации оповещения
	комплект
	1

	15
	Устройство для определения направления ветра (конус, флюгер)
	единица
	1

	16
	Средства пожаротушения
	комплект
	1

	17
	Насос для подачи воды
	единица
	1

	18
	Компрессор воздушный
	единица
	1

	19
	Схему расположения учебного бурового полигона с нанесением элементов бурового, устьевого и противовыбросового, вспомогательного оборудования
	единица
	1

	20
	Натаскиватель гидравлический типа НГ-50 имеющегося типа
	комплект
	1

	21
	Учебная площадка для имитации ликвидации горящего открытого фонтана
	комплект
	1

	22
	Учебная площадка для имитации наведения противовыбросового оборудования на устье скважины под давлением
	комплект
	1

	23
	Учебная площадка для имитации сверления труб под давлением
	комплект
	1

	24
	Учебная площадка для имитации срезания обсадных труб
	комплект
	1

	25
	Учебно-тренажерный комплекс для проведения практического тестирования физической и морально-психологической подготовки спасателей
	комплект
	1

	26
	Средства пожаротушения
	комплект
	1

	[bookmark: z119]Комплекс по тренировке на тепловую выносливость
1. Комплекс по тренировке на тепловую выносливость состоит из помещения, для проведения тренировок на тепловую выносливость.
2. Помещение, предназначенное для проведения тренировок на тепловую выносливость, имеет следующее оснащение:
1) закрытую электрическую печь с автоматической системой поддержания установленной температуры (не менее 80оС) или тепловой калорифер, увлажнитель;
2) ступени для шаговой пробы;
3) динамометры для определения тепловой выносливости, не менее 6 единиц;
4) термометр нормальный до +150оС, в количестве 1 штуки;
5) психрометр в количестве 1 штуки;
6) противопожарный трубопровод d= 50 мм с распылителями (сухостав) в количестве 1 комплекта.






