202_ жылғы «___»______
№____________ шарттың 
№4-қосымшасы

АМҚӨӨ БШҚ Ingersoll-Rand компаниясының SSR ML350-2 SHV моделді екі 
компрессорына арналған регламентіне сәйкес орындалатын жұмыстар

	Р/с №
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	Са-ны
	Теңге бірлігінің бағасы, ҚҚС-сыз
	Сомасы теңгемен, ҚҚС-сыз

	1
	Компрессорлардың жөндеу ТҚ-1000
	сағат
	24
	
	

	2
	Компрессорлардың жөндеу ТҚ-2000
	сағат
	24
	
	

	3
	Компрессорлардың жөндеу ТҚ-4000
	сағат
	48
	
	

	4
	Компрессорлардың жөндеу ТҚ-8000
	сағат
	30
	
	

	5
	Компрессорлардың жөндеу ТҚ-8000
	сағат
	160
	
	

	БАРЛЫҒЫ  ҚҚС-сыз СОМА ЖҰМЫСТАР ҮШІН: 
	

	ҚҚС 16% :
	

	ҚҚС ҚОСА АЛҒАНДАҒЫ ЖҰМЫСТАР ҮШІН БАРЛЫҒЫЛЫҚ СОМА:
	





Ingersoll-Rand компаниясының регламентіне сәйкес АМҚӨӨ БШҚ SSR ML350-2S-HV үлгісіндегі екі компрессорға жөндеу жүргізу үшін қажетті Мердігер ұсынатын құрамдас бөлшектер
	№
	Материалдардың / қосалқы бөлшектердің атауы
	Өлшем бірлігі
	Са-ны
	Теңге бірлігінің бағасы, ҚҚС-сыз
	Сомасы теңгемен, ҚҚС-сыз

	1
	Майлы сүзгі 92888262
Өндіріс: Ingersoll Rand
Тауар коды: 92888262
	дана
	12
	
	

	2
	АСС (208 Л), п/н: 39433743
Өндіріс: Ingersoll Rand
Тауар коды: 39433743
	дана
	2
	
	

	3
	Ауа сүзгісі 39903265
Өндіріс: Ingersoll Rand
Тауар коды: 39903265
	дана
	4
	
	

	4
	Ауа сүзгісі 39903281
Өндіріс: Ingersoll Rand
Тауар коды: 39903281
	дана
	4
	
	

	5
	Сепаратор 22962682
Өндіріс: Ingersoll Rand
Тауар коды: 22962682
	дана
	4
	
	

	6
	Hose, Hyd -20 x 48.00 FM JIC 37D swivel (SS)
Өндіріс: Ingersoll Rand
Тауар коды: 24555104
	дана
	1
	
	

	7
	HOSE, HYD 2.00 X 64 JIC STR X JIC STR
Өндіріс: Ingersoll Rand
Тауар коды: 24279051
	дана
	1
	
	

	8
	Шланг РВД 2.00 X 19.00
Өндіріс: Ingersoll Rand
Тауар коды: 24734600
	дана
	1
	
	

	9
	HOSE, HYD 1.25 X 32.00FM JIC 37 ST / 90 ELB SD
Производство: Ingersoll Rand
Код товара: 85561751
	дана
	1
	
	

	10
	HOSE, HYD 2.00 X 60 TYPE II X TYPE III
Өндіріс: Ingersoll Rand
Тауар коды: 24260788004
	дана
	1
	
	

	11
	Қысым датчигі 225 PSI, 5VDC, 1/8 NPT
Өндіріс: Ingersoll Rand
Тауар коды: 47560905001
	дана
	1
	
	

	12
	Қысым датчигі 0-15 PSIG, 5 VDC, 1/8 NPT
Өндіріс: Ingersoll Rand
Тауар коды: 47560903001
	дана
	1
	
	

	13
	Температура датчигі 37952355
Өндіріс: Ingersoll Rand
Тауар коды: 37952355
	дана
	1
	
	

	14
	MPV қысымтығын жөндеу жиынтығы
Өндіріс: Ingersoll Rand
Тауар коды: 37951761
Қоюланған май. Түсі көк, консистенция класы NLGI 2, Базалық май тұтқырлығы  40° 115 сСт, 100°С 12,2 сСт кезде ASTM D 445, Тұтқырлық индексі ASTM D 2270 95, аралас майды пенетрациялау ASTM D217, 60x, 285 мм/10, 100 мың жұмыс қозғалысынан кейін пенетрацияның өзгеруі ASTM D 217, 40 мм/10, ASTM D 2265 260°С тамшылау температурасы, ASTM D 1742 0,5% май бөлу сынағы, 177°С кезінде ASTM D 3336  жоғары температуралы майлаудың қызмет ету мерзімі 750+ сағат, ASTM D2266 төрт шарикті үйкеліс машинасында 40 кг, 1200 айн/мин, 75°C, 1 сағ, 0,41 мм тозу нүктесі, ASTM D 1478 төмен температуралар кезіндегі айналу сәті, боттың жұмыс режимі -29°C кезінде 7500 г-см,  -29°C кезінде 800г-см, Коррозиядан қорғау (EMCOR), синтетикалық теңіз суы 10% ASTM D 6138 (ASTM D 665B сәйкес дайындалған) 0.1 (тот жоқ), ASTM D 1743 дистилденген сумен жуған кезде тоттанудан қорғау қанағаттанарлық, Мыс пластинаның коррозияға төзімділігі ASTM D 4048 1А, Сумен жуу ASTM D 1264 1,9%. 390 гр
	дана
	4
	
	

	15
	АСС тексеру клапаны 22211882WIM (92980317)
Өндіріс: Ingersoll Rand
Тауар коды: 92980317
	дана
	2
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ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
_________________
	 
     
МЕРДІГЕР:
___________________

	М.О.
	М.О.



