Приложение №5
к Договору №_______ от ___________20__г.

КАТАЛОГ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАБОТЫ 
(по строительству скважин)

1. Классификация объектных периодов
Топогеодезические работы/мобилизация/монтаж.
Топогеодезические работы.
Земляные работы: Подготовка площадки под буровую, строительство шахтового направления. 
Мобилизация буровой установки/оборудования и материалов.
Монтаж буровой установки до готовности забурить. Мобилизация/монтаж считается законченной в момент забуривания под направления.
Бурение скважины.
От забуривания под направления до испытания скважины, а также спуска НКТ, монтажа устьевого оборудования и опрессовки экс. колонны. Этап завершается демонтажом буровой установки, рекультивацией территории и подписанием акта приемки-сдачи Объекта.

2. Ответственность Подрядчика
2.1. Оборудование и услуги, входящие в стоимость бурения скважины:

· земляные работы (грунт, транспортировка и строительство подъездной дороги к площадке, площадки под буровую установку), включая фундаменты под буровую установку, строительство шахтового направления;
· тампонажные материалы и добавки к ним;
· насосно-компрессорные трубы, фонтанная арматура с колонной головкой;
· транспортные услуги для оборудования/материалов;
· снабжение горюче-смазочными материалами и питьевой/технической водой;
· снабжение технической и пресной водой для приготовления бурового раствора;
· снабжение электроэнергией буровой установки и жилого лагеря;
· вывоз всех отходов к назначенным пунктам захоронения и утилизации, утилизация и/или хранение буровых отходов;
· хранение и поддержание буровых растворов для повторного использования в отдельных мерных емкостях с мешалками;
· удаление шлама и вывоз всех отходов к назначенным пунктам утилизации;
· жилье и котлопункт для буровой бригады и обслуживающего персонала;
· обеспечение питьевой водой для потребления и личной гигиены, соответствующего качества и в достаточном объеме для жилого вагона и лаборатории промывочных жидкостей, принадлежащих Подрядчику по буровым растворам;
· обеспечение электричеством, водой и ГСМ для оборудования Подрядчика по буровым растворам;
· надлежащее хранение, использование и перевозка хим. реагентов между скважинами, контейнер (помещение) для хранения хим. реагентов;

2.2. Операции/действия, входящие в стоимость строительства скважины:
· мобилизация, монтаж и демонтаж буровой установки, подъемного агрегата и трапного хозяйства для испытания скважины;  
· подготовка площадки под БУ и оборудования;
· строительство шахты установленного размера;
· углубление скважины, промывка скважины, СПО и смена долота;
· приготовление, сопровождение и контроль бурового раствора;
· шаблонировка, расширка, проработка ствола скважины в связи с углублением, а также перед спуском обсадных колонн или каротажом;
· аварийный инструмент и ловильные работы;
· спуск обсадных колонн и цементирование;
· монтаж подвески НКТ и устьевого оборудования, спуск колонны НКТ;
· монтаж и испытание ПВО, проверка на герметичность обсадных колонн;
· разбуривание цементного стакана (направления, кондуктора);
· отбор керна;
· [bookmark: _Hlk219622920]геолого-технологические исследования;
· испытание скважины;
· вызов притока сменой раствора на техническую воду или нефть;  
· изоляция интервала испытания с установкой цементного моста или пакера;
· работы по рекультивации, по утилизации и/или хранению буровых отходов; 
· провести работы по консервации/ликвидации скважин.
2.3. Ответственность в период мобилизации/перетаскивания: 
· получение всех необходимых разрешений на негабаритный груз, на пересечение коммуникаций (эл. линии, водо-нефте-газопроводы и др.);
· предоставление утвержденной схемы расположения бурового оборудования;
· перетаскивание БУ, все транспортные работы и услуги для перевозки оборудования и монтажа БУ;
· снабжение горюче-смазочными материалами и питьевой водой;
· снабжение электроэнергией БУ и жилого лагеря;
· вывоз/удаление отходов, мусора и т.д. на специально отведенные места.

3. Ответственности Заказчика
· выдача разрешений на спуск эксплуатационной колонны;
· [bookmark: _Hlk220946947]геофизические исследования в открытом стволе и в колонне;
· гидродинамические исследования;
· МДТ;
· прострелочно-взрывные работы (ПВР);
· геологический и технический надзор за выполнением Договора согласно условиям Договора;
· обеспечение по отдельному договору сырой нефтью для приготовления, обработки бурового раствора и испытания скважин, при этом цены на данные материалы определяются согласно методике расчета отпускных цен на продукцию, работы и услуги Заказчика, оказываемые сторонним организациям. 

4. Подземное оборудование Подрядчика
Подрядчик самостоятельно несет ответственность за ущерб всего подземного оборудования, включающий, но не ограниченный бурильными и обсадными трубами, переводниками, насосно-компрессорными трубами, фонтанной арматурой с колонной головкой.
Заказчик не несет ответственности за такой ущерб, за исключением, если он был причинен по вине Заказчика, его представителей, персонала, в случае если такая вина доказана.
5. Ущерб недрам
Подрядчик не несет ответственности за причиненный ущерб по отношению к любому подземному пласту, горизонту или месторождению, за исключением, если этот ущерб возник по вине Подрядчика, его представителей, персонала или субподрядчиков.
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