
Техникалық сипаттамаға Қосымша №1
1.Жұмыстар көлемі                                                                                                                              Кесте №1
	№ пп
	Түбі, м
	Конструкциясы
	перфорациялау-жару жұмыстарының көлемі, об/м


	1
	600
	323,9мм х 50м  
   244,5мм х 150м           
     168,3мм х 600м
	4/40

	2
	800
	323,9мм х 50м  
   244,5мм х 150м           
        168,3мм х 800м
	5/50

	3
	1200
	    323,9мм х 100м      
      244,5мм х 450м           
       168,3мм х 1200м
	5/50





2.Перфорациялау-жару жұмыстарының бағасын есептеу:  
                                                                                                                                                       Кесте №2


	№
	Жұмыс түрлерінің атауы
	Өлш.бірл
	Өлш. бірл. үшін бағасы тенге ҚҚС-сыз
	 ПВР көлемі, м
	Бағасы, тенге ҚҚС есебінсіз
	Бағасы, тенге ҚҚС есебімен

	1
	ПВР кабельде (ГК, ЛМ жалғамасы есебімен)
	1м
	
	140
	
	

	2
	ГК- ЛМ жалғамасы 
	100м
	
	6
	
	

	3
	ВП қондырғы + 5 м цем. көпірі қауғасымен
	1 операция
	
	6
	
	

	
	
	
	Жалпы:
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