Приложение
к технической спецификации 


1. Перечень и характеристики оказываемых услуг по эксплуатационному обслуживанию телекоммуникационного оборудования Заказчика, установленного 
в РДЦ ЗМЭС и ПС-220 кВ «Атырау» АО «KEGOC»

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество
	Характеристики

	1
	Кабель LI2YCYV (TP) 2x2x0.5 (35м)
	6
	Передача сигналов ТИ, ТС, АСКУЭ, АТС

	2
	Маршрутизаторы РДЦ, Атырау220
	3
	Обеспечение связи

	3
	Оптические кроссы
	2
	Обеспечение связи

	4
	Электропитание шкафов
	2
	Обеспечение бесперебойного электропитания



2. Перечень и характеристики оказываемых услуг по эксплуатационному обслуживанию телекоммуникационного оборудования Заказчика, установленного на ПС- 220 кВ «Индер» АО «KEGOC»

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество
	Характеристики

	1
	Кабель LI2YCYV (TP) 2x2x0.5 (35м)
	6
	Передача сигналов ТИ, ТС

	2
	Счетчик ЕвроАльфа типа ЕА02RL-C-3
	2
	Учет электроэнергии

	3
	Одно присоединение счетчика к УСПД
	2
	Сбор данных со счетчиков
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