Приложение к технической спецификации
          
Основные объемы услуг
Лот № 189 У 

Техническое обслуживание оргтехники ЦДП Атасу МН "Атасу-Алашанькоу" Восточного управления операторских услуг

1. Место оказания услуг: Улытауская область, Жанааркинский район, п. Атасу, ЦДП Атасу.
2. Срок оказания услуг: с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года.

Объем услуг по техническому обслуживанию. 
	№ п/п

	Подразделение
	Полное наименование вида работ
	Кол-во ед. оборудования
	Наименование материалов, запасных частей, используемых для технического обслуживания
	Кол-во, шт.

	1
	ТО сканера HP Digital Sender Flow 8500 fn2

	1.1
	ВУОУ ЦДП «Атасу»
	Профилактика 
	1 
	Чистящие салфетки Defender сухие безворсовые (25 шт. в упаковке) 
	2 

	1.2
	ВУОУ ЦДП «Атасу»
	Диагностика, ремонт и замена 
	1 
	Ремкомплект для HP Digital Sender Flow 8500 fn2
	1 

	2
	ТО ч/б лазерного принтера HP LaserJet Enterprise 700 M712dn

	2.1
	ВУОУ ЦДП «Атасу»
	Замена картриджа 
	1 
	Картридж НР CF214А 
	6 

	2.2
	ВУОУ ЦДП «Атасу»
	Диагностика, ремонт и замена 
	1
	Замена комплектующих для дальнейшего восстановления работоспособности при поломке или дефекте: термоузел, блок питания, плата управления, сетевая карта и т.д..
	1

	3
	ТО ч/б лазерного принтера HP LaserJet Ent M507

	3.1
	ВУОУ ЦДП «Атасу»
	Замена картриджа 
	2 
	Картридж HP CF289A
	16 

	3.2
	ВУОУ ЦДП «Атасу»
	Диагностика, ремонт и замена 
	2
	Замена комплектующих для дальнейшего восстановления работоспособности при поломке или дефекте: термоузел, блок питания, плата управления, сетевая карта и т.д..
	2

	4
	ТО компьютеров

	4.1
	ВУОУ ЦДП «Атасу»
	Замена мыши 
	7
	Мышь Logitech M100, Black, USB 
	2 

	4.2
	ВУОУ ЦДП «Атасу»
	Замена клавиатуры 
	7
	Клавиатура Logitech K120, Black, USB 
	2 



Услуги по техническому обслуживанию включают следующее:
- Профилактика организационной техники (очистка от пыли и тонера, диагностика, при необходимости смазка подвижных механизмов, замена роликов автоподатчика, роликов захвата, подачи, протяжки) производится от одного до двух раз в год, но не превышает количество, указанное в последнем столбце таблицы объемов работ;
- Замена картриджей производится поставкой Исполнителем Заказчику новых картриджей марки Euro Print (с чипом), либо в случае отсутствия данного аналога поставляются оригинальные картриджи марки HP с последующей утилизацией отработанных картриджей согласно объему, указанному в последнем столбце таблицы объемов услуг за счет Исполнителя;
- Ремонт и замена комплектующих для дальнейшего восстановления работоспособности при поломке или дефекте организационной техники производится Исполнителем по местонахождению оборудования, либо по согласованию с Заказчиком на территории Исполнителя;
Все перечисленные средства и комплектующие в таблице объема услуг в том числе комплекты роликов для проведения технического обслуживания организационной техники поставляются Исполнителем. 
Техническое обслуживание проводится 2 раза в год (т.е. 1 раз в 6 мес.)  по местонахождению объекта.
