                                   Приложение №14 к Договору №  ________   от  ______/________  2026г.

ТАБЛИЦА ЦЕН 

	№
п/п
	Наименование
	Соотношение в % к стоимости Договора 
	Расчётная стоимость в тенге, 
без учёта НДС
	Расчётная стоимость в тенге, 
с учётом НДС

	
	
	от
	до
	
	

	1
	**Мобилизация подъемной установки, оборудования и персонала с локальной базы Подрядчика на скважину. 
	7,50%
	
8,50%
	
	

	2
	**Демобилизация подъемной установки, оборудования и персонала со скважины на базу Подрядчика.
	7,50%
	
8,50%
	
	

	[bookmark: OLE_LINK1]3
	Операционная ставка при КРС за 1 час (часовая ставка)
	[bookmark: OLE_LINK2]0,12%
	0,14%
	
	

	4
	Операционная суточная ставка при КРС за 24 часа
	3,10%
	3,30%
	
	

	5
	* Сниженная часовая ставка в том числе по метеоусловиям, ожидание не по вине Подрядчика (50% от часовой операционной ставки)
	0,05%
	0,08%
	
	

	6
	Утилизация отходов в том числе жидкости глушения (буровой раствор) за 1м3 
	0,05%
	0,08%
	
	

	7
	Поставка хлористого кальция за 1 тонну и приготовление жидкости глушения. 
	0,42%
	0,50%
	
	



Примечание/пояснения: 
* Применяется во время выполнения следующих мероприятий: повторное глушение, опрессовки обсадной колонны, отбивка забоя (включая работу лебёдки), проведение ГРП, ГИС и все операции, подразумевающие под собой контроль и наблюдение за скважиной во время каротажа, перфорации, СКО, и т.п. операций выполняемые третьей стороной. Также во время пропарки подземного оборудования и НКТ (не более 50% от операционной ставки). 
**Представляет собой единовременно выплачиваемую сумму за мобилизацию/демобилизацию монтаж/демонтаж оборудования на последней площадке проведения работ включая монтаж ФА и коллекторных линий, транспортировку станка и всего оборудования до следующей скважины, монтаж, центрирование станка и всего оборудования, установку стоек под выкидные линии, приготовление промывочной жидкости, глушение скважины, демонтаж коллекторных линий и ФА, монтаж ПВО, первоначальную положительную опрессовку  ПВО на устье скважины. 
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK7]***Общая стоимость работ с учётом количества продолжительности скважина-операций и всех сопутствующих работ, мобилизации/демобилизации оборудования, утилизация отходов и.т.д., рассчитана по нижеследующей формуле: 
 
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK8](m+d)*1+N*S*I+U*V= общая стоимость работ, где:

[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK9]N- продолжительность скв./операции 24,16 суток;
I- операционная суточная ставка; 
m- Мобилизация оборудования с базы Подрядчика на первую скважину;
d- Демобилизация оборудования с последней скважины на базу Подрядчика;
V– объем отходов нефтепродуктов, растворов, жидкостей и т. д. для утилизации, м3/скв;
1 – количество «моб+демоб»;
S - количество «скважино-операций»;
U – тариф на утилизацию отходов нефтепродуктов, растворов, жидкостей и т. д. за 1 м3.
