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Жеткізу кезінде кепілдікті міндеттеменің түпнұсқасы берілуі қажет болатын 
тауарлық-материалдық құндылықтардың тізбесі


	№ р/б 
	Тауардың атауы
	ҚР СТ, МемСТ, ТШ және т.б. көрсетілген тауарлық-материалдық құндылықтардың қысқаша сипаттамасы (сипатталуы)

	1
	2
	3

	1
	Тестер
	Ц43101, электрлік асқын жүктемеден қорғағышы бар электр өлшегіш, көпфункциональды аспап, синусоида түріндегі айнымалы ток күшінің және кернеуінің орташаквадраттық мәнін, тұрақты ток кедергісін өлшеуге арналған 

	2
	Құлаққап түріндегі басқа киетін телефон
	2.14.00.00, РДМ-2 ақаутапқысы үшін

	3
	Телефон
	22.08.00.00, РДМ-22 ақаутапқысы үшін

	4
	Монитор платасы
	УЗД,  УДС-2 РДМ-2

	5
	Түрлендіргіштер блогы
	БП 1П 22.03.01.00-06 үлгісі, (00 (РС) резонаторлары және  55/70˚ екі қосарланған резонаторлар орнатылған)

	6
	Түрлендіргіштер блогы
	типі 2.07.01.00-01, БП 2-2 (РП-42/42˚, РП- 55˚)

	7
	Сұйыққа арналған ыдыс
	22.10.00.00, УДС-РДМ-22 ақаутапқысы үшін


	8
	Түрлендіргіштер блогы
	РП-42/42˚ типті резонатор орнатылған- 1 дана, РП-55˚типті 
резонатор орнатылған - 1 дана, айналу бұрышы - 34˚, габариттік өлшемдері, мм, - 70*26*36, УДС-РДМ-22 ақаутапқысы үшін

	9
	Ультрадыбысты тестер
	УЗТ-РДМ, аспаптарды шығару және пайдалану кезінде пьезоэлектрлік түрлендіргіштерді қоса алғанда, ультрадыбысты ақаутапқының және қалыңдық өлшегіштің, 
сондай-ақ олардың құрамдас бөліктерінің параметрлері мен сипаттамаларын нормалауға және нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкестікке тексеруге, метрологиялық салыстырып тексеруге арналған. Тестерді қоректендеру: (50±1) гц жиілікпен айнымалы ток желісінен; кернеу В, - 220 (+22, - 33); тұтынылатын қуат - 30 ВА аспауы керек; жұмыс режимін орнату уақыты - 15 минуттан аспауы керек; жинақтағы тестер массасы - 5 кг аспауы керек; электрондық блок - 3 кг аспауы керек. Габаритті өлшемдері: электрондық блок - 240*200*110 мм-ден аспауы керек; салма чемодан - 400*360*180 мм-ден аспауы керек.

	10
	Түрлендіргіштер блогы
	22.03.01.00-07 үлгісі, БП 2П (42/42˚, 55/70˚, 70˚ резонаторлары орнатылған)

	11
	Түрлендіргіштер блогы
	22.03.01.00-05 үлгісі, БП 2Л (42/42˚, 55/70˚, 70˚резонаторлары орнатылған)

	12
	Энкодер
	ЕNS1J-D20R00256, УДС2-РДМ-22 ақаутапқысының электронды блогына арналған реттегіш

	13
	Кабельдік шанышқы 
	УДС2-РДМ-22 ақаутапқысы үшін

	14
	Ауыспалы резистор  (потенциометр)
	РС 1 П 112-2,5, СП1а-0,5-22 кОм, ОЖО.468.404 ТУ, УДС2-РДМ-2 ақаутапқысы үшін

	15
	Қолмен түрлендіргіш 
	12.08.00.00, РДМ-1 М1 ақаутапқысы үшін

	16
	Пьезоэлектрлі түрлендіргіш
	12.09.00.00, П 112-55

	17
	Пьезоэлектрлі түрлендіргіш
	12.19.00.00, П 112-2,5-РС-2

	18
	Пьезоэлектрлі түрлендіргіш
	12.09.00.00, П121-2,5-55-РДМ1

	19
	Плата 
	УД 2-102, ДШЕК. 468129.002 Э7, қоздырғышты қабылдау үшін

	20
	Жол датчигінің кабелі
	22.32.02.00, УДС-РДМ-22 ақаутапқысы үшін

	21
	Контроллер платасы
	2.04.06.00, РДМ-2 ақаутапқысы үшін

	22
	Кернеуді еселендіргіш плата
	3.18.00.00, РДМ-2 ақаутапқысы үшін

	23
	Монитор платасы
	2.04.08.00-01, РДМ-2 ақаутапқысы үшін

	24
	Пьезоэлектрлі резонатор 
	5.000.007, РП-РС-2

	25
	Пьезоэлектрлі резонатор 
	5.000.008, РП-42/42°

	26
	Пьезоэлектрлі резонатор 
	5.000.000-011, РП-0°

	27
	Аккумуляторлы батарея
	22.09.00.01, РДМ-1 М1 ақаутапқысы үшін

	28
	Резонатор пьезоэлектрический
	РП-55°П/70°

	29
	Пьезоэлектрлі резонатор 
	5.000.014, РП-55°Л/70°

	1
	2
	3

	1
	Пьезоэлектрлі резонатор 
	5.000.007, РП-0˚, РТ МД17-20454236-003

	2
	Түрлендіргіштер блогы
	22.03.01.00-04 үлгісі, БП 1Л 55/70˚, 00 (РС) резонаторы орнатылған

	3
	Экрандалған кабель
	Жоғары жиілікті, 2 сымды, КММ2х2, «Эхо-Комплекс» ақаутапқысымен қосуға арналған

	4
	Дәнекерлеуші станция
	екі каналды, жөндеуші, аспаптың температурасын цифрлы индикациялау. Қоректендіру - 220 В. Құрамында АТР-8205 ұштығымен 60 Вт/24 В  монтаждаушы дәнекерлегіш және  АТР-8812 ұштығымен 24 В/60 Вт вакуумды бөлшектегіш дәнекерлегіш болуы қажет

	5
	Түрлендіргіштер блогы
	УДС-1 РДМ-1-М1, 12.0400.00-01М1 (БП 2-1 - РП-РС-1,               РП-58/58, 42-42)

	6
	Түрлендіргіштер блогы
	БП 2-1 №2, РП-РС, Б - 2 д, ЖРГ433671.009 үлгісі (00 (РС) резонаторлары және 41/49˚ қосарланған екі резонаторлар орнатылған)

	7
	Түрлендіргіштер блогы
	БП-1, 58, 41/49, 5, ЖРГ433671.008-01 үлгісі (58˚- резонаторлары, 41/49˚ - қосарланған екі резонаторлар, 58/58˚ - қосарланған екі резонаторлар орнатылған)               

	8
	Пьезоэлектрлі түрлендіргіш
	ПЭП 0, ЩЮ 2.778.182 РЭ, ПЭП 111-2,5-0, "Поиск-2" ақаутапқылары үшін, 10 Э 

	9
	Пьезоэлектрлі түрлендіргіш
	33.07.00-01, УДС2-РДМ-22 ақаутапқысы үшін

	10
	Пьезоэлектрлі түрлендіргіш
	ПЭП 5, ЩЮ 2.778.182 РЭ, ПЭП 121-2,-55, "Поиск-2" ақаутапқысы үшін, 10 Э

	11
	Пьезоэлектрлі түрлендіргіш
	3.14.00.00-01, П 121-2,5-65-РДМ, РДМ-2 ақаутапқысы үшін

	12
	Кабель 
	2.16.00.00, 6-желілі

	13
	Қоректендіру кабелі
	2.15.00.00-03, РДМ-2 ақаутапқысы үшін                              

	14
	Түрлендіргіштер блогы
	2.07.01.01, РП-РС-2 үлгілі - 1 дана резонатор, РП-70˚ үлгілі резонатор орнатылған, айналу бұрышы - 0˚, габариттік өлшемдері, мм, - 70*26*36, УДС2 РДМ2 ақаутапқысы үшін

	15
	Түрлендіргіштер блогы
	2.07.01.00,  РП-РС-2 үлгілі - 1 дана резонатор, РП-70˚ үлгілі резонатор орнатылған, айналу бұрышы - 0˚, габариттік өлшемдері, мм, - 70*26*36, УДС2 РДМ2 ақаутапқысы үшін

	16
	Пьезоэлектрлі түрлендіргіш
	3.14. 00.00-03, П121-2,5-55, РДМ-2 ақаутапқысы үшін

	17
	Пьезоэлектрлі түрлендіргіш
	3.14.00.00-00, П 121-2,5-50-РДМ, РДМ-2 ақаутапқысы үшін

	18
	Резонатор пьезоэлектрический
	5.000.004-01, РП-55°, для дефектоскопа УДС2-РДМ-2

	19
	Пьезоэлектрлі түрлендіргіш
	3.1400.00-06, РДМ-2 ақаутапқысы үшін

	20
	Қолмен түрлендіргіш 
	12.08.00.00, РС-1 Ш 12-2,5-РДМ1

	21
	Пьезоэлектрлі резонатор 
	5.000.004-04, РП-70°, УДС2-РДМ-2 ақаутапқысы үшін

	22
	Түрлендіргіштер блогы
	БП 2-1, РП-РС-2 үлгілі - 1 дана резонатор, РП-70˚ үлгілі резонатор орнатылған, айналу бұрышы - 0˚, габариттік өлшемдері, мм, - 70*26*36, УДС2 РДМ2 ақаутапқысы үшін

	1
	2
	3

	1
	Жол датчигі
	22.30.00.00, УДС2- РДМ-22 ақаутапқысының электронды блогы үшін

	2
	Колеса
	для дефектоскопных тележек дефектоскопа                           УДС2-РДМ-22

	3
	Доңғалақ жұбы
	айналу шеңбері бойынша цилиндрлі, диаметрі - 950 мм-ден кем емес


	4
	АГД -1 доңғалақтар жұбы
	сызба 2703.03.04.000, буксаларымен және паспортымен жинақта

	5
	АС-4 доңғалақтар жұбы
	сызба 767.35.10.010, редукторымен, фланецтерімен, буксаларымен және паспортымен жинақта

	6
	Жүгіргіш доңғалақтар жұбы
	буксасымен жинақта, ось сызбасы 56.10.176.00265

	7
	Жетекші доңғалақтар жұбы жинағымен
	редукторымен және буксасымен, осьтік редуктордың сызбасы 56.10.043.0000, ось сызбасы 56.10.176.00265

	8
	Біріздендірілген доңғалақтар жұбы
	сызба 77.020.1-80.00.000 тартқышы, редукторы, флацтары, буксасы және паспортымен

	9
	Доңғалақтар жұбы
	 АГД - 1, АС - 5 жылдамдық өлшегіш датчигімен, сызба 2703.03.04.000-01, буксаларымен және паспортымен жинақта



_____________________________
