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Перечень товарно-материальных ценностей, 
при поставке которых необходимо предоставить оригинал гарантийного обязательства

	№ п/п
	Наименование товара
	Краткая характеристика (описание) 
товарно-материальных ценностей с указанием  
СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.

	1
	2
	3

	1
	Тестер
	Ц43101, электроизмерительный многофункциональный прибор с защитой от электрических перегрузок, предназначен для измерения среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока синусоидальной формы, сопротивления постоянному току

	2
	Телефон             головной 
в  виде  наушников
	2.14.00.00, для дефектоскопа РДМ-2

	3
	Телефон
	22.08.00.00, для дефектоскопа РДМ-22

	4
	Плата монитора
	УЗД,  УДС-2 РДМ-2

	5
	Блок преобразователей
	тип 22.03.01.00-06, БП 1П (установлены резонаторы 00 (РС) и два сдвоенных резонатора 55/70˚)


	6
	Блок преобразователей
	тип 2.07.01.00-01, БП 2-2 (РП-42/42˚, РП- 55˚)

	7
	Бак для жидкости
	22.10.00.00, для дефектоскопа УДС-РДМ-22

	8
	Блок преобразователей
	установлен резонатор типа РП-42/42˚ - 1 шт., резонатор типа РП-55˚ - 1 шт., угол разворота - 34˚, габаритные размеры, мм, - 70*26*36, для дефектоскопа УДС-РДМ-22


	9
	Ультразвуковой тестер
	УЗТ-РДМ, предназначен для метрологической поверки, нормирования и проверки параметров и характеристик ультразвуковых дефектоскопов и толщиномеров, а также их составных частей, включая пьезоэлектрические преобразователи, при производстве и эксплуатации приборов на соответствие нормативно-технической документации. Питание тестера: от сети переменного тока с частотой, Гц, - (50±1); напряжение, В, - 220 (+22, -33); потребляемая мощность, ВА, - не более 30; время установления рабочего режима, минута, - не более 15; масса тестера в комплекте, кг, - не более 5; электронный блок, кг, - не более 3. Габаритные размеры: электронного блока, мм, - не более 240*200*110; укладочного чемодана, мм, - не более 400*360*180. 


	10
	Блок преобразователей
	тип 22.03.01.00-07, БП 2П (установлены резонаторы 42/42˚, 55/70˚, 70˚)

	11
	Блок преобразователей
	тип 22.03.01.00-05, БП 2Л (установлены резонаторы 42/42˚, 55/70˚, 70˚)

	12
	Энкодер
	ЕNS1J-D20R00256, регулятор для электронного блока дефектоскопа УДС2-РДМ-22

	13
	Вилка кабельная
	для дефектоскопа УДС2-РДМ-22

	14
	Резистор переменный (потенциометр)
	РС 1 П 112-2,5, СП1а-0,5-22 кОм, ОЖО.468.404 ТУ, для дефектоскопов УДС2-РДМ-2

	15
	Преобразователь ручной
	12.08.00.00, для дефектоскопа РДМ-1 М1

	16
	Преобразователь пьезоэлектрический
	12.09.00.00, П 112-55

	17
	Преобразователь пьезоэлектрический
	12.19.00.00, П 112-2,5-РС-2

	18
	Преобразователь пьезоэлектрический
	12.09.00.00, П121-2,5-55-РДМ1

	19
	Плата 
	УД 2-102, ДШЕК. 468129.002 Э7, для приемовозбудителя

	20
	Кабель датчика пути
	22.32.02.00, для дефектоскопа УДС-РДМ-22

	21
	Плата контроллера  
	2.04.06.00, для дефектоскопа РДМ-2

	22
	Плата умножителя напряжения
	3.18.00.00, для дефектоскопа РДМ-2

	23
	Плата монитора
	2.04.08.00-01, для дефектоскопа РДМ-2

	24
	Резонатор пьезоэлектрический
	5.000.007, РП-РС-2

	25
	Резонатор пьезоэлектрический
	5.000.008, РП-42/42°

	26
	Резонатор пьезоэлектрический
	5.000.000-011, РП-0°

	27
	Батарея аккумуляторная
	22.09.00.01, для дефектоскопа РДМ-1 М1

	28
	Резонатор пьезоэлектрический
	РП-55°П/70°

	29
	Резонатор пьезоэлектрический
	5.000.014, РП-55°Л/70°

	1
	2
	3

	1
	Резонатор пьезоэлектрический
	5.000.007, РП-0˚, РТ МД17-20454236-003

	2
	Блок преобразователей 
	тип 22.03.01.00-04, БП 1Л 55/70˚, установлен                       резонатор 00 (РС)

	3
	Кабель экранированный
	высокочастотный, 2-жильный, КММ2х2, предназначен для соединения с дефектоскопом «Эхо-Комплекс»

	4
	Паяльная станция
	двухканальная, ремонтная, с цифровой индикацией температуры инструмента. Питание,  В, - 220. В комплекте монтажный паяльник - 60 Вт/24 В с наконечником              АТР-8205 и демонтажный вакуумный паяльник -                         24 В/60 Вт с наконечником АТР-8812

	5
	Блок преобразователей 
	УДС-1 РДМ-1-М1, 12.0400.00-01М1 (БП 2-1 - РП-РС-1,               РП-58/58, 42-42)

	6
	Блок преобразователей 
	БП 2-1 №2, РП-РС, Б - 2 д, тип ЖРГ433671.009 (установлены резонаторы 00 (РС) и два сдвоенных резонатора - 41/49˚)

	7
	Блок преобразователей
	БП-1, 58, 41/49, 5,  тип   ЖРГ433671.008-01  (установлены  резонаторы - 58˚, два сдвоенных резонатора - 41/49˚, два сдвоенных резонатора - 58/58˚)               

	8
	Преобразователь пьезоэлектрический 
	ПЭП 0, ЩЮ 2.778.182 РЭ, ПЭП 111-2,5-0, для дефектоскопов "Поиск-2", 10 Э

	9
	Преобразователь пьезоэлектрический
	33.07.00-01, для дефектоскопа УДС2-РДМ-22

	10
	Преобразователь пьезоэлектрический
	ПЭП 5, ЩЮ 2.778.182 РЭ, ПЭП 121-2,-55, для дефектоскопов "Поиск-2", 10 Э

	11
	Преобразователь пьезоэлектрический
	3.14.00.00-01, П 121-2,5-65-РДМ, для дефектоскопа          РДМ-2

	12
	Кабель
	2.16.00.00, 6-жильный

	13
	Кабель питания 
	2.15.00.00-03, для дефектоскопа РДМ-2                              

	14
	Блок преобразователей 
	2.07.01.01, установлен резонатор типа РП-РС-2 - 1 шт., резонатор типа РП-70˚, угол разворота - 0˚, габаритные размеры, мм, - 70*26*36, для дефектоскопа УДС2 РДМ2

	15
	Блок преобразователей
	2.07.01.00,  установлен резонатор типа РП-РС-2 - 1 шт., резонатор типа РП-70˚, угол разворота - 0˚, габаритные размеры, мм, - 70*26*36, для дефектоскопа УДС2 РДМ2

	16
	Преобразователь пьезоэлектрический
	3.14. 00.00-03, П121-2,5-55, для дефектоскопа РДМ-2

	17
	Преобразователь пьезоэлектрический
	3.14.00.00-00, П 121-2,5-50-РДМ, для дефектоскопа                  РДМ-2

	18
	Резонатор пьезоэлектрический
	5.000.004-01, РП-55°, для дефектоскопа УДС2-РДМ-2

	19
	Преобразователь пьезоэлектрический
	3.1400.00-06, для дефектоскопа РДМ-2

	20
	Преобразователь ручной
	12.08.00.00, РС-1 Ш 12-2,5-РДМ1

	21
	Резонатор 
пьезоэлектрический
	5.000.004-04, РП-70°, для дефектоскопа УДС2-РДМ-2

	22
	Блок преобразователей
	БП 2-1, установлен резонатор типа РП-РС-2 - 1 шт., резонатор  типа  РП-70˚,   угол   разворота - 0˚,   габаритные 

	1
	2
	3

	
	
	размеры, мм, - 70*26*36, для дефектоскопа УДС2 РДМ2

	1
	Датчик пути
	22.30.00.00, для электронного блока дефектоскопа        УДС2- РДМ-22

	2
	Колеса
	для дефектоскопных тележек дефектоскопа                           УДС2-РДМ-22

	3
	Колесная пара
	цилиндрическая по кругу катания, диаметр, мм, -                             не менее 950

	4
	Колесная пара АГД -1
	чертеж 2703.03.04.000, в сборе с буксами и  паспортом

	5
	Колесная пара АС-4
	чертеж 767.35.10.010, в сборе с редуктором, фланцами, буксами и паспортом

	6
	Колесная пара бегунковая
	в сборе с буксами, чертеж оси 56.10.176.00265

	7
	Колесная пара ведущая в сборе
	в сборе с редуктором и буксами, чертеж осевого редуктора 56.10.043.0000, чертеж оси 56.10.176.00265

	8
	Колесная пара унифицированная
	чертеж 77.020.1-80.00.000 в сборе с тягой, редуктором, фланцами и буксами и паспортом

	9
	Колесная пара 
	с датчиком скоростемера АГД - 1, АС - 5,                                   чертеж 2703.03.04.000-01, в сборе с буксами и паспортом



_____________________________
