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Приложение 7
к проекту договора о закупках
товарно-материальных ценностей 
утвержденному приказом
Вице-президента по корпоративному обеспечению акционерного общества
«Национальная компания   
«Қазақстан темір жолы»  
от ___  ______________ 2016 года № ______

Перечень товарно-материальных ценностей, 
при поставке которых необходимо предоставить оригинал гарантийного обязательства

	№ п/п
	Наименование товара
	Краткая характеристика (описание) 
товарно-материальных ценностей с указанием  
СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.

	1
	2
	3

	1
	Балка надрессорная
	100.00.010-4сб, наличие сертификата соответствия системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте либо иного аккредитованного органа по подтверждению соответствия продукции в Республике Казахстан

	2
	Боковая рама тележки
	100.00.020-4сб, наличие сертификата соответствия системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте либо иного аккредитованного органа по подтверждению соответствия продукции в Республике Казахстан

	3
	Закидка люка
	296.45.102-01

	4
	Башмак тормозной колодки (неповоротный)
	100.40.016-0, ГОСТ 3269-78

	5
	Авторегулятор
	модель РТРП-675М

	6
	Автосцепка 
	СА - 3. 106.01.000-Осб, 106.01.000-0 106.00.012.0

	7
	Аппарат поглощающий 
	РТ 120, ПМКП-110 110.00.00.000сб., класс аппарата - Т1, наличие сертификата соответствия системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте либо иного аккредитованного органа по подтверждению соответствия продукции в Республике Казахстан

	8
	Авторежим
	265А.000-1

	9
	Колеса цельнокатаные
	957*175 мм, ГОСТ 10791-2011

	10
	Замкодержатель
	чертеж 106-01-003-0

	11
	Цепь расцепного привода
	48.06.18сб (106.01.010-0)

	12
	Замок
	чертеж 106-01-002-1

	13
	Валик подъемника
	чертеж 106-01-005-0 

	14
	Главная часть               воздухораспределителя
	270.023-1. Согласно Инструкции по ремонту тормозного оборудования вагонов №ЦВ/355-06 при процедуре приема-передачи товар должен иметь клеймо ремонтного предприятия Республики Казахстан, удостоверяющее положительные результаты испытаний товара

	1
	2
	3

	15
	Магистральная часть воздухораспределителя
	483А.010-01. Согласно Инструкции по ремонту тормозного оборудования вагонов №ЦВ/355-06 при процедуре приема-передачи товар должен иметь клеймо ремонтного предприятия Республики Казахстан, удостоверяющее положительные результаты испытаний товара

	16
	Подъемник замка
	106.01.004-0

	17
	Подвеска тормозного башмака
	100.40.080-2. Согласно Инструкции по ремонту тормозного оборудования вагонов №ЦВ/355-06 при процедуре приема-передачи товар должен иметь клеймо ремонтного предприятия Республики Казахстан, удостоверяющее положительные результаты испытаний товара

	18
	Балочка центрирующая 
	чертеж 106.00.011-2

	19
	Предохранитель замка
	106.01.006-0 (106.01.006-5)

	20
	Ручка разобщительного крана
	чертеж 379-00-03А

	21
	Кран разобщительный 
	3/4; 327.000-1СБ (№4300)

	22
	Кран концевой 
	3/4; 4314

	23
	Рукав соединительный  
	Р17Б, ГОСТ 2593-82,  тип Р1, для соединения воздушной магистрали тормоза смежных единиц, длина, мм, -                      710 (-/+10), с наконечником и соединительной головкой типоразмера 1а и хомутиком диаметром 49 мм

	24
	Колодка 
	тормозная, композиционная для железнодорожных пассажирских и грузовых вагонов

	25
	Ручка концевого крана
	чертеж 190-06А

	26
	Балка 
	чертеж 101.41.000-0, опорная, под авторежим, наличие сертификата соответствия

	27
	Борт продольный
	401.01.040

	28
	Борт торцевой
	401.01.110

	29
	Триангель
	100.40.010-2сб. Согласно Инструкции по ремонту тормозного оборудования вагонов №ЦВ/355-06 при процедуре приема-передачи товар должен иметь клеймо ремонтного предприятия Республики Казахстан, удостоверяющее положительные результаты испытаний товара

	30
	Втулка фенопластовая рамы боковой
	100.10.009-0

	31
	Закидка запорного механизма
	1000.45.008-0

	32
	Крышка люка
	полувагона М1095.00сб (119.45.020-0сб)

	33
	Крышка смотровая
	100.10.003-0

	34
	Муфта
	№4379

	35
	Тройник
	№4375

	36
	Плита откидная
	401.М.01.04.000 СБ, на фитинговую платформу                                            модели 13-401М1

	37
	Плита с упорами 
	большая, предназначена на 4-осную фитинговую платформу модели 13-470, чертеж 31883-НСБ

	1
	2
	3

	38
	Пружина рессорного подвешивания 
	100. 30. 004-0, внутренняя, тележки 18-100

	39
	Пружина рессорного подвешивания 
	100. 30. 002-0, наружная, тележки 18-100

	40
	Рычаг расцепного привода
	106.00.010-0

	41
	Хомут
	тяговый, 106.00.001-1, ГОСТ 22703-91, сталь 2  или                         3 категории

	42
	Кулак переходной автосцепок СА-3
	Т788.001Р

	43
	Клин фрикционый тележки
	100-30-001-0

	44
	Валик подвески тормозного башмака
	чертеж 100.40.013-0

	45
	Клин тягового хомута
	106.00.002-2 (106.02.002-2)

	46
	Подвеска маятниковая
	чертеж 106.00.012-0

	47
	Чека (клин) тормозной колодки
	100.40.014-0, ГОСТ 1203-75

	48
	Колодка чугунная 
	ГОСТ 1205-73, тип "С" 

	49
	Резервуар запасной
	Р7.78.00.00.00, к грузовому вагону. Согласно Инструкции по ремонту тормозного оборудования вагонов №ЦВ/355-06 при процедуре приема-передачи товар должен иметь клеймо ремонтного предприятия Республики Казахстан, удостоверяющее положительные результаты испытаний товара

	50
	Сектор запоров 
	левый, 132.01.45.007-1

	51
	Сектор запоров 
	правый, 132.01.45.006-1

	52
	Шкворень
	100.00.006-0

	53
	Штурвал
	чертеж 715.45.550-1. 

	54
	Тестер
	Ц43101, электроизмерительный многофункциональный прибор с защитой от электрических перегрузок, предназначен для измерения среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока синусоидальной формы, сопротивления постоянному току

	55
	Телефон             головной 
в  виде  наушников
	2.14.00.00, для дефектоскопа РДМ-2

	56
	Телефон
	22.08.00.00, для дефектоскопа РДМ-22

	57
	Плата монитора
	УЗД,  УДС-2 РДМ-2

	58
	Блок преобразователей
	тип 22.03.01.00-06, БП 1П (установлены резонаторы 00 (РС) и два сдвоенных резонатора 55/70˚)


	59
	Блок преобразователей
	тип 2.07.01.00-01, БП 2-2 (РП-42/42˚, РП- 55˚)

	60
	Бак для жидкости
	22.10.00.00, для дефектоскопа УДС-РДМ-22

	61
	Блок преобразователей
	установлен резонатор типа РП-42/42˚ - 1 шт., резонатор типа РП-55˚ - 1 шт., угол разворота - 34˚, габаритные размеры, мм, - 70*26*36, для дефектоскопа УДС-РДМ-22


	1
	2
	3

	62
	Ультразвуковой тестер
	УЗТ-РДМ, предназначен для метрологической поверки, нормирования и проверки параметров и характеристик ультразвуковых дефектоскопов и толщиномеров, а также их составных частей, включая пьезоэлектрические преобразователи, при производстве и эксплуатации приборов на соответствие нормативно-технической документации. Питание тестера: от сети переменного тока с частотой, Гц, - (50±1); напряжение, В, - 220 (+22, -33); потребляемая мощность, ВА, - не более 30; время установления рабочего режима, минута, - не более 15; масса тестера в комплекте, кг, - не более 5; электронный блок, кг, - не более 3. Габаритные размеры: электронного блока, мм, - не более 240*200*110; укладочного чемодана, мм, - не более 400*360*180. 


	63
	Блок преобразователей
	тип 22.03.01.00-07, БП 2П (установлены резонаторы 42/42˚, 55/70˚, 70˚)

	64
	Блок преобразователей
	тип 22.03.01.00-05, БП 2Л (установлены резонаторы 42/42˚, 55/70˚, 70˚)

	65
	Энкодер
	ЕNS1J-D20R00256, регулятор для электронного блока дефектоскопа УДС2-РДМ-22

	66
	Вилка кабельная
	для дефектоскопа УДС2-РДМ-22

	67
	Резистор переменный (потенциометр)
	РС 1 П 112-2,5, СП1а-0,5-22 кОм, ОЖО.468.404 ТУ, для дефектоскопов УДС2-РДМ-2

	68
	Преобразователь ручной
	12.08.00.00, для дефектоскопа РДМ-1 М1

	69
	Преобразователь пьезоэлектрический
	12.09.00.00, П 112-55

	70
	Преобразователь пьезоэлектрический
	12.19.00.00, П 112-2,5-РС-2

	71
	Преобразователь пьезоэлектрический
	12.09.00.00, П121-2,5-55-РДМ1

	72
	Плата 
	УД 2-102, ДШЕК. 468129.002 Э7, для приемовозбудителя

	73
	Кабель датчика пути
	22.32.02.00, для дефектоскопа УДС-РДМ-22

	74
	Плата контроллера  
	2.04.06.00, для дефектоскопа РДМ-2

	75
	Плата умножителя напряжения
	3.18.00.00, для дефектоскопа РДМ-2

	76
	Плата монитора
	2.04.08.00-01, для дефектоскопа РДМ-2

	77
	Резонатор пьезоэлектрический
	5.000.007, РП-РС-2

	78
	Резонатор пьезоэлектрический
	5.000.008, РП-42/42°

	79
	Резонатор пьезоэлектрический
	5.000.000-011, РП-0°

	80
	Батарея аккумуляторная
	22.09.00.01, для дефектоскопа РДМ-1 М1

	81
	Резонатор пьезоэлектрический
	РП-55°П/70°

	82
	Резонатор пьезоэлектрический
	5.000.014, РП-55°Л/70°

	1
	2
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	83
	Резонатор пьезоэлектрический
	5.000.007, РП-0˚, РТ МД17-20454236-003

	84
	Блок преобразователей 
	тип 22.03.01.00-04, БП 1Л 55/70˚, установлен                       резонатор 00 (РС)

	85
	Кабель экранированный
	высокочастотный, 2-жильный, КММ2х2, предназначен для соединения с дефектоскопом «Эхо-Комплекс»

	86
	Паяльная станция
	двухканальная, ремонтная, с цифровой индикацией температуры инструмента. Питание,  В, - 220. В комплекте монтажный паяльник - 60 Вт/24 В с наконечником              АТР-8205 и демонтажный вакуумный паяльник -                         24 В/60 Вт с наконечником АТР-8812

	87
	Блок преобразователей 
	УДС-1 РДМ-1-М1, 12.0400.00-01М1 (БП 2-1 - РП-РС-1,               РП-58/58, 42-42)

	88
	Блок преобразователей 
	БП 2-1 №2, РП-РС, Б - 2 д, тип ЖРГ433671.009 (установлены резонаторы 00 (РС) и два сдвоенных резонатора - 41/49˚)

	89
	Блок преобразователей
	БП-1, 58, 41/49, 5,  тип   ЖРГ433671.008-01  (установлены  резонаторы - 58˚, два сдвоенных резонатора - 41/49˚, два сдвоенных резонатора - 58/58˚)               

	90
	Преобразователь пьезоэлектрический 
	ПЭП 0, ЩЮ 2.778.182 РЭ, ПЭП 111-2,5-0, для дефектоскопов "Поиск-2", 10 Э

	91
	Преобразователь пьезоэлектрический
	33.07.00-01, для дефектоскопа УДС2-РДМ-22

	92
	Преобразователь пьезоэлектрический
	ПЭП 5, ЩЮ 2.778.182 РЭ, ПЭП 121-2,-55, для дефектоскопов "Поиск-2", 10 Э

	93
	Преобразователь пьезоэлектрический
	3.14.00.00-01, П 121-2,5-65-РДМ, для дефектоскопа          РДМ-2

	94
	Кабель
	2.16.00.00, 6-жильный

	95
	Кабель питания 
	2.15.00.00-03, для дефектоскопа РДМ-2                              

	96
	Блок преобразователей 
	2.07.01.01, установлен резонатор типа РП-РС-2 - 1 шт., резонатор типа РП-70˚, угол разворота - 0˚, габаритные размеры, мм, - 70*26*36, для дефектоскопа УДС2 РДМ2

	97
	Блок преобразователей
	2.07.01.00,  установлен резонатор типа РП-РС-2 - 1 шт., резонатор типа РП-70˚, угол разворота - 0˚, габаритные размеры, мм, - 70*26*36, для дефектоскопа УДС2 РДМ2

	98
	Преобразователь пьезоэлектрический
	3.14. 00.00-03, П121-2,5-55, для дефектоскопа РДМ-2

	99
	Преобразователь пьезоэлектрический
	3.14.00.00-00, П 121-2,5-50-РДМ, для дефектоскопа                  РДМ-2

	100
	Резонатор пьезоэлектрический
	5.000.004-01, РП-55°, для дефектоскопа УДС2-РДМ-2

	101
	Преобразователь пьезоэлектрический
	3.1400.00-06, для дефектоскопа РДМ-2

	102
	Преобразователь ручной
	12.08.00.00, РС-1 Ш 12-2,5-РДМ1

	103
	Резонатор 
пьезоэлектрический
	5.000.004-04, РП-70°, для дефектоскопа УДС2-РДМ-2

	104
	Блок преобразователей
	БП 2-1, установлен резонатор типа РП-РС-2 - 1 шт., резонатор  типа  РП-70˚,   угол   разворота - 0˚,   габаритные 

	1
	2
	3

	
	
	размеры, мм, - 70*26*36, для дефектоскопа УДС2 РДМ2

	105
	Датчик пути
	22.30.00.00, для электронного блока дефектоскопа        УДС2- РДМ-22

	106
	Колеса
	для дефектоскопных тележек дефектоскопа                           УДС2-РДМ-22

	107
	Колесная пара
	цилиндрическая по кругу катания, диаметр, мм, -                             не менее 950

	108
	Колесная пара АГД -1
	чертеж 2703.03.04.000, в сборе с буксами и  паспортом

	109
	Колесная пара АС-4
	чертеж 767.35.10.010, в сборе с редуктором, фланцами, буксами и паспортом

	110
	Колесная пара бегунковая
	в сборе с буксами, чертеж оси 56.10.176.00265

	111
	Колесная пара ведущая в сборе
	в сборе с редуктором и буксами, чертеж осевого редуктора 56.10.043.0000, чертеж оси 56.10.176.00265

	112
	Колесная пара унифицированная
	чертеж 77.020.1-80.00.000 в сборе с тягой, редуктором, фланцами и буксами и паспортом

	113
	Колесная пара 
	с датчиком скоростемера АГД - 1, АС - 5,                                   чертеж 2703.03.04.000-01, в сборе с буксами и паспортом



_____________________________

________________2016 жыл №___
«Қазақстан темір жолы» ұлттық компания» акционерлік қоғамының корпоративтік қамтамасыз ету жөніндегі вице – президенттің бұйрығымен бекітілген
тауарлық-материалдық құндылықтар/ жұмыстар/қызметтерді сатып алу туралы шарт жобасына 7 қосымша
Тауарлық-материалдық құндылықтардың тізбесі, 
жеткізу кезінде кепілдік міндеттеменің түпнұсқасын ұсыну қажет

	№ р/с
	Тауардың атауы
	Қысқаша сипаттама (сипаттама) 
көрсетілген тауарлық-материалдық құндылықтар  
[bookmark: _GoBack]ҚР СТ, МЕМСТ, ТУ және т. б.

	1
	2
	3

	1
	Рессорлық арқалық
	100.00.010-4сб, федералдық темір жол көлігінде Сертификаттау жүйесінің сәйкестік сертификатының не Қазақстан Республикасында өнімнің сәйкестігін растау жөніндегі өзге де аккредиттелген органның болуы

	2
	Арбаның бүйір жақтауы
	100.00.010-4сб, федералдық темір жол көлігінде Сертификаттау жүйесінің сәйкестік сертификатының не Қазақстан Республикасында өнімнің сәйкестігін растау жөніндегі өзге де аккредиттелген органның болуы

	3
	Люк қақпағы
	296.45.102-01

	4
	Тежегіш қалыптың табандығы (бұрылмайтын)
	100.40.016-0, МЕМСТ 3269-78

	5
	Автореттегіш
	РТРП-675М моделі

	6
	Автотіркеу 
	СА - 3. 106.01.000-Об, 106.01.000-0 106.00.012.0

	7
	Сіңіргіш аппарат 
	РТ 120, ПМКП-110 110.00.00.000сб, аппарат класы-Т1, федералдық темір жол көлігінде Сертификаттау жүйесінің сәйкестік сертификатының не Қазақстан Республикасында өнімнің сәйкестігін растау жөніндегі өзге де аккредиттелген органның болуы

	8
	Авторежимі
	265А.000-1

	9
	Тұтас таптамалы дөңгелектер
	957*175 мм, МЕМСТ 10791-2011

	10
	Кілт ұстағыш
	сызба 106-01-003-0

	11
	Ажырату жетегінің тізбегі
	48.06.18сенбі (106.01.010-0)

	12
	Құлып
	сызба 106-01-002-1

	13
	Көтергіш білікшесі
	сызба 106-01-005-0 

	14
	Ауа таратқыштың негізгі бөлігі
	270.023-1. №ЦВ/355-06 вагондардың тежегіш жабдықтарын жөндеу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қабылдау-тапсыру рәсімінде тауарда тауарды сынаудың оң нәтижелерін куәландыратын Қазақстан Республикасының жөндеу кәсіпорнының таңбасы болуы тиіс

	15
	Ауа таратқыштың магистральдық бөлігі
	483А. 010-01. №ЦВ/355-06 вагондардың тежегіш жабдықтарын жөндеу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қабылдау-тапсыру рәсімінде тауарда тауарды сынаудың оң нәтижелерін куәландыратын Қазақстан Республикасының жөндеу кәсіпорнының таңбасы болуы тиіс

	16
	Құлыпты көтергіш
	106.01.004-0

	17
	Тежегіш табанының аспасы
	100.40.080-2. №ЦВ/355-06 вагондардың тежегіш жабдықтарын жөндеу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қабылдау-тапсыру рәсімінде тауарда тауарды сынаудың оң нәтижелерін куәландыратын Қазақстан Республикасының жөндеу кәсіпорнының таңбасы болуы тиіс

	18
	Орталықтандырушы арқалық 
	сызба 106.00.011-2

	19
	Құлыптың сақтандырғышы
	106.01.006-0 (106.01.006-5)

	20
	Ажырату кранының тұтқасы
	сызба 379-00-03А

	21
	Ажыратқыш кран 
	3/4; 327.000-1СБ (№4300)

	22
	Шеткі кран 
	3/4; 4314

	23
	Жалғастырғыш жең  
	Р17Б, МЕМСТ 2593-82, Р1 типті, әуе сиқырларын қосуға арналғаншектес бірліктердің тежегіш жолақтары, длина, мм, - 710 (-/+10), ұшы және стандартты өлшемдегі 1а қосқыш басы және диаметрі 49 мм қысқышы бар

	24
	Қалып 
	тормозды, теміржол жолаушылар және жүк вагондарына арналған композициялық

	25
	Соңғы кранның тұтқасы
	сызба 190-06А

	26
	Арқалық 
	сызба 101.41.000-0, тірек, авторежим бойынша сәйкестік сертификатының болуы

	27
	Бойлық ернеу
	401.01.040

	28
	Шеткі ернеу
	401.01.110

	29
	Үшбұрыш
	100.40.010-2сб. №ЦВ/355-06 вагондардың тежегіш жабдықтарын жөндеу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес тауарларды қабылдау-тапсыру рәсімі кезінде тауарларды сынаудың оң нәтижелерін куәландыратын Қазақстан Республикасының жөндеу кәсіпорнының белгісі болуы керек.

	30
	Фенопластикалық бүйірлік раманың төлкесі
	100.10.009-0

	31
	Бекіту механизмінің қақпағы
	1000.45.008-0

	32
	Люк қақпағы
	М1095.00сб (119.45.020-0сб) ашық вагонға

	33
	Қарау қақпағы
	100.10.003-0

	34
	Муфта
	№4379

	35
	Үштік
	№4375

	36
	Қайырмалы тақтайша
	401.М.01.04.000 СЕНБІ, 13-401М1 үлгісіндегі фитинг платформасында

	37
	Тіректері бар плита 
	үлкен, 13-470 үлгісіндегі 4 осьті фитингтік платформаға арналған, 31883-НСБ сызбасы

	38
	Серіппелі серіппелі аспа 
	100. 30. 004-0, ішкі, арбалар 18-100

	39
	Серіппелі серіппелі аспа 
	100. 30. 002-0, сыртқы, арбалар 18-100

	40
	Босату жетегінің тұтқасы
	106.00.010-0

	41
	Қамыт
	тартымдық, 106.00.001-1, МЕМСТ 22703-91, болат 2 немесе                         3 санат

	42
	СА-3 ауыспалы автотіркегіш жұдырығы
	Т788.001Р

	43
	Арбаның үйкелісті сынасы
	100-30-001-0

	44
	Тежегіш табанының аспа білігі
	сызба 100.40.013-0

	45
	Тартқыш қамыттың сынасы
	106.00.002-2 (106.02.002-2)

	46
	Маятникті аспа
	сызба 106.00.012-0

	47
	Тежегіш қалыптың чегі (сынасы)
	100.40.014-0, МЕМСТ 1203-75

	48
	Шойыннан жасалған қалып 
	МЕМСТ 1205-73, "С" типі 

	49
	Қосалқы резервуар
	Р7.78.00.00.00, жүк вагонына. №ЦВ / 355-06 вагондардың тежегіш жабдықтарын жөндеу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес тауарларды қабылдау-тапсыру рәсімі кезінде тауарларды сынаудың оң нәтижелерін куәландыратын Қазақстан Республикасының жөндеу кәсіпорнының белгісі болуы керек.

	50
	Іш қату секторы 
	сол, 132.01.45.007-1

	51
	Іш қату секторы 
	оң, 132.01.45.006-1

	52
	Сақина
	100.00.006-0

	53
	Штурвал
	сурет 715.45.550-1. 

	54
	Сынаушы
	Ц43101, синусоидалы пішіндегі айнымалы токтың күші мен кернеуінің орташа квадраттық мәнін өлшеуге арналған, электрлік шамадан тыс жүктемелерден қорғайтын электрлік өлшеуіш көп функциялы құрылғы, тұрақты токқа төзімділік

	55
	Телефоны бас құлаққап түрінде
	2.14.00.00, РДМ-2 дефектоскопы үшін

	56
	Телефоны
	22.08.00.00, РДМ-22 дефектоскопы үшін

	57
	Монитор тақтасы
	УЗД, КЖҚ-2 РДМ-2

	58
	Түрлендіргіштер блогы
	22.03.01.00-06 типі, BP 1P (орнатылған резонаторлар 00 (RS) және екі қос резонатор 55/70)


	59
	Түрлендіргіштер блогы
	2.07.01.00-01 типі, БП 2-2 (РП-42/42, РП- 55)

	60
	Сұйықтыққа арналған бак
	22.10.00.00, УДС-РДМ-22 дефектоскопы үшін

	61
	Түрлендіргіштер блогы
	РП-42/42 типті резонатор орнатылды - 1 дана, РП-55 типті резонатор орнатылды - 1 дана, бұрылу бұрышы орнатылды - 34, жалпы өлшемдері, мм, - 70*26*36 , УДС-РДМ-22 дефектоскопы үшін


	62
	Ультрадыбыстық сынаушы
	УЗТ-РДМ, метрологиялық тексеруге, ультрадыбыстық дефектоскоптар мен қалыңдық өлшегіштердің параметрлері мен сипаттамаларын, сондай-ақ олардың құрамдас бөліктерін, пьезоэлектрлік түрлендіргіштерді қоса алғанда, аспаптарды өндіру және пайдалану кезінде нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкестігін тексеруге арналған. Сынаушының қуаты: жиілігі бар айнымалы ток желісінен, Гц, - (50±1); кернеу, В, - 220 (+22, -33); тұтынылатын қуат, ВА, - 30-дан аспайды; жұмыс режимін орнату уақыты, минут-15-тен аспайды; жиынтықтағы тестердің салмағы, кг,- 5-тен аспайды; электрондық блок, кг, - 3-тен аспайды. Габариттік өлшемдері: электрондық блок, мм, - артық емес 240*200*110; жиналмалы чемодан, мм, - артық емес 400*360*180.

	63
	Түрлендіргіштер блогы
	22.03.01.00-07 типі, BP 2P (орнатылған резонаторлар 42/42, 55/70, 70)

	64
	Түрлендіргіштер блогы
	22.03.01.00-05 типі, ПВ 2Л (42/42, 55/70, 70 резонаторлары орнатылған)

	65
	Кодтаушы
	ЕNS1J-D20R00256, УДС2-РДМ-22 дефектоскоптың электрондық блогына арналған реттегіш

	66
	Кабельді аша
	УДС2-РДМ-22 дефектоскопы үшін

	67
	Айнымалы резистор (потенциометр)
	РС 1 П 112-2.5, СП1а-0,5-22 кОм, ОЖО.468.404 ТУ, УДС2-РДМ-2 дефектоскоптары үшін

	68
	Қолмен түрлендіргіш
	12.08.00.00, РДМ-1 М1 дефектоскоп үшін

	69
	Пьезоэлектрлік түрлендіргіш
	12.09.00.00, П 112-55

	70
	Пьезоэлектрлік түрлендіргіш
	12.19.00.00, П 112-2,5-РС-2

	71
	Пьезоэлектрлік түрлендіргіш
	12.09.00.00, П121-2,5-55- РДМ1

	72
	Төлемақы 
	УД 2-102, ДШЕК. 468129.002 E7, қоздырғыш үшін

	73
	Жол датчигінің кабелі
	22.32.02.00, УДС-РДМ-22 дефектоскопы үшін

	74
	Контроллер тақтасы  
	2.04.06.00, РДМ-2 дефектоскопы үшін

	75
	Кернеу көбейткіш тақтасы
	3.18.00.00, РДМ-2 дефектоскопы үшін

	76
	Монитор тақтасы
	2.04.08.00-01, РДМ-2 дефектоскопы үшін

	77
	Пьезоэлектрлік резонатор
	5.000.007, РП-РС-2

	78
	Пьезоэлектрлік резонатор
	5.000.008, РП-42/42°

	79
	Пьезоэлектрлік резонатор
	5.000.000-011, РП-0°

	80
	Аккумуляторлық батарея
	22.09.00.01, РДМ-1 М1 дефектоскоп үшін

	81
	Резонатор пьезоэлектрлік
	РП-55°П/70°

	82
	Пьезоэлектрлік резонатор
	5.000.014, РП-55°Л/70°

	83
	Пьезоэлектрлік резонатор
	5.000.007, РП-0, РТ МД17-20454236-003

	84
	Түрлендіргіштер блогы 
	түрі 22.03.01.00-04, БП 1Л 55/70, орнатылған                       резонатор 00 (ХАНЫМ)

	85
	Экрандалған кабель
	жоғары жиілікті, 2 ядролы, КММ2х2, "Эхо-Комплекс" дефектоскопымен қосылуға арналған

	86
	Дәнекерлеу станциясы
	екі арналы, жөндеу, құралдың температурасының сандық көрсеткіші бар. Қуаты, В, - 220. Жиынтықта АТР-8205 ұшы бар 60 Вт/24 В монтаждық дәнекерлеу үтігі және АТР-8812 ұшы бар 24 В/60 Вт вакуумдық бөлшектеу үтігі бар

	87
	Түрлендіргіштер блогы 
	УДС-1 РДМ-1-М1, 12.0400.00-01М1 (АҚ 2-1 - РП-РС-1,               РП-58/58, 42-42)

	88
	Түрлендіргіштер блогы 
	БП 2-1 №2, РП-РС, Б - 2 d, ZHRG433671.009 типті (00 резонаторлары (РС) және екі қос резонатор - 41/49 орнатылған)

	89
	Түрлендіргіштер блогы
	БП-1, 58, 41/49, 5, ЖГ433671.008-01 типі (орнатылған резонаторлар - 58, екі қос резонатор - 41/49, екі қос резонатор - 58/58)               

	90
	Пьезоэлектрлік түрлендіргіш 
	ЭҮП 0, ШЮ 2.778.182 РЭ, ЭҮП 111-2,5-0, "Поиск-2" дефектоскоптары үшін, 10 Э

	91
	Пьезоэлектрлік түрлендіргіш
	33.07.00-01, УДС2-РДМ-22 дефектоскопы үшін

	92
	Пьезоэлектрлік түрлендіргіш
	ЭҮП 5, ШЮ 2.778.182 РЭ, ЭҮП 121-2,-55, "Іздеу-2", 10 Э дефектоскоптары үшін

	93
	Пьезоэлектрлік түрлендіргіш
	3.14.00.00-01, П 121-2,5-65-РДМ, дефектоскоп үшін          РДМ-2

	94
	Кабель
	2.16.00.00, 6-тұрғын үй

	95
	Қуат кабелі 
	2.15.00.00-03, РДМ-2 дефектоскопы үшін                              

	96
	Түрлендіргіштер блогы 
	2.07.01.01, РП-РС-2 типті резонатор орнатылды - 1 дана., РП-70 типті резонатор, бұрылу бұрышы - 0, жалпы өлшемдері, мм, - 70*26*36 , УДС2 РДМ2 дефектоскопы үшін

	97
	Түрлендіргіштер блогы
	2.07.01.00, орнатылған резонатор типті РП-РС-2 - 1 дана., резонатор типті РП-70, бұрылу бұрышы - 0, габариттік өлшемдері, мм, - 70*26*36 , УДС2 РДМ2 дефектоскопы үшін

	98
	Пьезоэлектрлік түрлендіргіш
	3.14. 00.00-03, П121-2,5-55, РДМ-2 дефектоскопы үшін

	99
	Пьезоэлектрлік түрлендіргіш
	3.14.00.00-00, П 121-2,5-50-РДМ, дефектоскоп үшін                  РДМ-2

	100
	Пьезоэлектрлік резонатор
	5.000.004-01, РП-55°, УДС2-РДМ-2 дефектоскопы үшін

	101
	Пьезоэлектрлік түрлендіргіш
	3.1400.00-06, РДМ-2 дефектоскопы үшін

	102
	Қолмен түрлендіргіш
	12.08.00.00, РС-1 Ш 12-2,5-РДМ1

	103
	Резонатор 
пьезоэлектрлік
	5.000.004-04, РП-70°, УДС2-РДМ-2 дефектоскопы үшін

	104
	Түрлендіргіштер блогы
	БП 2-1, РП-РС-2 типті резонатор орнатылған - 1 дана, резонатор  типті  РП-70,   бұрыш   бұрылыстар - 0,   габариттік 

	
	
	өлшемдері, мм, - 70*26*36 , УДС2 РДМ2 дефектоскопы үшін

	105
	Жол датчигі
	22.30.00.00, УДС2- РДМ-22 дефектоскопының электронды блогы үшін

	106
	Дөңгелектер
	УДС2-РДМ-22 дефектоскопты дефектоскопты арбалар үшін

	107
	Доңғалақ жинағы
	сырғанау шеңбері бойынша цилиндрлік, диаметрі, мм, -                             кемінде 950

	108
	Доңғалақ жинағы АГД -1
	27 сурет03.03.04.000, букстермен бірге және  паспортпен

	109
	АС-4 доңғалақ жинағы
	767.35.10.010 сызбасы, редуктормен, фланецтермен, осьтік қораптармен және төлқұжатпен құрастырылған

	110
	Сырғымалы доңғалақ жұбы
	ось қораптарымен бірге, ось сызбасы 56.10.176.00265

	111
	Жинақтағы жетекші доңғалақ жұбы
	редуктормен және осьтік қораптармен құрастырылған, осьтік беріліс қорабының сызбасы 56.10.043.0000, ось сызбасы 56.10.176.00265

	112
	Біріздендірілген доңғалақ жинағы
	сызба 77.020.1-80.00.000 тартқышпен бірге жинақта, редуктормен, фланецтермен және ось қораптарымен және паспортпен

	113
	Доңғалақ жинағы 
	жылдамдық датчигімен АГД шарасы - 1, АС - 5,                                   сызба 2703.03.04.000-01, букстермен бірге және паспортпен



_____________________________

