1 Қосымша
техникалық ерекшелікке
Учаскедегі зертханалық (талдамалық) қызметтердің түрлері мен көлемдері Жосабай Қарағанды облысында
	№ р/с
	Түрі қызметтер
	Бірлік 
көлемнің
	Көлем

	1
	2
	3
	4

	1
	Зертханалық-талдамалық қызметтер
	
	 

	1.1
	Ұсынылған әрбір сынама партиясын өңдеу құны / Processing fee per batch
	партия
	120

	1.2
	Ұнтақталған үлгілерді қадағалау жүйесінде тіркеу, штрих-код беру / Pulp Sample login - Rcd w/o BarCode
	сынама
	960

	1.3
	Қабылданған сынамалардың салмағын анықтау / Received Sample Weight
	сынама
	5 960

	1.4
	[bookmark: _GoBack]Сынамаларды дайындау кешені: DRY-21 - Алынған сынамаларды 105-120 °C температурада кептіру. LOG-22 - Қадағалау жүйесінде тіркеу, сәйкестендіру және әрбір сынамаға жеке штрих-кодты дайындау. CRU-31 - Сынамаларды ұсақ дробтау, −2 мм фракциядан өтуі 70 %-дан астам. SPL-22Y - BOYD щекалық дробилкасының роторлы бөлгішінде сынаманы бөлу. PUL-32 - Массасы 1000 г дейінгі сынаманы ұнтақтау, 75 мкм фракциядан өтуі 85 %-дан астам./ Sample Preparation Package: DRY-21 - Samples drying by 105-120oC. LOG-22 - Samples registration. CRU-31 - Crush to 70% less than 2mm. SPL-22Y - Split Sample - Boyd Rotary Spl. PUL-32 - Pulverize split to better than 85% passing 75 microns
	сынама
	5 000

	1.5
	Тапсырыс берушіге жіберу үшін аналитикалық дубликат / Pulp split duplicate for send out
	сынама
	5 000

	1.6
	Алтын құрамын пробирлік талдау әдісімен AAC аяқтаумен анықтау (30 г), 0,005-10 г/т
/ Au by fire assay and AAS, range 0.005 - 10 ppm
	сынама
	5 960

	1.7
	Алтынды гравиметриялық аяқтаумен пробирлік балқыту әдісімен анықтау (30 г), 0,05-10 000 г/т
/ Au 30 g FA-GRAV finish 0.05-10000 ppm
	сынама
	500

	1.8
	Күмісті патша арағы арқылы еріту және ААС әдісімен талдау, 0,2-100 г/т
/ Trace level Ag (0.2-100 ppm) by aqua-regia digestion and AAS
	сынама
	4 000

	1.9
	Күмісті гравиметриялық аяқтаумен пробирлік балқыту әдісімен анықтау (30 г), 5-10 000 г/т
/ Ag 30 g FA-GRAV finish 5-10000 ppm
	сынама
	400

	1.10
	Төрт қышқылды еріту әдісі және ICP-AES аяқтаумен 33 элементті, оның ішінде Cu (0,001-10%), Pb (0,002-10%), Zn (0,002-10%), Cd (0,001-10%), Bi (0,002-5%), Sb (0,005-5%), As (0,005-10%), Co (0,001-5%), Ni (0,001-10%), Fe (0,05-50%) және Mn (0,001-10%) құрамын анықтау
/ 33 elements including Cu (0,001-10%), Pb (0,002-10%), Zn (0,002-10%), Cd (0,001-10%), Bi (0,002-5%), Sb (0,005-5%), As (0.005-10%), Co (0,001-5%), Ni (0,001-10%), Fe (0,05-50%) и Mn (0,001-10%) by Four Acid and ICP-AES
	сынама
	2 000

	1.11
	Кендік құрамдағы Cu (0,001-50%), Pb (0,001-20%), Zn (0,001-30%) мөлшерін анықтау үшін төрт қышқылды еріту әдісі
/ Cu (0.001-50%), Pb (0.001-20), Zn (0.001-30) by Four Acid Digestion
	сынама
	50

	1.12
	Жіберілетін сынама партиясына міндетті дозиметриялық бақылау
	партия
	1

	1.13
	Үлгілерді экспорттауға арналған лицензияны алу
	партия
	1

	1.14
	Экспортқа шығарылатын жүкті кедендік рәсімдеу
	партия
	1

	1.15
	Аналитикалық зертханаға талдау үшін навесканы жөнелту
	сынама
	400

	1.16
	Сынама дайындаудан кейін массасы 2,5 тоннаға дейінгі сынамаларды/қалдықтарды Тапсырыс берушіге қайтару. Мекенжайы: Қарағанды облысы, Теміртау қ., 68-ші квартал / Return of 2.5 tonn samples/rejects to Client to the following address: 68th Quarter, Temirtau, Karaganda Region
	рейс
	12

	1.17
	Қалған (ұнтақталған және ірі дробленген) материалды кәдеге жарату
/ Disposal of leftover material (pulps & coarse fractions)
	сынама
	5 960



Приложение 1
к технической спецификации
Виды и объемы лабораторных (аналитических) услуг на участке Жосабай в Карагандинской области
	№ п/п
	Вид услуги
	Ед. 
объема
	Объем

	1
	2
	3
	4

	1
	Лабораторно-аналитические услуги
	 
	 

	1.1
	Оплата за обработку каждой предоставленной партии проб / Processing fee per batch
	партия
	120

	1.2
	Регистрация порошковых образцов в системе отслеживания, выдача штрих-кода/ Pulp Sample login - Rcd w/o BarCode
	проба
	960

	1.3
	Взвешивание полученных проб / Received Sample Weight
	проба
	5 960

	1.4
	Комплекс пробоподготовки: DRY-21 - Сушка полученных проб при температуре 105-120оС.LOG-22 - Регистрация в системе отслеживания, идентификация и подготовка индивидуального штрих-кода на каждую пробу;
CRU-31 - Тонкое дробление образцов, до прохождения -2мм, более чем 70% пробы. SPL-22Y - Деление пробы на ротарном делителе щековой дробилки БОЙД. PUL-32 - Истирание пробы весом до 1000гр, 75мкм более чем 85% пробы / Sample Preparation Package: DRY-21 - Samples drying by 105-120oC. LOG-22 - Samples registration. CRU-31 - Crush to 70% less than 2mm.  SPL-22Y - Split Sample - Boyd Rotary Spl. PUL-32 - Pulverize split to better than 85% passing 75 microns
	проба
	5 000

	1.5
	Аналитический дубликат для возврата Заказчику / Pulp split duplicate for send out
	проба
	5 000

	1.6
	Определение содержания золота пробирным методом с завершением AAC (30 г), диапазон 0.005 - 10 г/т / Au by fire assay and AAS, range 0.005 - 10 ppm
	проба
	5 960

	1.7
	Определение золота методом пробирной плавки с гравиметрическим окончанием, 0.05-10000 г/т / Au 30 g FA-GRAV finish 0.05-10000 ppm
	проба
	500

	1.8
	Анализ на определение серебра методом царско-водочного разложения и ААС, 0.2-100 г/т / Trace level Ag (0.2-100 ppm) by aqua-regia digestion and AAS
	проба
	4 000

	1.9
	Определение серебра методом пробирной плавки с гравиметрическим окончанием, 5-10000 г/т / Ag 30 g FA-GRAV finish 5-10000 ppm
	проба
	400

	1.10
	Анализ на определение 33 элементов, включая Cu (0,001-10%), Pb (0,002-10%), Zn (0,002-10%), Cd (0,001-10%), Bi (0,002-5%), Sb (0,005-5%), As (0.005-10%), Co (0,001-5%), Ni (0,001-10%), Fe (0,05-50%) и Mn (0,001-10%) методом четырехкислотного разложения с ICP-AES завершением / 33 elements including Cu (0,001-10%), Pb (0,002-10%), Zn (0,002-10%), Cd (0,001-10%), Bi (0,002-5%), Sb (0,005-5%), As (0.005-10%), Co (0,001-5%), Ni (0,001-10%), Fe (0,05-50%) и Mn (0,001-10%) by Four Acid and ICP-AES
	проба
	2 000

	1.11
	Четырехкислотное разложение на определение рудного содержания Cu (0.001-50%), Pb (0.001-20), Zn (0.001-30) / Cu (0.001-50%), Pb (0.001-20), Zn (0.001-30) by Four Acid Digestion
	проба
	50

	1.12
	Обязательная дозиметрия партии отправляемых проб / Radiation Compliance Fee per shipment
	партия
	1

	1.13
	Получение лицензии на экспорт образцов / Obtaining a license to export samples
	партия
	1

	1.14
	Затамаживание груза на экспорт / Extinguishing cargo for export
	партия
	1

	1.15
	Отправка навески для проведения анализа в аналитическую лабораторию / Shipping of split to analytical lab
	проба
	400

	1.16
	Возврат Заказчику проб/хвостов массой до 2.5 тонн после проведения пробоподготовки. Адрес 68-ой квартал, Темиртау, Карагандинская область / Return of 2.5 tonn samples/rejects to Client to the following address: 68th Quarter, Temirtau, Karaganda Region
	рейс
	12

	1.17
	Утилизация оставшегося (истертого и дробленного) материала / Disposal of leftover material (pulps & coarse fractions)
	проба
	5 960



