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Кіріспе
Осы  «Жоғары технологиялар институты» ЖШС мердігер ұйымдарға өндірістік қауіпсіздік саласында   қойылатын талаптар (бұдан әрі-Талаптар) «Жоғары технологиялар институты» ЖШС-нің еңбек қауіпсіздігі стандарттары жүйесі шеңберінде еңбекті және жұмыскерлердің денсаулығын қорғауды, өнеркәсіптік қауіпсіздікті, қоршаған ортаны қорғауды, ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы саясатында көрсетілген стратегиялық міндеттер мен негізгі бағыттарды іске асыру мақсатында СТ НАК 5.0.1-20224 «Өндірістік қауіпсіздік саласындағы мердігерлік ұйымдарға қойылатын талаптар» негізінде әзірленген.
Осы талаптар «Жоғары технологиялар институты» ЖШС – де (бұдан әрі-Серіктестік және/немесе Тапсырыс беруші) еңбекті және денсаулықты қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау, радиациялық және ядролық қауіпсіздік нормаларына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген өндірістік қауіпсіздік талаптарын қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру тәртібінің күшін жоймайды.
1  Қолдану саласы
1.1 Осы Талаптар объектілерде және серіктестік мүддесінде жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) кезінде өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы серіктестіктің мердігер ұйымдармен өзара қарым-қатынас тәртібін айқындайтын жалпы нормаларды белгілейді.
1.2 Осы Талаптың ережелері Серіктестік объектілерінде мердігер ұйымдардың жұмыстарды орындауы/қызметтер көрсетуі жөніндегі шарттарда өндірістік қауіпсіздік саласындағы мердігер ұйымдарға нормаларды белгілеу кезінде қолданылады: 
· өндірістік объектілерді салу, реконструкциялау, күрделі жөндеу, техникалық қайта жарақтандыру, консервациялау және жою;
· өндірістік объектілерде қолданылатын техникалық құрылғыларды, техникалық құралдарды, машиналар мен жабдықтарды монтаждау, баптау, қызмет көрсету және жөндеу; 
· ғимараттар мен құрылыстарды жаңғырту, жөндеу және сервистік қызмет көрсету; 
· қосалқы және қосымша жұмыстарды орындау; автокөлік қызметтерін көрсету.
         Серіктестік жоғарыда көрсетілген жұмыстарды/қызметтерді орындау/көрсету үшін мердігерлік ұйымды тартқан кезде мұндай ұйымның осы Талаптардың ережелерін сақтауы туралы нормалар тиісті шарттарға енгізілуге тиіс.

1.3 Осы талаптар мердігерлік ұйымдардың өндірістік объектілерді жобалау, аварияларды, төтенше жағдайларды оқшаулау және жою, өндірістік объектілерде және серіктестік қызметінің аумағында өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізуіне қолданылмайды.

2 Нормативтік сілтемелер
Осы талаптарды қолдану үшін стандарттау жөніндегі мынадай анықтамалық құжаттар қажет:
1) ҚР СТ 12.0.005-2016 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Ұйымдардағы еңбекті қорғауды басқару жүйесі. Тексеруді (аудитті) ұйымдастыру.
2) ҚР СТ ISO 45001-2019 Еңбек қауіпсіздігі және денсаулықты қорғау менеджменті жүйелері талаптар және қолдану жөніндегі нұсқаулық.
3) МЕМСТ 12.0.230-2007 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Еңбекті қорғауды басқару жүйелері. Жалпы талаптар.

4) СТ НАК  5.0.1-2024 Өндірістік қауіпсіздік саласындағы мердігерлік ұйымдарға қойылатын талаптар.
5) СТ НАК  5.3.2-2022 Өндірістік қауіпсіздік стандарттарының жүйесі. Қоршаған ортаны қорғау. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялардың салдарын жою жөніндегі ұйымдастыру іс-шаралары. Әдістемелік нұсқаулар.
6) СТ НАК  17-2021 Терминдер мен анықтамалар.
Ескертпе – осы Талапты пайдаланған кезде «стандарттау жөніндегі құжаттар» каталогы бойынша және ағымдағы жылы жарияланған стандарттардың тиісті мерзімдік шығарылатын ақпараттық көрсеткіштері бойынша, сондай-ақ ағымдағы жылғы жағдай бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ электрондық деректер базасындағы ішкі құжаттар тізбесі бойынша сілтеме стандарттарының қолданылуын тексерген жөн. Егер анықтамалық құжат ауыстырылса (өзгертілсе), онда осы Талапты пайдаланған кезде ауыстырылған (өзгертілген) құжатты басшылыққа алу керек. Егер сілтемелік құжаттың күші ауыстырусыз жойылса, онда оған сілтеме берілген ереже осы сілтемені қозғамайтын бөлігінде қолданылады.

3 Терминдер, анықтамалар және қысқарған сөздер
3.1 Осы талапта МЕМСТ 12.0.230, ҰАК СТ 5.0.1-2024, ҚР СТ ISO 45001, ҚР СТ 12.0.003 және «Самұрық – Қазына» АҚ портфельдік компаниялары үшін өндірістік қауіпсіздікті басқару жөніндегі корпоративтік стандартқа [1], СТ НАК 17 сәйкес терминдер мен анықтамалар, сондай-ақ тиісті анықтамалары бар мынадай терминдер қолданылады.
3.1.1 Апат-қауіпті өндірістік объектіде қолданылатын ғимараттардың, құрылыстардың және (немесе) техникалық құрылғылардың қирауы, бақыланбайтын жарылысы және (немесе) қауіпті заттардың бөлінуі.
3.1.2 Еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі бойынша кіріспе нұсқама: жұмыскерді ұйым туралы жалпы мәліметтермен, жұмыс беруші қызметінің тән ерекшеліктерімен, сондай-ақ жұмыс берушілер мен жұмыскерлер арасындағы еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі саласындағы қатынастарды реттеудің құқықтық негіздерімен таныстыруды қамтитын еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі жөніндегі нұсқамалардың бір түрі.
3.1.3 Жол-көлік оқиғасы: адамдар қаза тапқан немесе жараланған, көлік құралдары, құрылыстар, жүктер бүлінген не өзге де материалдық залал келтірілген көлік құралы жолымен жүру процесінде және оның қатысуымен туындаған оқиға.
3.1.4 Тапсырыс беруші: басқа Тарапқа (МҰ) белгілі бір жұмысты орындауды, қызмет көрсетуді тапсыратын шарт тарабы.
3.1.5 Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық: өндірістік үй-жайларда, ұйым аумағында, құрылыс алаңдарында және осы жұмыстар жүргізілетін немесе қызметтік міндеттері орындалатын өзге де орындарда жұмыстарды орындау кезінде еңбекті қорғау жөніндегі талаптарды нақтылайтын жұмыс берушінің актісі. Нұсқаулықты әзірлеуді жұмыс беруші учаскедегі, цехтағы, қызметтегі, зертханадағы және жалпы ұйымдағы әрбір кәсіп үшін де, сондай-ақ жұмыстың жекелеген түрлеріне (биіктіктегі жұмыс, сынақтар және т.б.) және жұмыс орындарына да жүзеге асырады.

3.1.6 Оқиға: жарақаттану немесе денсаулығының нашарлауы (ауырлығына қарамастан) немесе жұмысшының қайтыс болу қаупі туындайтын немесе туындайтын жұмысқа байланысты немесе жұмыс процесінде орын алған қауіпті оқиға.

3.1.7 Күрделі жөндеу:  Серіктестіктің тұрақтылығы мен беделіне нұқсан келтіретін (табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ, эпидемия, өрттер, әскери-саяси, әлеуметтік қақтығыстар, террористік және қылмыстық актілер және т.б.) адам өміріне, қоршаған ортаға, материалдық мүлікке базалық зиян келтіруді қоса алғанда, оның кез келген бөліктерін ауыстыра немесе қалпына келтіре отырып, бұйымның жарамдылығын және ресурсын толық немесе толық қалпына келтіруге жақын қалпына келтіру үшін орындалатын жөндеу 

3.1.8 Медициналық көмек: Медициналық қызметке лицензия алған, меншік нысанына, ұйымдық-құқықтық нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, медициналық ұйымдарда, оның ішінде жеке тұлғалар құрған ұйымдарда көрсетілетін көмек.

3.1.9 Сәйкессіздік: стандарттардан, технологиядан, әдістемелерден, ережелерден, басқару жүйесінің жұмыс істеуінен және т.б. тікелей немесе жанама түрде жарақатқа немесе ауруға, мүліктің зақымдалуына, жұмыс орнындағы қоршаған ортаның бұзылуына немесе олардың үйлесуіне әкелуі мүмкін кез келген ауытқу.

3.1.10 Жазатайым оқиға: жарақат алған адамға уақытша (жұмыс ауысымынан көп) немесе оның еңбекке қабілеттілігінен тұрақты айырылуына әкеп соқтырған қауіпті факторлардың әсерінен жұмыскерді басқа жұмысқа ауыстыруға қажеттілігі туындаған не оның қайтыс болуына алып келген, нәтижесінде жұмыскерлер немесе өндірістік қызметке қатысатын басқа да адамдар мертігу немесе өзге де дене жарақаттарын (жарақаттарды) алған және/немесе денсаулығына өзге де зиян тиген оқиға. Бұған бір жұмыс ауысымынан артық еңбекке қабілеттілігін жоғалтуға әкеп соқпаған микрожарақаттар немесе жарақаттар кірмейді.

3.1.11 Еңбектi қорғау: құқықтық, әлеуметтiк-экономикалық, ұйымдық-техникалық, санитарлық-гигиеналық, емдеу-алдын алу, оңалту және өзге де iс-шаралары мен құралдарын қамтитын, еңбек қызметi процесiнде жұмыскерлердiң өмiрi мен денсаулығының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн жүйе.

3.1.12 Мердігер ұйым / Орындаушы: жасалған шарттардың талаптарына сәйкес Тапсырыс берушінің өндірістік аумағы мен объектілерінде белгілі бір жұмыстарды орындайтын (қызметтер көрсететін) жеке және заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер.

3.1.13 «Жоғары технологиялар институты» ЖШС саясаты: «Жоғары технологиялар институты» ЖШС басшылығының еңбекті қорғау және жұмыскерлердің денсаулығы, өнеркәсіптік қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау, ядролық және радиациялық қауіпсіздік саласындағы қызмет көрсеткіштеріне қатысты қызметтің негізгі ниеттері мен бағыттары туралы ресми мәлімдемесі.

3.1.14 Өндірістік қауіпсіздік: Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайларға ден қою, қоршаған ортаны қорғау, радиациялық және ядролық қауіпсіздік саласындағы процестерді қамтитын басқару жүйесі.
3.1.15 Оқиға: Объектіні сақтау, консервациялау, пайдалану немесе жою кезінде болған және апатқа, оқыс оқиғаға, жазатайым оқиғаға, микрожарақатқа, ақау, техникалық құрылғының істен шығуына, іркіліс жағдайына, өртке/жануға, жол-көлік оқиғасына, қоршаған ортаға теріс әсерге немесе иондаушы сәулелену көзімен жұмыс істеу кезінде жол берілген бұзушылыққа қатысты жағымсыз оқиға.

3.1.16 Тергеу: Тергеу комиссиясының оқиғаға қатысты фактілер мен дәлелдемелерді жинайтын және тексеретін, оқиғаның түпкілікті себептерін анықтайтын және солар бойынша түйінді сабақ қалыптастыратын процесс.

3.1.17 Қайта жаңарту:  Күрделі құрылыс объектісінің параметрлерін, оның бөліктерін (биіктігі, қабаттар саны, ауданы, көлемі) өзгерту, оның ішінде күрделі құрылыс объектісін қондыру, қайта құру, кеңейту, сондай-ақ осындай конструкциялардың жекелеген элементтерін осындай конструкциялардың ұқсас немесе өзге де көрсеткіштерін жақсартатын элементтерге ауыстыруды және (немесе) көрсетілген элементтерді қалпына келтіруді қоспағанда, күрделі құрылыс объектісінің тірек құрылыс конструкцияларын ауыстыру және (немесе) қалпына келтіру.

3.1.18 Ремедиация: экологиялық залал келтірілген табиғи ортаның құрамдас бөлігін қалпына келтіру, молықтыру немесе егер экологиялық залал толық немесе ішінара орны толмас болса, табиғи ортаның осындай құрамдас бөлігін алмастыру арқылы экологиялық залалды жою жөніндегі іс-шаралар кешені. 

3.1.19 Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздікті басқару жүйесі: еңбекті қорғау саясаты мен мақсаттарын және осы мақсаттарға жету рәсімдерін белгілейтін өзара байланысты немесе өзара әрекеттесетін элементтер жиынтығы.

3.1.20 Бірлескен (бір мезгілде орындалатын) жұмыстар:  Бір жұмыс істеп тұрған өндірістік алаңда, объектіде бір мезгілде Тапсырыс берушінің, мердігер ұйымдардың құрылымдық бөлімшесі орындайтын жұмыстар, бұл ретте олардың жұмыс аймақтары бір-бірімен жанасады немесе бір мезгілде бірдей жұмыс істеп тұрады.

3.1.21 Құрылыс: ғимараттарды, құрылыстарды, құрылыстарды (оның ішінде бұзылатын күрделі құрылыс объектілерінің орнында) құру.
3.1.22 Бейне аналитика жүйесі (БАЖ): Бейне ағынын өңдеу және одан пайдалы ақпарат алу үшін компьютерлік көру және деректерді талдау әдістерін қолданатын бағдарламалық-аппараттық кешен. БАЖ өнеркәсіптік қауіпсіздік деңгейін арттыру және уақытты белгілеу, жеке қорғаныс құралдарын (бұдан әрі - ЖҚҚ) анықтау, қозғалысты қадағалау, нақты уақыт режимінде өндірістік объектілердегі қауіпті аймақтардың периметрлерін кесіп өту және нөмірлерді және көп адамдардың жиналуын, бетттерін және т. б. ықтимал тану үшін пайдаланылуы мүмкін.

3.2 Осы Талапта мынадай қысқартулар қолданылады.
3.2.1 ҚжЕҚ- Қауіпсіздік және еңбекті қорғау.
3.2.2 ЖКО-Жол-көлік оқиғасы.
3.2.3 ИТҚ-инженерлік-техникалық қызметкерлер.
3.2.4 Серіктестік/Тапсырыс беруші - «Жоғары технологиялар институты» ЖШС.
3.2.5 ҚОҚ - Қоршаған ортаны қорғау.
3.2.6 ЕҚ-Еңбекті қорғау.
3.2.7 ЕҚ және ӨҚ - Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік.
3.2.8 Жоспар –  Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, радиациялық қауіпсіздік жөніндегі  жұмыс жоспары.
3.2.9 АЖЖ- Апаттарды жою жоспары.
3.2.10 МҰ – Мердігерлік ұйым.
3.2.11 ЖҰЖ-Жұмысты ұйымдастыру жоспары.
3.2.12 РҚ - Радиациялық қауіпсіздік.
3.2.13 ҚР-Қазақстан Республикасы.
3.2.14 РҚО-Радиациялық қауіпті объектілер.
3.2.15 ЖҚҚ-Жеке қорғаныс құралдары.
4 Жалпы ережелер
4.1 Жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) бойынша мердігерлік ұйымды таңдау процесі «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне сәйкес жүргізілуі тиіс [2].
4.2 Серіктестіктің (бұдан әрі – Тапсырыс беруші) өндірістік қауіпсіздік саласындағы мердігер ұйымдармен өзара қарым-қатынасы шарттың тиісті бөлімін немесе қосымшасын енгізу жолымен жұмыстарды орындауға (қызметтер көрсетуге) арналған шартта белгіленуге тиіс.
4.3 Шартқа тиісті бөлімді немесе қосымшаны әзірлеу кезінде мынадай ережелерді басшылыққа алу қажет: 
· құрылысты ұйымдастыру кезіндегі мердігер ұйымдар өз қызметінде  Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын құрылыс ережелері мен нормаларын [3], процестер қауіпсіздігінің, жұмыскерлердің денсаулығы мен өмірін сақтаудың, Қазақстан Республикасының өндірістік қауіпсіздік саласындағы заңнамасының талаптарын орындаудың басымдығы қағидаттарын, сондай-ақ, «Жоғары технологиялар институты» ЖШС еңбекті қорғау және жұмыскерлердің денсаулығын, өнеркәсіптік қауіпсіздікті, қоршаған ортаны қорғауды, ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы, еңбек қауіпсіздігі стандарттары жүйесі шеңберіндегі саясатын[4] басшылыққа алуы тиіс;
· мердігер ұйымдар Тапсырыс берушінің аумағы мен объектілерінде жұмыс істеу кезінде жарақаттануға жол бермеу және Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және қоршаған табиғи орта саласындағы заңнамасының талаптарын сақтау жөніндегі міндеттемелерді қабылдауға тиіс;
· мердігер ұйым өз қызметін заңнамада көзделген уәкілетті мемлекеттік органдар беретін барлық рұқсат беру құжаттары (лицензиялар, сертификаттар, рұқсат беру туралы куәліктер, келісімдер және т. б.) болған кезде жүзеге асыруға тиіс;
–
мердігер ұйым қолданыстағы радиациялық қауіпті объектіде немесе салынып жатқан радиациялық қауіпті объектіде қызметтерді немесе жұмыстарды жүзеге асыру кезінде радиациялық қауіпті объектіде іске қосылғаннан кейін ақауларды жою бойынша кепілдік міндеттемелері болған жағдайда, «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» ҚР Заңына сәйкес атом энергиясын пайдалану саласында тиісті лицензиялары болуы міндетті [5]. Мердігер ұйым атом энергиясын пайдалану саласындағы лицензияларды уақтылы жаңартуы керек. Атом энергиясын пайдалану саласындағы лицензияның қолданылуы аяқталған жағдайда мердігер ұйым жұмыс істеп тұрған радиациялық қауіпті объектіде жұмыстарды орындай алмайды.

 Тапсырыс беруші МҰ атом энергиясын пайдалану саласындағы лицензиясы қайтарып алынған/қолданылу мерзімі өткен жағдайда Тапсырыс берушінің радиациялық қауіпті объектісінің аумағында МҰ жұмыстарының орындалуын тоқтата тұруға құқылы.

4.4 Мердігер ұйым тапсырыс берушіге кепілдік беріп, мыналарды:

· Ұйымдағы Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі туралы үлгілік ережеге сәйкес өнеркәсіптік, өрт және экологиялық қауіпсіздік, еңбекті қорғау қызметі немесе маманы бар екенін; 

· [6] сәйкес еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша барлық қажетті нұсқаулықтарды әзірлейтінін және жаңартатынын;

· мамандардың еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт және экологиялық қауіпсіздік жөніндегі нормативтік құқықтық актілерді, нормативтік және техникалық құжаттарды зерделеуін қамтамасыз ететінін;

·   [7], [8] сәйкес еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт-техникалық минимум бойынша оқытудан өткен, тиісті аттестаттаудан және білімін тексеруден өткен жұмыскерлерге жұмыс жүргізуге рұқсат беретінін;

· [9] сәйкес өз қызметкерлеріне күнделікті ауысым алдындағы (рейс алдындағы), ауысымнан кейінгі (рейстен кейінгі) және мерзімді медициналық тексерулерді дербес жүргізеді, шалғай учаскелерде жұмыс істеген кезде – Тапсырыс берушінің объектілеріндегі медициналық пункттерде қажетті медициналық тексерулер жүргізуді ұйымдастырады; 

· өз жұмыскерлерін арнайы киіммен және басқа да жеке қорғаныс құралдарымен, санитарлық-тұрмыстық орынжайлармен және техникалық жарамды құрылғылармен, құралдармен қамтамасыз етеді; 

· өз ұйымының жұмыскерлерімен жұмыс орнында кіріспе, бастапқы, қайталама, кезектен тыс (жоспардан тыс), мақсатты нұсқамалар, сондай-ақ [7], [8] сәйкес жұмыс орнында тағылымдама өткізеді;
– штатта жұмысшылардың қажетті саны бар; 

– өз меншігінде жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) үшін қажетті жабдықтар, техника, жарақтар, құрылғылар мен аспаптары бар; 

( өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі облыстық уәкілетті органда өз күшімен және өз есебінен тіркеуге жататын өзінің жүк көтергіш тетіктерін тіркеуді ресімдейді/жүргізеді; 

( шарт бойынша жұмыстарды орындауға тартылған барлық персоналдың денсаулық жағдайы бойынша (лицензиясы бар медициналық ұйымның тексеруі) кәсіби жарамдылығын құжаттамалық растайды; 

( өз ұйымының қызметкерлерімен өндірістік қауіпсіздік саласындағы ЕТҰ ішкі құжаттарына сәйкес қауіпсіздік шараларын сақтау бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізеді;

·  өндірістік қауіпсіздік саласында өз қызметкерлеріне мерзімді оқытуды жүргізеді.

5 Тапсырыс берушінің өндірістік қауіпсіздік саласындағы мердігер ұйыммен өзара іс-қимылы

5.1 Тапсырыс беруші мердігер ұйымның осы талапта және мердігер ұйыммен өзара іс-қимыл тәртібін регламенттейтін Тапсырыс берушінің ішкі құжаттарында баяндалған өндірістік қауіпсіздік саласындағы негізгі талаптарды сақтау бойынша қабылданған міндеттемелердің орындалуын бақылауды қамтамасыз етеді.

5.2 Мердігер ұйым тапсырыс берушінің өндірістік қауіпсіздік саласындағы талаптарын осы Талаптардың 4.3, 4.4-тармақтарына сәйкес тиісінше орындауы тиіс.

5.3 Қосалқы мердігерлік ұйымдар/бірлесіп орындаушылар тартылған жағдайда, мердігер ұйым осы Талаптардың 4.3, 4.4-тармақтарына сәйкес өндірістік қауіпсіздік саласындағы талаптарды қосалқы мердігерлік шарттарға енгізуге міндетті.

5.4 Көлік құралдары мен жүк көтергіш машиналардың қозғалысына, тұрағына, сондай-ақ мердігер ұйымның тапсырыс беруші объектілерінің жолдары мен аумақтары бойынша ірі көлемді жүктерді, жабдықтарды, мердігер ұйымдардың жұмыскерлерін тасымалдауына Тапсырыс беруші өкілінің келісімі бойынша ғана жол беріледі.

5.5 Тапсырыс берушінің жолдары мен аумағы бойынша жүк тасымалдайтын мердігер ұйымның басшысы Тапсырыс берушінің өкілімен көлік қозғалысының маршруттары мен жылдамдығын келісуге тиіс. 

5.6 Тапсырыс беруші өндірістік аумақтарда және мердігерлік жұмыстарды орындау объектілерінде өндірістік қауіпсіздік саласында тексерулер/аудиттер жүргізу құқығын өзіне қалдырады. Тексеру/аудит нысанасы мердігер ұйымның жұмыстарды орындауы кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және осы талаптарға сәйкестігі болып табылады. Тексеру / аудит жүргізу кезінде мердігер ұйым тапсырыс берушінің өкілетті өкілдерінің жұмыстарды жүргізу объектілеріне кіруін қамтамасыз етуге толық және талап етілетін құжаттаманы, жабдықты, құралдарды ұсынуға жәрдемдесуге толық міндетті.

5.7 Мердігер ұйым еңбекті қорғау және өнеркәсіптік, өрт қауіпсіздігі, радиациялық қауіпсіздік саласындағы, оның ішінде тексеру (аудит) нәтижелері бойынша анықталған заңнаманы бұзған жағдайда, сондай-ақ мердігер ұйымның әрекеті кез келген дағдарыстық жағдайдың туындауына әкеп соққан (әкеп соғуы мүмкін) жағдайда Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің объектілеріндегі/аумағындағы мердігерлік ұйымның жұмысын тоқтата тұруға құқылы. 

5.8 Мердігер ұйым өмірге қауіп төндірудің, аварияның немесе оқиғаның туындау қаупін болдырмау жөнінде дереу шаралар қабылдауға, тексеру актісінде көрсетілген сәйкессіздіктерді жоюға міндетті.

5.9 Объектілерінде / аумағында мердігер ұйым жұмыстар орындайтын Тапсырыс беруші мердігер ұйым жұмыстарды тоқтата тұруға әкеп соққан бұзушылықтарды толық жойғаннан кейін жұмыстар жүргізуді қайта бастау туралы шешім қабылдайды.

5.10 Мердігерлік ұйымдардың жұмыс өндірушілерімен тікелей өзара іс-қимылды Тапсырыс берушінің тағайындалған өкілдері (объектілерді қайта жаңарту, күрделі жөндеу) жүзеге асырады.

5.11 Тапсырыс берушінің  еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт қауіпсіздігі, радиациялық қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстардың жүргізілуіне бақылауды және бақылауды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелері (ресми сұрау салулар болған кезде) мердігер ұйымның еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт қауіпсіздігі, радиациялық қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы тиісті қызметтеріне әдістемелік және консультациялық көмек көрсетеді.

5.12 Тапсырыс берушіге өндірістік қауіпсіздік мәселелері бойынша, оның ішінде мердігер ұйымның мүдделерін қозғайтын мемлекеттік қадағалау органдарынан ақпарат келіп түскен кезде Тапсырыс беруші тарапынан шарт бойынша жауапты орындаушылар көрсетілген ақпаратты мердігер ұйымға жеткізеді.
5.13 Көлік құралдары мен жүк көтергіш машиналар GPS-трекерлермен, бейнетіркегіштермен (360 градусқа айналмалы қарау жүйесі) жабдықталуы керек, оларға қол жетімділік және ЕТҰ-ның қолданыстағы жүйесіне интеграциялау мүмкіндігі болуы керек.
6 Өндірістік қауіпсіздік саласындағы мердігерлік ұйымдарға қойылатын талаптар

6.1 Жұмыстарды жүргізуге рұқсат
6.1.1 Мердігер ұйымды жұмыстарды жүргізу үшін тапсырыс берушінің объектілеріне/аумағына жіберу осы талаптарға А қосымшасында келтірілген нысан бойынша ресімделген рұқсат беру актісі негізінде жүзеге асырылады.
6.1.2 Рұқсат-актіде мердігер ұйымның жұмыстарды жүргізу процесінде жоспарланған және орындайтын қауіпсіздік шаралары көрсетіледі, рұқсат – актіге қосымша-схемада мердігер ұйымның жұмыстарды жүргізу аумағының орындары мен шекаралары айқындалады.
6.1.3 Сызбада материалдарды жинау, қалдықтарды орналастыру (егер бөлінген аумақта бар болса), жұмыстар жүргізу, техника мен агрегаттарды орнату, электрмен, сумен жабдықтау көздеріне қосылу орындары және уақытша электр беру желілерін, су құбырларын және басқа да коммуникацияларды төсеу тәсілдері көрсетіледі.
6.1.4 Мердігер ұйым үзілді-кесілді жұмыскерлеріне рұқсат актісін алғанға дейін Тапсырыс берушінің объектісінде қандай да бір жұмыс жүргізуге тыйым салынады.
6.1.5 Мердігерлік ұйымның тікелей басшылары бағынысты жұмыскерлерге рұқсат актісінде көрсетілген қауіпсіздік шаралары туралы жеке нұсқау беруге, сондай-ақ қауіпсіздік шараларының сақталуын бақылауға міндетті.
6.1.6 Жұмыстардың қауіпсіз жүргізілуін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды әзірлеу кезінде Тапсырыс берушінің объектілерінде болуға құқығы бар жұмыскерлердің тізімін, сондай-ақ Тапсырыс берушінің келісілген аумағына рұқсаттаманы ресімдеу үшін автокөлік құралдары мен жол-құрылыс тетіктерінің тізбесін ұсынуды көздеу ұсынылады.
6.1.7 Тапсырыс берушінің өндірістік аумағына рұқсаты бар мердігер ұйымның барлық жұмыскерлерінің рұқсаттама актісінде көзделген жұмыс орындары мен объектілерде ғана жұмыс істеуге және орындауға құқығы бар.
6.1.8 Мердігерлік ұйымда рұқсат-жүктемені ресімдеуді талап ететін қауіптілігі жоғары жұмыстардың тізбесі әзірленуі және Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.
6.1.9 Жұмыс істеп тұрған өндірістік объектілердің аумағында бірлескен жұмыстарды орындау үшін МҰ және Тапсырыс беруші:
· рұқсат актісін ресімдеу және жұмыстарды жүргізу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін іс-шаралар жоспарын әзірлеуге міндетті;
· жұмыс жүргізілетін объектіге қатысты қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен нормалардың талаптарын міндетті түрде көрсете отырып, МҰ кәсіптері мен жұмыс түрлері бойынша нұсқаулықтар мен нұсқамалар бағдарламаларын келісуге міндетті;
· апаттық жағдайлар туындаған кезде құрылысшылар мен пайдаланушылардың іс-қимылдарын қоса алғанда, жедел басшылық ету тәртібін келісуі міндетті.
6.1.10 Жұмысты бірнеше мердігер ұйымдардың бірлескен күштері жүргізетін объектілерде жұмысты жалпы үйлестіруді жүзеге асыру үшін Тапсырыс беруші мен мердігер ұйымдар арасындағы келісім бойынша жауапты басшы тағайындалады.
6.1.11 Жұмыс басталар алдында мердігер ұйым Тапсырыс берушінің атына жұмыстарды жүргізуге рұқсат беруді сұрайтын ресми хат жолдауға және жұмыс мерзімдерін, қызметкерлердің санын, жұмыстарды жүргізу орнын және жұмыстарды тиісінше орындау үшін қажетті өзге де мәліметтерді көрсетуге тиіс. 

6.1.12 Қауіпті жұмыс түрлерін орындайтын қызметкерлердің тиісті біліктілік куәліктері болуы тиіс.
6.2 Нұсқамалар өткізу: 
6.2.1 Тапсырыс берушінің объектісінде жұмыс басталар алдында МҰ Тапсырыс берушінің еңбекті қорғау қызметімен келісілген бағдарлама бойынша бастапқы нұсқама жүргізуге міндетті [7]. Жұмыстарды жүргізу үшін аумаққа кіріп-шығуға рұқсат етілген МҰ, мердігерлік ұйымның жұмыскерлерімен еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт қауіпсіздігі, радиациялық қауіпсіздік (лицензияланатын қызмет түрін орындау кезінде) және МҰ қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды ұйымдастыруды және бақылауды жүзеге асыратын МҰ құрылымдық бөлімшесінің мамандары немесе бұйрықпен осы міндеттер жүктелген Тапсырыс берушінің лауазымды адамы немесе Тапсырыс берушінің ЕҚ, ТҚ, РҚ және ҚОҚ тобының жұмыскерлері жүргізеді.

6.2.2 Нұсқаулықты өткізу мердігер ұйымның еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулықтарды тіркеу журналында ресімделеді.

6.2.3 Нұсқаулық барысында мердігер ұйымдардың жұмыскерлеріне түсіндірілуге тиіс:

· жұмыскерлердің еңбегі мен денсаулығын қорғауды, өнеркәсіптік қауіпсіздікті, қоршаған ортаны қорғауды, ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы Тапсырыс берушінің саясатының мақсаттары, негізгі бағыттары мен бөлімдері;

· жұмыс орнында, Тапсырыс берушінің аумағында жүріс-тұрыс ережелері;

· өндірістік процесс туралы жалпы мәліметтер;
· Тапсырыс берушінің аумағы бойынша жұмыс орнына барудың қауіпсіз маршрутының сызбасы;
· негізгі қауіпті және зиянды факторлар, қауіпті аймақтар, қоршау және сақтандыру құрылғылары;
· Тапсырыс берушінің оқиғаларды тергеуге және есепке алуға, жұмыс орындарында аудит жүргізуге, ҚР СТ 12.0.003-2010 сәйкес қауіпті өндірістік объектілерде өндірістік бақылау жүргізуге қойылатын талаптары;
· жеке қорғану құралдарын қолдану тәртібі мен қағидалары;
· жұмыс өндірісі учаскесіндегі және жұмыс орындарындағы өрт және экологиялық қауіпсіздік талаптары;
· медициналық пункттің орналасқан жері, эвакуация жинау орны, байланыс құралдары, кезекші телефон нөмірлері, шұғыл қызметтерді шақыру тәртібі;
· ЕТҰ-да бейнеаналитика жүйесінің жұмыс істеу қағидалары.
6.3 Жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу 
6.3.1 Мердігер ұйым міндетті:
1) Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес жұмыстарды ұйымдастыруды және жүргізуді қамтамасыз ету [10], [11]; 
2) оқыған және аттестатталған жұмыскерлердің қатарынан өрт қауіпсіздігі, қауіпті жұмыстарды дайындау және қауіпсіз жүргізу, жабдықтың техникалық жарамды күйі және қауіпсіз жұмысы және т. б. үшін жауапты тұлғаларды бұйрықпен тағайындау;
3) жоғары қауіпті жұмыстарды жүргізуге рұқсат-жүктемелерді  және басқа да рұқсат құжаттарын ресімдеуді қамтамасыз ету [12];
4) қауіпті жұмыстарды жүргізу орнында жауапты тұлғалардың тұрақты болуын қамтамасыз ету;
5) жұмыс жүргізілетін орынды алғашқы өрт сөндіру құралдарымен жабдықтау;
6) жұмыстарды жүргізу кезінде өнеркәсіптік, өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асыру;
7) егер адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін немесе дағдарыстық жағдайға әкелуі мүмкін бұзушылықтар анықталса, жұмыстарды тоқтата тұру;
8) бақылау мен тексеруді жүзеге асыру үшін тапсырыс берушінің өкілдерін, Тапсырыс берушіге қызмет көрсететін қауіпсіздік қызметі мен күзет ұйымдарының жұмыскерлерін жұмыстарды жүргізу орнына жіберу, олардың негізделген талаптарын орындау;
9) өндірістік объектілердің аумағы бойынша жылжу кезінде техникалық жарамды автокөлікті пайдалану, өз көлігін белгіленген нысандағы рұқсаттамалармен, жол парақтарымен, бейнетіркегіштермен (360 градусқа айналмалы қарау жүйесі) және gps-трекерлермен қамтамасыз ету;
10) Тапсырыс беруші тарапынан жауапты өкілмен жұмыс жоспарындағы барлық өзгерістерді келісу. Дағдарыстық жағдайдың (техногендік немесе табиғи сипаттағы төтенше жағдайдың) алдын алу немесе оқшаулау үшін шұғыл шаралар қабылдау қажет болған жағдайларды қоспағанда, Тапсырыс берушінің жауапты өкілінің алдын ала келісімінсіз жұмыс жүргізу жоспарынан ауытқуға жол берілмейді. Осы әрекеттер басталғаннан кейін мердігер ұйым бұл туралы осы жұмыс учаскесіне жауапты Тапсырыс берушінің өкіліне дереу хабарлауы керек;

11) жұмыс істеп тұрған радиациялық қауіпті объектіде жұмыстарды орындау кезінде мердігер ұйым орындайтын жұмыстар Тапсырыс берушінің жұмыскерлерінің жоғары сәулелену мүмкіндігін болдырмауы тиіс, жұмыстарды жүргізуді жоспарлау кезінде жұмыстарды жүргізу кезеңінде де, мердігер ұйымның демалу кезеңінде де радиациялық қауіпсіздік шаралары қамтамасыз етілуге тиіс, көрсетілген шаралар Тапсырыс берушінің радиациялық қауіпсіздік қызметімен келісілуге тиіс;

12) жұмыс жүргізу учаскесінде болған (туындаған) барлық жазатайым оқиғалар, оқыс оқиғалар, апаттар туралы Тапсырыс берушінің басшылығы дереу хабардар ету (қолданыстағы құлақтандыру схемасына сәйкес).

6.3.2 Мердігер ұйым тапсырыс беруші салған қоршаулар мен басқа да қорғаныс құралдарын, коммуникацияларды және т.б. уақытша бөлшектеу мүмкіндігін Тапсырыс берушінің құрылымдық бөлімшесімен (оның аумағында жұмыстар жүргізіліп жатқан) алдын ала келісуге міндетті. Мердігер ұйым бөлшектеген қоршауларды, басқа қорғаныс құралдарын, коммуникацияларды және т.б. қалпына келтіруді мердігер ұйым өз есебінен жүзеге асырады.

6.3.3 Мердігер ұйым радиоактивті газ - радонды қоса алғанда, зиянды заттар, булар, газдар шығарылуы мүмкін Тапсырыс берушінің орынжайларының ішінде жұмыстарды жүзеге асыру кезінде өзінің желдеткіш қондырғыларының болуын қамтамасыз етуге тиіс (жергілікті желдетуді ұйымдастыру үшін).

6.3.4 Мердігер ұйымның кінәсінен Тапсырыс берушінің объектілері бүлінген (жойылған) жағдайда, бұл объектілерді қалпына келтіру осы мердігер ұйымның қаражаты есебінен жүргізіледі.

6.3.5 Тапсырыс берушінің құқығы бар:
· мердігер ұйымдардың жұмыскерлерін өндірістік аумаққа жеке қорғану құралдарынсыз жібермеу;
· мердігер ұйымдардан жеке қорғану құралдарын қамтамасыз ету және қолдану жөніндегі белгіленген ережелер мен нормалардың сақталуын талап ету;
· орнатылған gps-трекерлерсіз және бейнетіркегіштерсіз (360 градусқа айналмалы қарау жүйесі) автокөлікті өндірістік аумаққа жібермеу.
6.3.6 Қауіпті аймақтарда жұмыстарды орындауға байланысты емес адамдардың қол жеткізуіне жол бермеу үшін жұмыс басталғанға дейін еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт қауіпсіздігі және радиациялық қауіпсіздік жөніндегі талаптарды регламенттейтін қорғаныс немесе сигналдық қоршаулар, белгілер мен қауіпсіздік аншлагтарын орнату қажет. Бұл ретте қоршаулар қауіп көзі болмауы, жабдықтың технологиялық мүмкіндіктерін және оған қызмет көрсетуді шектемеуі тиіс.

6.3.7 Бірлескен жұмыстар жүргізілетін Тапсырыс берушінің құрылымдық бөлімшесінің аумағында жұмыстарды орындау кезінде қоршауларды орнату тәртібі өндірістік жағдайларды ескере отырып, рұқсат-актімен айқындалады. 

6.3.8 Су құбырларының, кәріздердің, жылу желілерінің, сығылған ауаның және басқа да желілердің магистральдық желілерін тарату құрылғыларын қоса алғанда, сымдарды қосу орындарына дейін құрылыс,қайта жаңарту, күрделі жөндеу объектілеріне уақытша жеткізу тапсырыс беруші мен мердігер ұйым арасында жасалған шарттың талаптарына сәйкес жүргізіледі.

6.3.9 Мердігерлік ұйымның жұмыстарының жауапты басшысы Тапсырыс берушінің объектілеріне, өрт сөндіру құралдарына, эвакуациялау жолдарына және т. б. жолдардың және өткелдердің бітелуіне жол бермеу үшін жұмысты ұйымдастыруға міндетті.

6.3.10 Мердігер ұйым жұмыстарды жүргізу процесінде жұмыстарды жүргізу процесінде пайда болған материалдардың, өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтардың қалдықтарынан (объектінің орналасқан аумағынан) жұмыс орындары мен жұмыс өндірісінің аумағын жүйелі түрде, ал жұмыстар аяқталғаннан кейін түпкілікті жинауды жүзеге асыруға міндетті.
6.3.11 Жұмыстарды жүргізу кезінде мердігер ұйым тек сенім білдірілген/ калибрленген өлшеу құралдарын, аттестатталған сынақ жабдығын қолдануы тиіс. 

6.3.12 Қауіпті сұйық ерітінділермен жұмыстар жүргізілген жағдайда мердігер ұйымның қызметкерлері жазу құрылғыларын (кеудеге арналған бейнетіркегіштер және т. б.) қолдануы тиіс. 

6.3.13 Бейнеаналитика жүйесі (бұдан әрі – Жүйе) жұмыс істейтін аса қауіпті аймақтарда жұмыстар жүргізу кезінде, мердігер ұйымның қызметкерлері Жүйенің базасына енгізілген ЖҚҚ-ны қолдануға қол жетімді ретінде қолдануы қажет.
6.4 Жұмыстар жүргізілетін аумақ пен орындар
6.4.1 Құрылыс-монтаждау, жөндеу және басқа да жұмыстарды орындау үшін объектілерді, аумақты немесе олардың бір бөлігін мердігерлік ұйымға беру Тапсырыс беруші белгілеген құжаттардың нысандарына сәйкес екі жақты рұқсат беру актісімен ресімделуге тиіс.
6.4.2 Өндірістік тәуекел жағдайында жұмысты бастамас бұрын орындалатын жұмыстардың сипатына байланысты немесе байланысты емес қауіпті факторлар үнемі әрекет ететін немесе әрекет етуі мүмкін адамдар үшін қауіпті аймақтарды бөліп алу қажет.
6.4.3 Жұмыскерлердің уақытша немесе тұрақты тұратын орындары қауіпті аймақтардан тыс орналасуы тиіс.
6.4.4 Тұрақты жұмыс істейтін қауіпті өндірістік факторлар аймақтарының шекараларында қорғаныс қоршаулары, ал ықтимал қауіпті өндірістік факторлар аймақтарының шекараларында қауіпсіздік белгілері орнатылуы тиіс.
6.4.5 Мердігер ұйым визуалды құралдармен (қоршаулармен, қауіпсіздік белгілерімен, сигналдық таспалармен, аншлагтармен, сигналдық ленталармен, жарық аспаптарымен және басқа да қолданылатын қолжетімді құралдармен) бөлінген аумақтың шекараларын, жұмыс орындарын, өтпелерді, өткелдерді, тамақтану орындарын, санитарлық-тұрмыстық орынжайларды және аумақтың басқа да учаскелерін, сондай-ақ қауіпті және зиянды өндірістік факторлар туындауы мүмкін қауіпті аймақтарды белгілеуге тиіс.
6.4.6 Мердігер ұйым жұмыскерлерге зиян келтіру, мүлікке және қоршаған ортаға зиян келтіру, сондай-ақ жұмыстарды орындаудағы кідірістер қаупін азайту үшін бөлінген аумақты және жұмыс орындарын қанағаттанарлық жағдайда ұстауды қамтамасыз етуі тиіс.
6.4.7 Жұмыс барысында Мердігер ұйым, барлық қажетсіз материалдар мен жабдықтарды, өндіріс және тұтыну қалдықтарын сақтауға жол бермеуі тиіс және жұмыс орнынан әкетуді қамтамасыз етуге, сондай-ақ жұмыс орындарын ауысым сайын жинауды жүргізуге міндетті.
6.4.8 Тапсырыс берушінің аумағында жұмыстарды тікелей орындауға байланысты емес адамдардың, көлік құралдарының, агрегаттардың, мердігерлік ұйым жабдықтарының болуына жол берілмейді (егер шартта не басқа жазбаша келісімде өзгеше белгіленбесе).
6.4.9 Мердігер ұйым жобалық құжаттамада Тапсырыс беруші айқындаған бөлінген, бөлінген жерлердің шекаралары шегінде жұмыстар жүргізуді жүзеге асыруға тиіс.
6.5 Жеке қорғаныш құралдары
6.5.1 Мердігер ұйым өз  жұмыскерлерін [13], Тапсырыс берушінің ЖҚҚ талаптарына сәйкес ЖҚҚ толық көлемде қамтамасыз етуі тиіс.
6.5.2 Мердігер ұйым толық көлемде жұмыскерлердің жұмыстарды орындау және Тапсырыс берушінің объектісінде болу кезінде (тұрмыстық орынжайларды орналастыруға, жұмыскерлердің тұруына бөлінген аймақтан басқа) арнайы киім, арнайы аяқ киім және басқа да жеке қорғану құралдарын қолдануды қамтамасыз етуге міндетті.
6.5.3 Мердігер ұйым өз жұмыскерлеріне ЖҚҚ қолдану ережелерін, ЖҚҚ пайдалану, күту, сақтау және сынау жөніндегі талаптарды өз бетінше үйретеді.
6.6  Өндірістік бақылау
6.6.1  Мердігер ұйым тапсырыс берушінің өндірістік объектілерінде жұмыстарды орындау уақытына өнеркәсіптік, өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы [11] және басқа да нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес өз жұмыскерлерінің өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын сақтауын өндірістік бақылауды қамтамасыз етуге міндетті.

6.6.2 Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға жауапты мердігер ұйымдардың жұмыскерлері мыналарды қамтамасыз етуге міндетті:

· өнеркәсіптік қауіпсіздік, технологиялық тәртіп талаптарының сақталуын және өндірістік процестердің қолданыстағы нормалар мен қағидаларға сәйкестігін бақылау;

· Тапсырыс берушінің өндірістік объектілерінде жұмыстарды орындау кезінде қолданылатын өндірістік жабдықтардың, көлік құралдарының техникалық жай-күйін бақылау;

· өнеркәсіптік, өрт және экологиялық қауіпсіздік, еңбекті қорғау қағидаларын бұзушылықтар болған кезде барабар шаралар қабылдау;

· дағдарыс жағдайының алдын алуға бағытталған жұмыстарды ұйымдастыру (аварияларды оқшаулауға және олардың зардаптарын жоюға дайындығын қамтамасыз ету);

· жазатайым оқиғалар мен апаттарды олардың себептері мен алдын алу жолдарын анықтау үшін тергеу;
· аптасына кемінде 1 рет қызметкерлерді технологиялық тәртіпке оқытуды және өндірістік процестердің қолданыстағы нормалар мен ережелерге сәйкестігін жүргізу.
6.7 Оқиғаларды тергеп тексеру
6.7.1 Өндірістік бақылауды қамтамасыз ететін мердігер ұйымның лауазымды адамдары жазатайым оқиғалардың: жұмыскердің денсаулығының өлімге әкеп соғуы мүмкін денсаулығының нашарлауының; апаттардың оқыс оқиғалардың; өрттердің/жанудың; химиялық заттардың төгілуінің; жедел-жауапты орындаушыда жұмыстар жүргізу учаскесінде болған (туындаған) жол – көлік және басқа да оқиғалардың барлық фактілері туралы дереу хабарлауға міндетті - Тапсырыс беруші тарапынан жасалған шарт бойынша. 
6.7.2 Өндірістік бақылауды қамтамасыз ететін Тапсырыс берушінің лауазымды адамдары тергеуге қатысуға, объектілерде және Тапсырыс берушінің мүддесінде жұмыстарды орындау кезінде болған оқиғаларға өз тергеуін жүргізуге құқылы.
6.7.3 Мердігерлік ұйымдардың жұмыскерлерімен болған өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеу [10] және [11] талаптарына сәйкес жүргізіледі.
6.7.4 Жазатайым оқиғаларды, авариялар мен инциденттерді тергеп-тексеру нәтижелері бойынша мердігер ұйымдар объектісінде оқиға болған Тапсырыс берушінің өндірістік қауіпсіздік қызметіне оқиға салдарынан болған экономикалық залал туралы анықтама ұсынады. Мердігер ұйым жұмыскерінің жазатайым оқиғасы немесе кәсіптік ауруы болған жағдайда-оқиғадан кейін 2 тәулік ішінде ұсынылатын жарақаттың ауырлық дәрежесі туралы қорытынды (кәсіптік ауруды анықтау туралы қорытынды); жазатайым оқиғалардың салдарынан зардап шеккендердің еңбекке уақытша жарамсыздығы аяқталғаннан кейін өндірістегі жазатайым оқиғаның салдары туралы хабарламалардың көшірмелері ұсынылады.

6.8 Жұмыскерлерді оқыту және аттестаттау 
6.8.1 Мердігер ұйым тапсырыс берушінің объектілеріне жұмыстарды қауіпсіз жүргізу қағидаларына оқытылған және жұмыстарды жүргізуге барлық қажетті рұқсаттары бар білікті жұмыскерлерді жіберуге міндетті. Жұмыскерлердің біліктілігі өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және радиациялық қауіпсіздік саласында (жұмыс істеп тұрған радиациялық қауіпті объектіде жұмыстар жүзеге асырылған жағдайда мердігер ұйымның А тобының персоналы үшін) оқыту туралы қолданыстағы куәліктердің/сертификаттардың болуымен расталады.

6.8.2 Мердігер ұйымның өндірістік персоналы [7], [8] және [14] сәйкес еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, радиациялық қауіпсіздік (жұмыс істеп тұрған радиациялық қауіпті объектіде жұмыс істеген жағдайда мердігер ұйымның А тобының персоналы үшін) бойынша уақтылы оқытудан және аттестаттаудан (білімін тексеруден) өтуі тиіс.

6.9 Жұмыскерлердің міндеттері мен құқықтары, еңбек тәртібі 

6.9.1 Мердігер ұйым өз жұмыскерлерінің іс-әрекеттері мен қауіпсіздігі үшін толық жауап береді.

6.9.2 Мердігер ұйым міндетті:
· кен орындарының жұмыс алаңында немесе мердігерлік шартқа байланысты жұмыстар жүргізілетін кез келген басқа аумақта алкогольдік ішімдіктерді, есірткі және уытты заттарды тасымалдауға, тұтынуға және (немесе) сақтауға толық тыйым салу  және өз жұмыскерлерін осы тыйыммен таныстыру;
· өндірістік қызметті жүзеге асыру үшін қажетті заттарды қоспағанда, Тапсырыс берушінің өндірістік объектілерінде алкогольдік, есірткілік немесе уытты масаңдықты тудыратын заттарды алып жүруге және (немесе) сақтауға жол берілмеу.
6.9.3 Тапсырыс берушінің аумағына жұмыс жүргізуге жіберілген мердігер ұйымның әрбір жұмыскері:
· мердігер ұйым белгілеген еңбек тәртібін және Тапсырыс берушінің талаптарын сақтауы тиіс;
· жұмысшылардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін қалыпты өндіріске (оқыс оқиға, апат) кедергі келтіретін немесе қиындататын себептер мен жағдайларды дереу жоюға шаралар қабылдау және болған жағдай туралы тікелей жұмыс жетекшісіне және Тапсырыс берушінің әкімшілігіне дереу хабарлауы тиіс;
·   өндірістік аумақта өз жұмыс орнын, жабдықты, құрал-саймандар мен құрылғыларды тәртіпте, тазалықта және жарамды күйде ұстауға, сондай-ақ тазалық пен тәртіпті сақтауға тиіс;
· жұмыстарды орындау және Тапсырыс берушінің объектісінде болу кезінде (тұрмыстық үй-жайларды орналастыруға, қызметкерлердің тұруына және т.б. бөлінген жасыл аймақтан басқа) арнайы киімді, арнайы аяқ киімді және басқа да жеке қорғаныс құралдарын пайдалану.
6.9.4 Мердігер ұйымның жұмыскерлеріне тыйым салынады:

· жұмыстың шарттарын, реттілігін, көлемін және мерзімдерін өз бетінше өзгерту;

· Шартта көзделмеген жұмыстарды орындау;
· жұмыс істеп тұрған қондырғыларда, өндірістік орынжайларда және Тапсырыс берушінің кен орындары мен объектілерінің аумағында жұмыс жүргізудің бөлінген аумағынан тыс жерде өндірістік қажеттіліксіз болу;
· Тапсырыс берушімен келісілген көлік құралдарының қозғалыс бағытын бұзу;
· Тапсырыс берушінің жұмыскерлерін еңбек функцияларын орындаудан алаңдату;
· Тапсырыс берушінің мүлкін онымен алдын ала келіспей пайдалану;
· Тапсырыс берушінің жұмыс істеп тұрған объектілерінде рұқсат-жүктемені ресімдеусіз, оның ішінде жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге жауапты адам болмаған кезде қауіптілігі жоғары жұмыстарды орындау;
· жұмыстарды орындау үшін пайдаланылмайтын жабдықтар мен материалдарды Тапсырыс берушінің кен орындары мен объектілерінің аумағына әкелу және орналастыру;
6.9.5 Мердігер ұйымның жұмыскері құқылы:
· мұндай қауіп жойылғанға дейін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Тапсырыс беруші тарапынан еңбекті қорғау талаптарының бұзылуы салдарынан оның өмірі мен денсаулығына қауіп төнген жағдайда жұмыстарды орындаудан бас тарту;
· Тапсырыс берушіден өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігінің жай-күйі, жұмыс орындарындағы еңбек жағдайлары, денсаулыққа зиян келтіру қаупі туралы, қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен қорғау жөніндегі шаралар туралы сенімді ақпарат алу.
6.9.6 Жұмыстардың тікелей басшысы немесе Тапсырыс берушінің өкілі мердігер ұйым жұмыскерінен жұмыскердің өмірі мен денсаулығына тікелей елеулі қауіп сақталған жағдайда жұмысты қайта бастауды талап ете алмайды.
6.10 Қоршаған ортаны қорғау
6.10.1  Мердігер ұйым өзіне тиесілі және (немесе) Тапсырыс беруші оған жалға (қосалқы жалға) берген қоршаған ортаға техногендік әсер ету объектілерін пайдалану кезінде барлық қажетті табиғат қорғау рұқсат беру құжаттамасын алуға міндетті: ластаушы заттар шығарындыларының стационарлық көздерінен атмосфераға ластаушы заттарды шығаруға рұқсат; егер ағызу жүргізілсе, ластаушы заттарды су объектілеріне ағызуға рұқсат; өндіріс және тұтыну қалдықтарын беруге, пайдалануға немесе залалсыздандыруға арналған шарттар және егер орналастыру жүргізілсе, қалдықтарды орналастыруға арналған лимиттер; аталған қызмет түрлерінің кем дегенде біреуі жүзеге асырылған жағдайда қауіпті қалдықтарды жинау, пайдалану, залалсыздандыру, орналастыру жөніндегі лицензия.
6.10.2 Тапсырыс берушінің объектілерінде жұмыстар жүргізу кезінде мердігер ұйым міндетті:
· жобалық құжаттамаға, технологиялық регламенттерге, заңнамада белгіленген тәртіппен әзірленген және бекітілген жұмыстарды жүргізу жобаларына сәйкес жұмыстарды орындау;
· меншік иесі болып табылатын жұмыстарды жүргізу нәтижесінде пайда болатын өндіріс және тұтыну қалдықтарын белгіленген тәртіппен мамандандырылған ұйымға жинауды, қауіпсіз уақытша сақтауды, кәдеге жаратуды, әкетуді, тапсыруды өз есебінен қамтамасыз ету;
· СТ НАК 5.3.2 сәйкес мердігер ұйымның кінәсінен болған апаттардың барлық экологиялық зардаптарын толық жоюды жүргізу;
· иондаушы сәулелену көздерімен, оның ішінде істен шыққан көздермен рұқсатсыз жұмыс істеу фактілерін толығымен болдырмау.
6.10.3 Мердігер ұйым бұрын апаттар нәтижесінде иондаушы сәулелену көздері қалдырылған ұңғымаларда жұмыстарды орындау кезінде барлық қажетті қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етуге міндетті.
6.10.4 Шаруашылық-тұрмыстық тазарту құрылыстарына қызмет көрсететін ұйымдар шаруашылық-тұрмыстық тазарту құрылыстарынан ағызылатын сарқынды сулардың сапасы мен санын бақылауды жүзеге асыруға тиіс. 
6.10.5 Мердігер ұйым тарапынан Тапсырыс берушімен жасалған шарт шеңберінде жұмыстарды орындау кезінде табиғат қорғау заңнамасы бұзылған жағдайда, мердігер ұйым өз есебінен жасалған шартқа сәйкес жұмыстар аяқталғанға дейін қоршаған ортаны қорғау саласындағы бұзушылықтарды жоюды қамтамасыз етуге міндетті.
7 Мердігерлік ұйымның қызметін бағалау 
7.1 Шарт бойынша жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс беруші тарапынан шарт бойынша жауапты орындаушы аудиттердің, тексерулердің, көрсеткіштердің және оқыс оқиғалардыі тергеу нәтижелерінің негізінде мердігер ұйымның қызметіне бағалау жүргізеді. Жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) қысқа мерзімді (біржолғы) түрлерін орындайтын (көрсететін) мердігер ұйымдардың қызметін бағалау жүргізілмеуі мүмкін.

7.2 Тапсырыс беруші тарапынан жасалған шарт бойынша жауапты орындаушы орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде мердігер ұйым қызметінің бағалау парағын толтырады, ол мердігер ұйымның басшысымен (өкілімен) келісіледі. Бағалау парағының ұсынылатын нысаны осы Талаптардың Б қосымшасында келтірілген. Мердігерлік ұйым қызметінің бағалау парағын уақтылы толық және заңды ресімдеу үшін Тапсырыс беруші тарапынан шарт бойынша жауапты орындаушы жауапты болады.

7.3 Бағалау парағының негізінде Тапсырыс беруші тарапынан шарт бойынша жауапты орындаушы мердігер ұйымның осы Талаптардың қосымшасында келтірілген ұсынылған  нысан бойынша еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкестігі туралы қорытынды жасайды.
7.4 Әрбір мердігер ұйым қызметінің нәтижелері бойынша мердігер ұйыммен шарт бойынша жауапты Орындаушы Тапсырыс беруші тарапынан [1] сәйкес Серіктестіктің мердігер ұйымдарының тізілімін жасайды

7.5 ЕТҰ мердігерлік ұйымдарының тізіліміне енгізілетін ақпарат мыналарды қамтуға тиіс: 

· мердігер ұйымның атауы; 
· орындалған жұмыс түрі; 
· жұмыс істеген сағат саны; 
· жазатайым оқиғалар саны; 
· жазатайым оқиғалардың ауырлығы; 
· жұмыскерлердің еңбекке жарамсыздық уақыты; 
· анықталған бұзушылықтар саны; 
· тіркелген қауіпті жағдайлардың саны; 
· Тапсырыс берушінің аудит ескертулерінің саны; 
· жұмыстарды тоқтата тұру саны;
· шеттетілген жұмыскерлер саны.
Мердігерлік ұйымдардың тізіліміне қосымша деректер енгізілуі мүмкін. 
7.6 Әрбір мердігер ұйымның қызметін бағалау нәтижелері бойынша ақпарат, оның ішінде  Серіктестіктің мердігер ұйымдарының тізілімі, бағалау парағы, мердігер ұйымның еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт қауіпсіздігі, радиациялық қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкестігі туралы қорытынды Серіктестіктің тоқсандық есептеріне енгізіледі және құзыретіне өндірістік қауіпсіздік мәселелері кіретін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бөлімшесіне жіберіледі.
8 БЖ шарттарын басқару, үлгілік талаптар
8.1 Тапсырыс берушінің өндірістік объектілерінде жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) кезінде Өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, радиациялық қауіпсіздік (Тапсырыс берушінің РҚО) жөніндегі үлгілік талаптар:
8.1.1 МҰ/Орындаушы бойынша жұмыстарды орындау (Қызметтер көрсету) басталғанға дейін Тапсырыс берушінің аумағына кіру үшін өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, ҚжЕҚ талаптарына сәйкестігін растауы және Тапсырыс берушінің ЕҚ, ТҚ, РҚ және ҚОҚ тобына мынадай растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс: 
1) «Жоғары технологиялар институты» ЖШС жұмыскерлердің еңбегі мен денсаулығын қорғауды, өнеркәсіптік қауіпсіздікті, қоршаған ортаны қорғауды, ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы саясатымен танысу туралы хат; 
2) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі үшін жауапты адамды ИТҚ қатарынан тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесі (Т. А. Ә., атқаратын лауазымы, дипломы, өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша емтихандардан өту және тапсыру туралы хаттаманың көшірмесі); 
3) бірінші басшының қолымен және мөрімен куәландырылған, біліктілігі, лауазымы, кәсібі бойынша куәлігі көрсетілген жұмыстың осы түрін (қызметтің осы түрін көрсету) орындау үшін жұмылдырылатын персонал құрамы; 
4) өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт-техникалық минимум (от жұмыстары кезінде) және электр қауіпсіздігі (қажет болған жағдайда)бойынша емтихандардан өту және тапсыру туралы жұмыскерлердің хаттамасының көшірмесі; 
5) басшылар мен ИТҚ үшін еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі сертификаттардың көшірмелерін ұсыну; 
6) өткен жылы еңбекке қабілеттілігінен уақытша айырылған және өліммен аяқталған тіркелген жазатайым оқиғалар туралы мәліметтер; 
7) жұмыскердің еңбек міндеттерін атқару кезінде оның өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін жұмыскерлерді сақтандыру туралы ақпарат. 
8.1.2 Осы талаптың 8.1-тармағының 8.1.1-тармақшасында көрсетілген нормаларға қосымша тапсырыс берушінің қолданыстағы РҚО-на рұқсат беру үшін/Орындаушы/МҰ жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) басталғанға дейін РҚ бойынша талаптарға сәйкестігін растауға және Тапсырыс берушінің РҚ қызметіне мынадай растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс: 
1) радиациялық қауіпсіздік және радиациялық бақылау үшін жауапты адамды тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесі (атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті органда аттестаттаудан өткені туралы куәліктің көшірмесі); 
2) жұмыстың осы түрін (қызметтің осы түрін көрсету)орындау үшін жұмылдырылатын А тобы персоналының құрамы; 
3) А тобы персоналының жұмыскерлері үшін РҚ бойынша емтихандардан өту және тапсыру туралы хаттаманың көшірмесі; 
4) жеке дозиметриялық бақылау туралы шарттың көшірмесі. 
8.1.3 Өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі бойынша барлық қажетті құжаттама болған жағдайда, Орындаушы бойынша ҚжЕҚ Тапсырыс берушінің ЕҚ, ТҚ, РҚ және ҚОҚ тобымен жұмыстарды орындауға (қызметтер көрсетуге) рұқсат беру туралы жазбаша хабарлама береді. 
8.1.4 Құжаттар болмаған немесе өнеркәсіптік, өрт қауіпсіздігі және ҚжЕҚ талаптарына сәйкес келмеген жағдайда Тапсырыс берушінің ЕҚ, ТҚ, РҚ және ҚОҚ тобы МҰ/Орындаушыны жұмыстарды орындауға (қызметтер көрсетуге) жібермеуге құқылы.
8.1.5 Тапсырыс берушінің құқығы бар:
1) МҰ/Орындаушының өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, ҚжЕҚ талаптарын орындау мәніне жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету)орнында жоспарлы және жоспардан тыс нысаналы аудиттер жүргізу;
2) МҰ/Орындаушыдан өндірістік алаңнан өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, ҚжЕҚ бойынша талаптарды бұзатын жұмыскерді шығаруды талап ету;
3) Тапсырыс беруші және/немесе МҰ/Орындаушы жұмыскерлерінің өмірі мен денсаулығына зиян келтіруі мүмкін өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, ҚжЕҚ талаптарын бұзушылықтар анықталған жағдайда, Тапсырыс беруші бұзушылықтар жойылғанға дейін жұмыстарды орындауды (қызметтер көрсетуді) тоқтата тұруға құқылы. 
8.1.6 Тапсырыс беруші  МҰ/Орындаушыға АЖЖ ұсынуға міндетті.
8.1.7  Жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) басталғанға дейін МҰ/Орындаушы мыналарды қамтамасыз етуге міндетті: 
· шартты орындау кезінде өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келетін және Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға рұқсат етілген технологияларды, техникалық құрылғыларды, оның ішінде қауіпті техникалық құрылғыларды, материалдарды қолдану (егер қолданылатын болса, көрсетілетін қызметтердің/орындалатын жұмыстардың ерекшелігін ескере отырып);
· оның жұмыскерлерінің өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, ҚжЕҚ, радиациялық қауіпсіздік бойынша кіріспе нұсқамадан өтуі (жұмыс істеп тұрған Тапсырыс берушінің РҚО-да жұмыс істеген кезде) және Тапсырыс берушінің өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, ҚжЕҚ, радиациялық қауіпсіздік саласындағы талаптарын түсіндіру жөніндегі семинарға қатысуы; 
·  Шарттың кураторы Объектіде және Орындаушының/МҰ жұмыстарды орындауға (қызметтер көрсетуге) жауапты тұлғалардың, бригадирлердің және өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі жөніндегі мамандардың міндетті қатысуымен өткізетін жұмыстарды бастар алдындағы жиналысқа қатысу. Жиналыстың мақсаты МҰ/Орындаушы, Тапсырыс беруші және үшінші тұлғалар жұмыскерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жұмыстарға/қызметтерге қойылатын нақты талаптарды зерделеу болып табылады. Көрсетілген жиналысты Тапсырыс беруші өткізеді.

8.1.8 Орындаушы/МҰ жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) барысында міндетті: 

1) ҚР заңнамасында және Тапсырыс берушінің ішкі құжаттарында белгіленген өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, ҚжЕҚ, радиациялық қауіпсіздік (Тапсырыс берушінің жұмыс істеп тұрған РҚО-да жұмыс істеу кезінде) бойынша  барлық талаптарды орындау, Тапсырыс берушінің аумағында өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, ҚжЕҚ бойынша қажетті іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету;

2) Шартты жасасқан күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) кезінде өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, ҚжЕҚ жөніндегі жауапты тұлғаны тағайындау;

3) Тапсырыс берушінің ЕҚ, ТҚ, РҚ және ҚОҚ тобына Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, радиациялық қауіпсіздік жөніндегі жұмыс жоспарын (Тапсырыс берушінің жұмыс істеп тұрған  РҚО-да жұмыс істеген кезде) келісуге әзірлеу және ұсыну. Жоспарда өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, ҚжЕҚ, радиациялық қауіпсіздік (Тапсырыс берушінің  жұмыс істеп тұрған РҚО-да жұмыс істеу кезінде) бойынша олқылықтарды жоюға бағытталған, Орындаушы/МҰ жүзеге асыруы тиіс нақты іс-шаралар қамтылуға тиіс. Жоспар МҰ/Орындаушы жұмыстарды жүргізуге (қызметтер көрсетуге) рұқсат алады; 
4) шарттың қолданылу мерзімінде АЖЖ-ны сақтауға және өткізілетін оқыту мақсатында өткізілетін дабылдарға және Тапсырыс беруші  жұмыс істеуге тартқан кезде апаттық жағдайлардағы іс-қимылдарды үйренуге қатысу;
5) өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, радиациялық қауіпсіздік (Тапсырыс берушінің жұмыс істеп тұрған РҚО-да жұмыс істеу кезінде) және Тапсырыс берушінің ішкі құжаттары саласындағы ҚР заңнамасының талаптарын орындау; 
6) бұйрықпен жүктеме – рұқсаттар беруге құқығы бар ИТҚ лауазымдарының тізбесі бекітілсін;
7) құрылыс-монтаждау, жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде жұмыс орындарында (өрт сөндіргіштер, құм және т. б.) алғашқы өрт сөндіру құралдарының болуын, сондай-ақ оларды өрт қауіпсіздігі нормаларының талаптарына сәйкес сақтауды және жаңартуды қамтамасыз ету;
8) қауіптілігі жоғары жұмыстарды жүргізуді бастамас бұрын МҰ/Орындаушы Тапсырыс берушінің техникалық басшысымен келісілген ЖҰЖ ұсынады.
9) есепті айдан кейінгі әр айдың 5-ші күніне дейін тапсырыс берушіге Тапсырыс беруші көрсеткен нысан бойынша нақты жұмыс істеген сағаттардың жұмыс уақытын есепке алу табеліне сәйкес апаттардың, жарақаттанудың және микрожарақаттанудың барлық орын алған жағдайлары туралы ақпарат беру;
10) тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі әр айдың 15-ші күніне дейін тапсырыс берушінің РҚ қызметіне өз жұмыскерлерінің жеке дозиметриялық бақылауы туралы деректерді ұсыну (Тапсырыс берушінің жұмыс істеп тұрған РҚО-да жұмыстар орындалған жағдайда);
11) Тапсырыс берушінің өкілдерімен бірлесіп, жарақаттану және апаттылық жөніндегі деректерді, іс жүзінде МҰ/Орындаушы бойынша жұмыс істеген сағаттарды ай сайын салыстырып тексеру жүргізу;
12) Тапсырыс берушіге барлық апаттар мен оқиғалар туралы дереу ауызша хабарлау және бұл хабарламаны Тапсырыс беруші белгілеген нысан бойынша оқиғадан кейін 2 сағат ішінде жазбаша түрде растау. Мұндай оқиғаларға жұмыскердің еңбекке жарамсыздығына не өліміне әкеп соққан жазатайым оқиғалар, өрттер, авариялар, жол-көлік оқиғалары, теміржол оқиғалары, оқыс оқиғалар жатады;

13) тиісті уәкілетті органдарды (ҚР қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларда) және Тапсырыс берушінің объектісіндегі Шарттың Кураторын жұмыстарды орындаумен (қызметтер көрсетумен) байланысты барлық апаттар, оқыс оқиғалар, оқиғалар мен жарақаттар туралы хабардар ету;

14) жұмыстарды орындаудың (қызметтер көрсетудің) барлық учаскелерінде тазалық пен тәртіпті сақтау және оларға кедергілер мен кедергілердің болмауын қамтамасыз ету. Бұл ретте МҰ/Орындаушы барлық ықтимал қауіпті орындарда қоршаулар мен ескерту белгілерін орнатуға міндетті;

15) жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) кезінде өз жұмыскерлерін арнайы киіммен, аяқ киіммен және тиісті ЖҚҚ-мен жеке дозиметрлермен қамтамасыз ету (Тапсырыс берушінің жұмыс істеп тұрған  РҚО-да жұмыс істеу кезінде);

16) биіктікте жұмыс жүргізу кезінде персоналды мүкәммалдық құрылыс тіректерімен, сақтандыру үшін кемінде екі фалы бар сақтандыру байламдарымен қамтамасыз ету, сақтандыру леерлерімен және анкерлік желілермен қамтамасыз ету;

17) радиоактивті газ - радонды қоса алғанда, зиянды заттар, булар, газдар шығарылуы мүмкін жұмыс істеп тұрған қауіпті өндірістік объектілерде жұмыстарды жүзеге асыру кезінде меншікті желдеткіш қондырғылардың болуын қамтамасыз ету (жергілікті желдетуді ұйымдастыру үшін);
18) жұмыс орнында жарақат алған немесе зиянды өндірістік факторлардың әсерінен денсаулығының нашарлауы жағдайында өз жұмыскерлеріне медициналық көмек көрсетуді қамтамасыз ету, сондай-ақ емдеу мекемесіне медициналық эвакуациялауды қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдау. Келісілген жағдайда жарақаттанған адамды эвакуациялауды Тапсырыс беруші қамтамасыз ете алады;

19) өз персоналын жұмыс орындарында алғашқы көмек қобдишасымен қамтамасыз ету, сондай-ақ қажет болған жағдайда объектіде медициналық көмек көрсету пункттерін ұйымдастыру;

20) тікелей қауіпті жоюға бағытталған барлық қажетті шараларды қабылдау. Бұл ретте МҰ/Орындаушы жұмыстарды орындауды (қызметтер көрсетуді) тоқтату салдарын жою жөніндегі өз іс-әрекеттерін Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге және мәжбүрлі тоқтап қалу уақытын қысқарту жөнінде шаралар қабылдауға міндетті. Анықталған бұзушылықтарды жою үшін қажетті бос тұру уақыты шарт бойынша жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) мерзімдеріне әсер етпеуге тиіс. МҰ/Орындаушы Тапсырыс берушінің жұмысты (қызмет көрсетуді) қайта бастауға рұқсатымен ғана жұмыстарды орындауды (қызметтер көрсетуді) қайта бастауға құқылы;

21) адамдарға, мүлікке немесе қоршаған ортаға тікелей қауіп анықталған жағдайда жұмыстарды орындауды (қызметтер көрсетуді) тоқтату және жұмыстарды орындауды (қызметтер көрсетуді) тоқтату туралы, олардың тоқтатылу себептері туралы және жұмыстарды (қызметтер көрсетуді) қайта бастаудың болжамды мерзімдері туралы Тапсырыс берушіні дереу хабардар ету;

22) мақсатты қауіпсіздік аудиті кезінде анықталған және нұсқаумен ресімделген Тапсырыс беруші анықтаған бұзушылықтарды жою (Г қосымшасы). Егер ескертулерді дереу жою мүмкін болмаса, онда Жұмыстар (Қызметтер) түзету іс-шараларының жоспары толық орындалғанға дейін тоқтатылады. МҰ/Орындаушы анықталған бұзушылықты жоюға және Тапсырыс берушіге Д қосымшасында белгіленген нысан бойынша өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, ҚжЕҚ саласындағы бұзушылықтарды жою туралы хабарлама беруге міндетті;

23) оның жұмыскерлерінің, сондай-ақ мердігер ұйымның қосалқы мердігерінің/бірлесіп орындаушысының жұмыскерлерінің Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау туралы қолданыстағы заңнамасының талаптарын, сондай-ақ Тапсырыс берушінің ішкі құжаттарын орындауын қамтамасыз ету. Бұған қоса, МҰ/Орындаушы жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету)үшін МҰ/Орындаушыға берілген Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуын қамтамасыз етуге міндеттенеді;

Мемлекеттік органдардың өкілдері, Тапсырыс берушінің немесе Тапсырыс беруші жұмыстардың қауіпсіз жүргізілуін бақылау үшін тартатын басқа да ұйымдардың өкілдері жоғарыда көрсетілген шартты бұзғаны анықталған жағдайда, МҰ тапсырыс берушіге Тапсырыс берушіге осы Талаптардың «Өндірістік қауіпсіздік мәселелері бойынша бұзушылықтар мен айыппұлдар тізбесіне» (Е қосымшасы) сәйкес мөлшерде айыппұл төлеуге, сондай-ақ оған осындай бұзушылықтан туындаған залалдарды әрбір осындай жағдай бойынша өтеуге міндетті.
24) 8.1-тармақтың 8.1.8 тармақшасының 23) абзацында және осы Талаптардың Е қосымшасында көзделген айыппұл сомасын МҰ/Орындаушы мынадай тәртіппен төлеуге тиіс:

· Шарттың (есепке жатқызудың) талаптарына сәйкес төлеуге жататын сомадан шегеру жолымен; не

· МҰ/Орындаушы тиісті талапты алған сәттен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірілмейтін мерзімде қолма-қол ақшасыз төлеммен төлеу жолымен.

         Жоғарыда көрсетілген сомаларды төлеу, егер жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) процесінде бұзылған болса, МҰ/Орындаушыны Шарт талаптарын, ластануды жою және жобалық шешімдерді қалпына келтіру жөніндегі жұмыстарды жүргізу міндеттерін орындаудан босатпайды.

25) Тапсырыс берушінің жазбаша талабы бойынша жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) үшін МҰ/Орындаушы жұмыс істеуге тартқан адамдардың еңбек жағдайлары туралы жазбаша ақпарат беру;

26) Тапсырыс берушіге жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) үшін МҰ/Орындаушы тартқан адамдардың еңбек жағдайлары туралы ақпаратқа тексеру жүргізуге жәрдемдесу;

27) Тапсырыс берушінің жазбаша талабы бойынша жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) үшін МҰ/Орындаушы тартқан адамдардың жұмыс уақытын есепке алу табелін ұсыну. 
8.2 Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі талаптар

8.2.1 МҰ/Орындаушы Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының талаптарына сәйкес жұмыстарды орындауға (қызметтер көрсетуге) жауапты болады. 
8.2.2  МҰ/Орындаушы қоршаған ортаның ластануына (экологиялық залал келтіруге) әкеп соққан ҚР экологиялық заңнамасының талаптарын бұзған жағдайда, МҰ/Орындаушы ҚР заңнамасында белгіленген жауаптылықта болады және экологиялық залал келтірілген табиғи ортаның компоненттерін толық көлемде және өз есебінен ремедиациялауды жүзеге асыруға міндетті. МҰ/Орындаушының кінәсінен экологиялық залал келтіргені үшін Тапсырыс берушіге қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органнан айыппұл санкциялары ұсынылған жағдайда, МҰ/Орындаушы Тапсырыс берушіге айыппұл санкцияларын төлеу жөніндегі шығыстарды толық көлемде өтеуге міндетті.

8.2.3 Тапсырыс берушінің ЕҚ, ТҚ, РҚ және ҚОҚ тобы ҚР экологиялық заңнамасының бұзылуына жол бермеу (жою) мақсатында оған орындау үшін міндетті нұсқама-актілерді бере отырып, шарт бойынша жұмыстарды орындау/қызметтер көрсету кезінде МҰ/Орындаушының қызметіне бақылауды жүзеге асыруға құқылы. МҰ/Орындаушы Қазақстан Республикасы экологиялық заңнамасының талаптарын және Тапсырыс берушінің ішкі экологиялық рәсімдерін бұзған жағдайда, МҰ/Орындаушы әрбір анықталған бұзушылық үшін Тапсырыс берушіге 20 АЕК (жиырма айлық есептік көрсеткіш) мөлшерінде айыппұл төлейді.

8.2.4 Осы Талаптардың 8.2-тармағының 8.2.3-тармақшасында көзделген айыппұл сомасын Орындаушы мынадай тәртіппен төлеуге тиіс:

· Шарттың (есепке жатқызудың) талаптарына сәйкес төлеуге жататын сомадан шегеру жолымен; не

· тиісті талапты МҰ/Орындаушы алған сәттен бастап 10 күнтізбелік күннен кешіктірмей қолма-қол ақшасыз төлеммен төлеу жолымен. 

Жоғарыда көрсетілген сомаларды төлеу, егер жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) процесінде бұзылған болса, МҰ/Орындаушыны Шарт талаптарын, ластануды жою және жобалық шешімдерді қалпына келтіру жөніндегі жұмыстарды жүргізу міндеттерін орындаудан босатпайды.

8.2.5 МҰ/Орындаушы ҚР экологиялық заңнамасының талаптарын және Тапсырыс беруші қабылдаған ішкі рәсімдердің талаптарын бірнеше рет бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші бұл туралы МҰ/Орындаушыны шарт бұзылған күнге дейін күнтізбелік 5 (бес) күн бұрын жазбаша хабардар ете отырып, шарттан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы. 

8.2.6 МҰ/Орындаушы Шарт бойынша жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) үшін ҚР пайдалануға рұқсат етілген (сертификатталған) техника мен жабдықты пайдалануы тиіс. 

 Шарт бойынша жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) үшін пайдаланылатын МҰ/Орындаушының автотракторлық техникасынан, машиналарынан және механизмдерінен қоршаған ортаға  бөлінетін ластаушы заттар шығарындылары нормативтерінен, сондай-ақ майдың және басқа да технологиялық сұйықтықтардың жылыстау нормативтерінен аспауға тиіс.   

8.2.7 Жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) аяқталғаннан кейін МҰ/ Орындаушы жұмыстар (қызметтер) жүргізілген аумақты жинауды және жоспарлауды орындауы тиіс. Өндіріс және тұтыну қалдықтарының жинақталуына немесе жұмыстарды жүргізу (қызметтер көрсету) аяқталуына қарай МҰ/Орындаушы өз есебінен өндіріс және тұтыну қалдықтарын жұмыстар (қызметтер) жүргізілген Тапсырыс берушінің аумағынан өз күшімен шығаруға міндеттенеді.

МҰ/Орындаушы Тапсырыс берушімен келісім бойынша қалдықтарды (металл сынықтары, өнеркәсіптік қалдықтар және т.б.) оларды жинау (мамандандырылған ұйымдарға беру) немесе осы қалдықтар қалпына келтіру немесе жою жөніндегі операцияларға ұшырайтын объектіге/ұйымға дербес әкету күнінен бастап алты айдан аспайтын мерзімге түзілу орнында уақытша жинауды қамтамасыз етеді.
Пайда болған қалдықтар олардың пайда болу көзіне мүмкіндігінше жақын жерде қалпына келтірілуі немесе жойылуы тиіс.

8.2.8 МҰ/Орындаушы Тапсырыс берушінің қоршаған ортаны қорғау саласындағы саясатымен (бұдан әрі – Саясат) танысуға тиіс. МҰ/Орындаушы Саясатты Шарт бойынша жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) жөніндегі қызметінің шегінде  ұстанады. МҰ/Орындаушының өкіліне Саясаттан үзінді көшірме беріледі. МҰ/Орындаушы Шарт бойынша жұмыстарды орындауға (қызметтер көрсетуге) тартылған өз мамандарының осы құжатпен (Саясаттан үзінді көшірмемен) танысуын қамтамасыз етуге міндетті.

8.2.9 МҰ/Орындаушы міндетті: 

1) құрылыс, жөндеу және басқа да объектілер бойынша өндірістік қызмет нәтижесінде пайда болатын қалдықтардың шығарындыларынан, төгінділерінен, көмілуінен қоршаған ортаның ластануы үшін төлемдерді есептеуді жүзеге асыру (МҰ/Орындаушының шарт бойынша жұмыстарды орындауы (қызметтер көрсетуі) басталғанға дейін Тапсырыс берушінің қызметі нәтижесінде пайда болған қалдықтарды қоспағанда); 

2) Жұмыстарды мемлекеттік экологиялық сараптаманың немесе ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындысы алынған ұсынылған жобада көрсетілген материалдар мен технологияларды пайдалана отырып, алынған сараптама қорытындысы шеңберінде жүргізу; 
3) тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі бірінші айдың 15-күнінен кешіктірілмейтін мерзімде Тапсырыс беруші мен Тапсырыс беруші өкілінің атына Тапсырыс беруші белгілеген нысан бойынша есепті кезеңдегі эмиссиялар есебін жіберу;

4) Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сәйкес айқындалатын озонды бұзатын заттары жоқ материалдарды пайдалану;

5) қоршаған ортаны қорғау саласында рұқсат беру құжаттамасының болуы міндетті.

8.3 Энергияны үнемдеуге қойылатын талаптар.
8.3.1 МҰ/Орындаушы Тапсырыс берушінің энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы ішкі құжаттарымен танысуға тиіс. МҰ/Орындаушы жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) барысында ҚР заңнамалық актілерінің және Тапсырыс берушінің ішкі құжаттарының талаптарын орындайды. МҰ/Орындаушының персоналы энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру мәселелерінде құзыретті болуға тиіс.
8.3.2 МҰ/Орындаушы және оның қосалқы мердігерлері/бірлесіп орындаушылар энергия тұтынудың төмен класты техникасы мен жабдықтарын пайдалануы тиіс.
А қосымшасы
(ақпараттық)
Рұқсат беру актісінің нысаны
Жұмыс істеп тұрған кәсіпорын (ұйым) аумағында жұмыстар, қызметтер жүргізуге арналған АКТ-РҰҚСАТ
__________________________ 



 «___» _______________202_ж.
                   (акт жасалған жер)
_____________________________________________________________________________
(кәсіпорынның, ұйымның атауы)
біз, төменде қол қойғандар, Тапсырыс берушінің өкілі _______________________________________
(Т.А.Ә., лауазымы)
_____________________________________________________________________________________________
МҰ жұмыстарды жүргізуге  жауапты өкілі ___________________________
                                                                                                                                                                                   (Т.А.Ә., лауазымы)

_____________________________________________________________________________________

және жұмыс өндірісіне жақын орналасқан объектілерді пайдаланатын кәсіпорынның өкілі ______________________________________________________________________________

(Т.А.Ә., лауазымы)

осы актты төмендегілер туралы жасадық:

Тапсырыс беруші надай координаттармен шектелген учаскені (аумақты) ұсынады 

____________________________________________________________________________________

(осьтердің, белгілердің атауы және сызбалардың №)

онда жұмыс жасау үшін _____________________________________________________________________________________

(жұмыс атауы)

МҰ өкілінің техникалық персоналының басшылығымен, мынадай  мерзімге:

жұмыстың басталуы «____» _____________ жұмыстардың аяқталуы»____» _________________

Жұмыс басталғанға дейін жұмыстың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін келесі іс-шараларды орындау қажет:

	№
р/б
	Іс-шаралар атауы
	Орындау мерзімі
	Жауапты

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Тапсырыс берушінің жауапты өкілі
_________________________ 
Т. А. Ә.
(қолы)
Жұмыстарды жүргізетін жерге жақын
бөлімшенің өкілі



_________________________ 
Т. А.Ә. (қолы)
ЕҰ жауапты өкілі ________________________ 
Т. А. Ә.
(қолы)
Ескертпе-осы рұқсат беру актісінің қолданылу мерзімі өткеннен кейін жұмыстарды жүргізу қажет болған кезде жаңа мерзімге рұқсат беру актісін жасау қажет.
Б қосымшасы
(ақпараттық)
Мердігерлік ұйым қызметінің бағалау парағының нысаны
	ЕҚ, ӨҚ, РҚ және ҚОҚ бойынша қызметті бағалау парағы

	
	

	Кәсіпорынның атауы және мекенжайы …………………………………………

	Қызмет түрі.........................................................................
	

	Нысан ……………………………………………………………………………

	Келісімшарт бойынша жұмыстарды орындау мерзімі 
	

	Еңбекті қорғауды басқару жүйесінің болуы.
	Иә/Жоқ 

	МҰ-да ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес ЕҚ және ӨҚ бойынша оқыту жүйесі ұйымдастырылған ба?  
	Иә/Жоқ

	МҰ ӨҚ және ЕҚ бойынша белгіленген Қағидаларды сақтады ма? 
	Иә/Жоқ

	МҰ ӨҚ және ЕҚ бойынша нұсқаулар өткізді ме? 
	Иә/Жоқ

	МҰ жазатайым оқиғалар, оқыс оқиғалар, апаттар және басқа да оқиғалар туралы дереу хабарлап, олар туралы есеп берді ме? 
	Иә/Жоқ 

	МҰ апатты жағдайлардың алдын алу және жою бойынша шұғыл шаралар қабылдады ма? 
	Иә/Жоқ 

	МҰ анықталған бұзушылықтарды жою бойынша шаралар қабылдады ма, Тапсырыс берушінің өкілдері мен қадағалау органдары берген нұсқамаларды орындады ма? 
	Иә/Жоқ 

	МҰ белгіленген жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілген бе және оларды барлық жерде пайдалану қамтамасыз етілген бе? 
	Иә/Жоқ 

	Оқиғалар статистикасы:
	

	Жазатайым оқиғалар (зардап шеккендердің саны), оның ішінде
	

	Жұмыс істеген адам-сағаттар саны 
	

	ЖКО
	

	Өрт/Жану
	

	Апаттар
	

	Қоршаған ортаға жұмыс барысында жол беріліп әсері тиген басқа да апаттық әсерлер:
	

	МҰ өндірістік бақылау жүйесінің болуы
	Иә/Жоқ 

	ЕҚ, ӨҚ, ТҚ, ҚОҚ талаптарының бұзылуына байланысты жұмыстарды жүргізуді тоқтата тұру саны
	

	
	

	Толтыру күні:
	

	
	

	Тапсырыс берушінің өкілі
	Қолы

	
	

	МҰ өкілі
	Қолы


В қосымшасы
(ақпараттық)
	

	

	Мердігер ұйымның еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт, радиациялық қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкестігі туралы қорытынды нысаны

	

	Мердігер ұйымның еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт, радиациялық қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкестігі туралы қорытынды

	

	

	Мердігерлік ұйым _________________________________________________

	                                                                          мердігер ұйымның атауы

	___________________________________________________________________________

	                                                               сәйкес келеді / сәйкес келмейді


	еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, радиациялық қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау талаптарына

	

	Сәйкессіздіктің себебі ___________________________________________________

	                                                                        сәйкес келмеген жағдайда көрсетіледі


	

	

	Тапсырыс берушінің өкілі __________________________ Қолы

	

	МҰ өкілі___________________________қолы


Г қосымшасы
(ақпараттық)
Қауіпсіздік және қорғау бойынша анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қабылдау туралы нұсқау нысаны
Кәсіпорын  
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қабылдау туралы 202____ жылғы
 «____» ____________ №____ нұсқау
 

Кімге ___________________________________________________________
(Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса), лауазымы)
 

Шартқа сәйкес еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарының мынадай бұзушылықтарын жоюды талап етемін:
 

	№ р/б
	Анықталған бұзушылықтар және оларды жою жөніндегі талаптар
	Орындау мерзімдері
	Ескертулер

	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
Нұсқаулықтың орындалуы туралы онда көрсетілген мерзімдер өткеннен кейін Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметіне жазбаша хабарлама беру қажет.
 

 

	Нұсқауды тапсырды
	 

________________
	 

__________________________________________________

	 
	(қолы)
	(Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)

	Нұсқауды алды:
	________________
	__________________________________________________

	 
	(қолы)
	(Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)


 
Д қосымшасы
(ақпараттық)
Бұзушылықтарды жою туралы хабарлама нысаны
Кәсіпорын
Бұзушылықтарды жою туралы хабарлама
____________ж. № _____________ нұсқау/актқа сәйкес бұзушылықтарды жою бойынша мынадай іс шаралар орындалды_____________________________________________________________________________:
/бақылау объектісінің атауы/
	 нұсқау/акт тармағының № 
	Жойылған бұзушылықтар/орындалған іс-шаралар тізбесі
	Фотосурет нөмірі

	1
	2
	3

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


Қосымша:   Фотосуреттер____п.
Орындалған іс-шаралар бұзушылықтардың салдарын жою үшін жеткілікті/ жеткіліксіз_____________________________________________________________________________

(қажеттісінің астын сызу, қажетсізін сызып тастау)

осыған байланысты жұмыстың келесі кезеңдерін орындауға рұқсат етіледі/рұқсат етілмейді. (қажеттісінің  астын сызу, қажетсізін сызып тастау).

Тармақтар бойынша бұзушылықтарды жою мерзімдерін___________дейін шегеру талап етіледі/талап етілмейді   

     (қажеттісінің астын сызу, қажетсізін сызып тастау)

Бақылау объектісінің басшысы
	(лауазымы, қолы, Т. А. Ә., күні)


ЕҚ, ТҚ, РБ және ҚОҚ тобының өкілі
                                                                                                       

Е қосымшасы.
Өндірістік қауіпсіздік мәселелері бойынша бұзушылықтар мен айыппұл санкцияларының тізбесі
	№ р/б
	Бұзушылық
	ҚҚС есебімен шарттың жалпы сомасы, млн. тг.

	
	
	≤10
	10÷100
	100÷
500
	500÷
1000
	1000÷
1500
	>1500

	
	
	Әрбір анықталған бұзушылық үшін МҰ/Орындаушыдан/қосалқы мердігерлік ұйымдардан өндіріп алынатын айыппұл сомасы (мың тг.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік актілердің талаптарын бұзу (осы Тізбенің жекелеген тармақтарында көзделген бұзушылықтарды қоспағанда)
	10
	20
	30
	40
	60
	80

	2. 
	Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтамау (осы Тізбенің 3-тармағында және 4-тармағында көзделген бұзушылықтарды қоспағанда)
	10
	20
	30
	40
	60
	80

	3. 
	Өрт/жану туындауына және/немесе Тапсырыс берушінің немесе үшінші тұлғалардың мүлкін жоюға немесе бүлдіруге әкеп соққан өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзу
	60
	100
	150
	200
	400
	1000

	4. 
	Өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік органдардың және/немесе Тапсырыс берушінің нұсқамаларын, оның ішінде оқиғаларды тергеп-тексеру нәтижелері бойынша әзірленген іс-шараларды («Ақпараттық бюллетеньдерде», «Оқиғалардан алынған сабақтарды» қоса алғанда) белгіленген мерзімде орындамау.)
	20
	30
	40
	60
	100
	200

	5. 
	Орындаушының/МҰ/қосалқы мердігерлік ұйымның/бірлесіп орындаушының апаттар/өрттер/оқыс оқиғалар/жазатайым оқиғалар туралы ақпаратты жасыруы не олар туралы оқиға анықталған сәттен бастап 24 сағаттан кешіктіріп хабарлауы 
	20
	40
	120
	200
	300
	500

	6. 
	Шартпен көзделген ЕҚ және ӨҚ саласында есепті (есептерді) 1 тәуліктен артық мерзімімен ұсынбау, ұсыну 
	10
	20
	30
	40
	60
	80

	7. 
	Тапсырыс берушінің объектілерінде, учаскелерінде Орындаушы/МҰ/қосалқы мердігер/бірлесіп орындаушы жұмыскерлерінің кінәсінен болған, энергия тұтынушылардың ажыратылуына/энергия жабдығының бүлінуіне әкелген/әкеп соқпаған, энергия шаруашылығы объектілеріндегі оқыс оқиғалар, апаттар
	80
	120
	200
	400
	800
	1200

	8. 
	Тапсырыс берушінің объектілері мен учаскелерінде Орындаушының/МҰ/қосалқы мердігердің/бірлесіп орындаушының кінәсінен болған даладағы электр тарату желілерінің және/немесе жерасты электр беру желілерінің механикалық зақымдануы. Электр берілісінің әуе желілері мен ток өткізгіштерінің үзілуі, көлік құралдарының, арнайы және құрылыс техникасының ЭТЖ тірегіне соғылуы, басып кетуі. Жерасты электр беру желілері мен ток өткізгіштердің үзілуі.
	80
	120
	400
	800
	1200
	1500

	9. 
	Тапсырыс берушінің объектілері мен учаскелерінде Орындаушының/МҰ/қосалқы мердігердің/бірлесіп орындаушының кінәсінен орын алған жерүсті және/немесе жерасты коммуникацияларының (оның ішінде құбырлардың, ыдыстардың) механикалық зақымдануы 
	60
	100
	200
	600
	800
	1000

	10. 
	Орындаушы/МҰ/қосалқы мердігер/бірлесіп орындаушы жұмыскерлерінің Тапсырыс берушімен келісілген рұқсат құжаттарын ресімдемей жұмыстарды орындауы (жұмыстарды жүргізуге рұқсат, акт-рұқсат, жүктеме-рұқсат және т. б.) 
	40
	80
	120
	160
	200
	300

	11. 
	Орындалуы мемлекеттік органның және/немесе Тапсырыс берушінің өкілі тоқтатқан жұмыстарды өз бетінше қайта бастау
	20
	60
	200
	400
	600
	1000

	12. 
	Қауіптілігі жоғары жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыру жөніндегі талаптарды бұзу (осы Тізбенің 8; 9; 10-тармақтарында көзделген бұзушылықтарды қоспағанда)
	20
	60
	200
	400
	600
	1000

	13. 
	Орындаушының/МҰ/қосалқы мердігердің/қосалқы орындаушының жұмыстарды орындауы үшін қажетті біліктілігі жоқ, атестатталмаған (өрт-техникалық минимум бағдарламалары бойынша оқытуды қоса алғанда), қажетті нұсқамалардан өтпеген, ҚжЕҚ, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, экология, технологиялық тәртіп жөніндегі нұсқаулықтармен таныспаған, міндетті медициналық тексеруден (алдын ала – жұмысқа түсу кезінде, мерзімді - жұмыс процесінде, кезектен тыс-тексерудің медициналық ұсынымдарына сәйкес), міндетті медициналық куәландырудан өтпеген жұмыскерлерді тартуы
	10
	20
	60
	80
	120
	160

	14. 
	Орындаушы/МҰ/қосалқы мердігер/бірлесіп орындаушы жұмыскерінің Қазақстан Республикасының Жол жүрісі қағидаларын және Тапсырыс берушінің көлік қауіпсіздігі жөніндегі стандарттарын бұзуы
	10
	50
	100
	100
	100
	100

	15. 
	Адам жарақат алған жол-көлік оқиғасы (Орындаушының/МҰ/қосалқы мердігерлік ұйым жұмыскерінің кінәсінен болған) 
	Әрбір ЖКО үшін 40, 12 ай ішінде қайталанған кезде-келісімшартты бұзу

	16. 
	ЖКО жағдайын жасыру. 
	120 ЖКО жасырудың әрбір анықталған жағдайы үшін

	17. 
	 Жол шаруашылығы объектілерін (шлагбаум, жол белгілері, жол белгілері және т.б.) жоюға, бүлдіруге әкеп соққан Орындаушының/МҰ/қосалқы мердігердің/бірлесіп орындаушының кез келген кінәлі әрекеті 
	20

	18. 
	Орындаушының/МҰ/қосалқы мердігердің/бірлесіп орындаушының жұмыскерінің еңбекке жарамдылық қабілеті жоғалған жарақаттануға әкеп соққан (әрбір факт үшін/әрбір жұмыскер үшін) кез келген кінәлі іс-әрекет (ЖКО қоса алғанда)
	2000, бірақ шарт сомасынан артық емес 

	19. 
	Орындаушы/МҰ/қосалқы мердігер/бірлесіп орындаушы жұмыскері жасаған, адамның өліміне әкеп соққан кез келген кінәлі іс-әрекет (әрбір факт үшін / әрбір жұмыскер үшін)
	5000, бірақ шарт сомасынан артық емес 

	20. 
	Жүк көтергіш механизмдерді пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларының талаптарын бұза отырып, жүк көтергіш жұмыстарды/қызметтерді орындау
	30
	150
	300
	500
	1000
	1500

	21. 
	Жұмыс алаңын және оған тікелей іргелес аумақты күтіп-ұстау және жинау жөніндегі міндеттерді орындамау.
	20
	60
	100
	200
	300
	600

	22. 
	Құлаудан қорғау құралдарын қолданбай биіктікте жұмыс істеу, қоршалмаған монтаждау саңылауларына, шұңқырларға, зумпфтарға және т. б. тікелей жақын жерде жұмыстар жүргізу, талаптарға сәйкес келмейтін ағаш саты, тіреулерде, көтергіштерде жұмыстар жүргізу
	30
	150
	300
	500
	1000
	1500

	23. 
	Тапсырыс берушінің объектілерінде   Орындаушының/МҰ/қосалқы мердігердің/бірлесіп орындаушының жұмыскерлерінен асыранды жануарларды табу
	20
	40
	100
	140
	200
	300

	24. 
	Орындаушының/МҰ/қосалқы мердігердің / бірлесіп орындаушының жұмыс орындарын мыналармен қамтамасыз етпеуі, сонымен қатар персоналдың мыналарды қолданбауы:
 - алғашқы өрт сөндіру құралдары; 
- ұжымдық қорғау құралдары; 
- алғашқы медициналық көмек қобдишалары; 
- жерге тұйықтау құрылғылары; 
- жарылыстан қауіпсіз электр жарығымен; 
 - орындалатын жұмыстардың зиянды және қауіпті факторларына сәйкес келетін арнайы киім, арнайы аяқ киім және ЖҚҚ (отқа төзімді арнайы киім, электр доғасынан қорғайтын костюмдер және т. б.); 
– ескерту белгілері (плакаттар, аңдатпалар және т. б.)
	20
	40
	100
	140
	200
	300

	25. 
	Белгіленген тәртіппен сараптамадан және диагностикадан, техникалық куәландырудан, техникалық қызмет көрсетуден, жоспарлы — алдын ала жөндеуден және/немесе бригаданы қажетті құрал-сайманмен және жабдықпен толық жинақтаудан өтпеген ақаулы және/немесе жуылмаған құрал-сайманмен және жабдықпен жұмыстарды орындау. 
	20
	40
	100
	140
	200
	300

	26. 
	Тапсырыс берушімен алдын ала жазбаша келісу шартында көзделмеген қосалқы мердігерді/бірлесіп орындаушыны (орындаушыларды) тарту
	20
	40
	100
	140
	200
	300

	27. 
	Сақтау міндеті Шартта көзделген ЕҚ және ӨҚ саласындағы Тапсырыс берушінің жергілікті нормативтік актілерінің талаптарын бұзу (осы Тізбенің жекелеген тармақтарында көзделген бұзушылықтарды қоспағанда)
	20
	60
	200
	300
	350
	400

	28. 
	 Тапсырыс берушінің өндірістік объектілерінде және учаскелерінде Орындаушының/МҰ/қосалқы мердігердің/бірлесіп орындаушының жұмыскерлерін және/немесе көлігін Тапсырыс беруші белгілеген тәртіппен ресімделген рұқсаттамасыз не жарамсыз рұқсаттамамен жұмыстарды жүргізуге жіберу/рұқсат беру, жеке рұқсаттаманы басқа тұлғаларға беру, Тапсырыс берушінің объектілеріне өзге тұлғалардың жеке рұқсаттамасы бойынша кіргізіп-шығару 
	10
	40
	60
	100
	160
	200

	29. 
	Тапсырыс берушінің аумағына мыналарды  алып кіру, шығару (көрсетілген әрекеттерді жасау әрекетін қоса алғанда), сақтау, тарату, көлікпен тасымалдау: 
- тасымалдау және сақтау кезінде белгіленген қауіпсіздік ережелері мен нормалары сақталған жағдайда, Тапсырыс берушінің өкілі санкциялаған жағдайлардан басқа, жарылғыш заттар мен жарылғыш құрылғыларды, радиоактивті, тез тұтанатын, уландыратын, уытты, қауіпті химиялық заттарды; 
– ҚР заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, атыс, газ, пневматикалық, суық қару мен оның оқ-дәрілер; 
- азаматтық айналымда тыйым салынған өзге де заттар мен құралдар
	30
	20
	40
	80
	120
	160

	30. 
	Орындаушының/МҰ/қосалқы мердігердің/бірлесіп орындаушының Тапсырыс берушінің өндірістік объектілері мен учаскелерінде Орындаушының/МҰ/қосалқы мердігердің/бірлесіп орындаушының жұмыскерлерінің  алкогольдік, есірткілік немесе уытты  заттарды пайдалану себебінен масаң күйде болуы туралы  және/немесе алкогольдік, есірткілік, уытты немесе өзге де масаңдықты тудыратын заттарды алып кіруі (аталған әрекетті жасау әрекетін қоса алғанда), сақтау жағдайлары туралы жасырып айтпай қалуы не болмаса олар туралы оқиға анықталған сәттен бастап 24 сағаттан астам уақыт кешіктіріп хабарлауы. 
	20
	60
	100
	200
	300
	40

	31. 
	Тапсырыс берушінің өндірістік объектілерінде және учаскелерінде Орындаушы/МҰ/қосалқы мердігер/бірлесіп орындаушы жұмыскерлерінің алкогольдік, есірткілік немесе уытты масаң күйде болуы және/немесе алкогольдік, есірткілік, уытты немесе өзге де масаңдықты тудыратын заттарды алып кіруі (көрсетілген әрекеттерді жасау әрекетін қоса алғанда), сақтауы
	20
	40
	120
	200
	300
	500

	32. 
	Болу орны/тұрғылықты жері бойынша тіркеуі жоқ және (немесе) ҚР аумағында еңбек қызметіне рұқсаты жоқ, сол сияқты шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсаты жоқ шетел азаматтарын жұмыстарды орындауға тартуы.
	10
	40
	120
	200
	300
	500

	33. 
	Тапсырыс берушінің жер бөлінісі шекарасында жер учаскелерін өз бетінше иеленуі. 
Тапсырыс берушінің жер бөлу шегінде ЖПҚ (оның ішінде құм, қиыршық тас, саз) өз бетінше өндіруі
 Тапсырыс берушінің энергиямен жабдықтау желілеріне өз бетінше қосылуы (әрбір факт үшін).
	30
	20
	40
	60
	80
	100

	34. 
	МҰ жұмыскерлерінің видео тіркеу жүйелері мен материалдарын жоюы/бүлдіруі 
	30
	60
	100
	200
	300
	400

	35. 
	Орындаушының/МҰ/қосалқы мердігердің/бірлесіп Орындаушының немесе өзге де шақырылған немесе Орындаушы/МҰ жалдаған адамдар/МҰ жұмыскерлері Тапсырыс берушінің мүлкіне материалдық залал келтірген немесе ұрламақ болған жағдайда, Орындаушы/МҰ Тапсырыс берушіге келтірілген залалды өтеуге, сондай-ақ әрбір осындай жағдай үшін айыппұл төлеуге міндетті:
	100
	150
	200
	250
	300
	400

	36. 
	Берілген рұқсаттамалар, оның ішінде электрондық рұқсаттамалар қайтарылмаған немесе бүлінген жағдайда, Орындаушы/МҰ Тапсырыс берушінің калькуляциясына сәйкес карточкаларды, жоғалған/бүлінген рұқсаттамаларды сатып алуға / дайындауға жұмсалған ақшалай қаражатты өтеуге, сондай-ақ әрбір осындай жағдай үшін айыппұл төлеуге міндетті:
	10
	20
	30
	40
	50
	60

	37. 
	Орындаушының/МҰ/қосалқы мердігердің/бірлесіп орындаушының жұмыскерлері  немесе өзге де шақырылған немесе орындаушы жалдаған/адамдар  БӨП айналып өту не болмаса бөгеу үйіндісін немесе қоршауын бүлдіріп Тапсырыс берушінің аумағына заңсыз кіріп кетуі жағдайында.  Орындаушы / МҰ Тапсырыс берушіге келтірілген залалды өтеуге, сондай-ақ әрбір осындай жағдай үшін айыппұл төлеуге міндетті:
	100
	150
	200
	250
	300
	400

	38. 
	Тапсырыс берушінің аумағында және объектілерінде өткізу және объектішілік режимдерді жүзеге асыру және сақтау тәртібі жөніндегі нұсқаулықтың талаптары бұзылған жағдайда Орындаушының/МҰ/қосалқы мердігердің/бірлесіп орындаушының немесе өзге де шақырылған немесе жұмыскерлері осындай әрбір жағдай үшін мынадай   мөлшерде айыппұл төлейді:
	50
	75
	100
	125
	150
	175



Ескертпелер:
1. Айыппұл әрбір бұзушылық фактісі үшін есептеледі, ұсталады (шарт бойынша есеп айырысу сомасынан) және/немесе Тапсырыс беруші өндіріп алады.
2. Егер Орындаушының/МҰ/қосалқы мердігердің/бірлесіп орындаушының екі және одан да көп жұмыскерінің бұзушылығы анықтаған жағдайда, айыппұл факт бойынша өндіріп алынады (бір факт бір жұмыскердің бұзушылығына сәйкес келеді).
           3. Айыппұл шартта белгіленген міндеттерді бұзу нәтижесінде Тапсырыс берушіге келтірілуі мүмкін шығындардан тыс есептеледі, ұсталады немесе өндіріледі.  

4. Тізбенің мәтіні бойынша «МҰ»/ мердігерлік ұйым және «Орындаушы», «жұмыстар» және «қызметтер» терминдері бірдей ұғымды болады.

5. Тізбенің мәтіні бойынша «Тапсырыс беруші» термині «Тапсырыс берушінің өкілі», «Серіктестік» терминінің ұғымымен бірдей.

6. Тізбенің мәтіні бойынша «Мердігер ұйымның жұмыскері» ұғымы Орындаушы/МҰ, Орындаушының контрагенті/МҰ Орындаушы/МҰ/еңбек шартын, азаматтық-құқықтық шарт жасасқан, Орындаушының контрагенті/МҰ үшін Тапсырыс берушінің объектілерінде жұмыстарды орындайтын/қызметтерді көрсететін  басқа адамдарды қоса алғандағы адамдар тізімін қамтиды.

7. МҰ/Орындаушы  Тапсырыс берушінің объектілерінде немесе учаскелерінде жұмыстарды орындайтын/қызметтерді көрсететін қосалқы мердігерлері/бірлесіп орындаушылары, қосалқы мердігерлер/бірлесіп орындаушылардың жұмыскерлерінің, жұмысқа тартылған басқа да адамдардың бұзушылықтары үшін өзі бұзушылық жасағандай жауапты болады.

8. Осы Тізбеде көрсетілген бір бұзушылық алты ай ішінде бірнеше рет жасалған жағдайда салынатын айыппұл мөлшері 1,5 есеге ұлғаяды.

9. Шарттың бастамашысы-өз қызметінің бағыттары бойынша шарт жасасуға бастамашы болған және оның орындалуын бақылауды жүзеге асыратын серіктестіктің құрылымдық бөлімшесі.

10. Бұзушылық дерегі  шарт жетекшісі/ЕҚ, ТҚ, РҚ және ҚОҚ тобы маманы және/немесе  Тапсырыс берушінің өндірістік бақылауды жүзеге асыратын   жұмыскері 
не болмаса  бақылауды жүзеге асыру үшін Тапсырыс беруші тартқан үшінші тұлға (супервайзерлер, 
техникалық қадағалауды жүзеге асыратын тұлғалар) және/немесе күзет қызметтерін көрсету үшін тартылған кәсіпорын жұмыскерлері, сондай-ақ МҰ/Орындаушының жұмыскері және/немесе МҰ/Орындаушының өкілі қол қойған Нұсқаумен айқындалады. Нұсқауға қол қоятын адамдардың жалпы саны кемінде екі адам болуға тиіс. Орындаушы/МҰ жұмыскері Нұсқауға қол қоюдан бас тартқан жағдайда, мұндай факт қол қоюдан бас тарту және анықталған бұзушылықтар туралы актіде тіркеледі және куәгердің (куәгерлердің) қолымен куәландырылады. Орындаушы/МҰ жұмыскерінің нұсқауға қол қоюдан бас тартуы Тапсырыс берушінің Орындаушыдан/Мердігерден айыппұл есептеуі, ұстап қалуы немесе өндіріп алуы үшін кедергі болып табылмайды. Осы тармаққа сәйкес ресімделген нұсқау айыппұл шарты бойынша есеп айырысу сомасынан талап қою және өндіріп алу / ұстап қалу үшін жеткілікті негіз болып табылады.

11. Бұған қоса, бұзушылық фактісі мынадай құжаттардың бірімен расталуы мүмкін: 
- шарт жетекшісінің, ЕҚ, ТҚ, РҚ және ҚОҚ жөніндегі маманның, Тапсырыс берушінің өндірістік бақылауды жүзеге асыратын  маманының нұсқауымен,

· Тапсырыс берушінің оқиға себептерін тексеру жөніндегі комиссия Орындаушы/МҰ өкілдерінің қатысуымен жасаған оқиғаның себептерін тексеру актісімен,

· бақылаушы және қадағалау органдарының тиісті актісімен немесе нұсқамасымен.

11. Өзара ақшалай талаптар болған кезде Тапсырыс берушінің ҚР АК 370-бабына сәйкес Орындаушыға/МҰ төленуге жататын жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің құны бойынша тиісті түрде мәлімделген талаптардың сомасына есепке жатқызуды жүргізуге толық құқығы бар. Бұл ретте, осы Тізбенің 9, 10-тармақтарында көзделген тәртіппен ресімделген бұзушылық туралы Нұсқау және Тапсырыс берушінің жазбаша талабы сынақты жүргізу үшін негіз болып табылады.

12. Шарттың қолданылу талаптары мен осы Тізбенің талаптары арасында қайшылықтар болған жағдайда Тізбенің талаптары қолдануға жатады.

13. Жұмыстардың/қызметтердің көлемі ұлғайған жағдайда (шартқа қосымша келісім жасасу арқылы) бір объект бойынша, егер келісімнің қосымша сомасы негізгі шарттың сомасынан аз болса, жұмыстарды/қызметтерді орындауға арналған негізгі шарттың айыппұл санкциялары қолданылады.

12. Тапсырыс беруші өз таңдауы бойынша құқылы:

· шарт бойынша мердігерге төленуге жататын сомалардан осы талаптарға сәйкес Тапсырыс берушіге тиесілі айыппұл санкцияларының сомасын ұстап қалу;

· мердігерден айыппұл санкцияларының осы сомаларын Тапсырыс беруші белгілеген мерзімде төлеуді талап ету және төлем жасалмаған жағдайда мердігерден сот тәртібімен есептелген айыппұл санкцияларын өндіріп алу.

Тараптардың қолдары:
	ТАПСЫРЫС БЕРУШІ 
_______________
	МҰ/ ОРЫНДАУШЫ 
_______________


Библиография
[1] 2022 жылғы 15 желтоқсандағы «Самұрық – Қазына» АҚ портфельдік компаниялары үшін өндірістік қауіпсіздікті басқару жөніндегі корпоративтік стандарт № 68/22 хаттама.
[2] «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 3 наурыздағы №193 шешімімен бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-ға меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен тиесілі заңды тұлғалардың сатыпалымдарды жүзеге асыру тәртібі.  
[3] ҚР ҚН 1.03-00-2022 Құрылыс өндірісі. Кәсіпорындардың, ғимараттар мен құрылыстардың құрылысын ұйымдастыру.
[4] Серіктестік бойынша 08.02.2023 ж. № 17 бұйрығымен бекітілген Еңбек қауіпсіздігі стандарттары жүйесі шеңберінде «Жоғары технологиялар институты» ЖШС-нің еңбекті және жұмыскерлердің денсаулығын қорғауды, өнеркәсіптік қауіпсіздікті, қоршаған ортаны қорғауды, ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы саясаты.
[5] «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V Заңы.
[6] Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 927 бұйрығымен бекітілген Жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулығын әзірлеу, бекіту және қайта қарау қағидалары.
[7] Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 1019 бұйрығымен бекітілген Жұмыскерлердің, басшылардың және еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге жауапты адамдардың еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытуды, нұсқама беруді және білімді тексеруді жүргізу қағидалары мен мерзімдері.
[8] Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2014 жылғы 9 маусымдағы № 276 бұйрығымен бекітілген Ұйымдар жұмыскерлері мен халықты өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту қағидалары және өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту жөніндегі оқу бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптар.
[9] Міндетті медициналық қарап-тексерулерге жататын адамдардың нысаналы топтарын, сондай-ақ оларды жүргізу тәртібі мен мерзімділігін, зертханалық және функционалдық зерттеулердің көлемін, медициналық қарсы көрсетілімдерді, зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың, жұмысқа орналасқан кезде орындау кезінде міндетті алдын ала медициналық қарап-тексерулер және мерзімдік міндетті медициналық қарап-тексерулер жүргізілетін кәсіптер мен жұмыстардың тізбесін және «Алдын ала міндетті медициналық қарап-тексерулерден өткізу» мемлекеттік қызметін көрсету қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ-131/2020 бұйрығы
[10] Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V Еңбек кодексі.
[11] «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V Заңы. 
[12] Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2020 жылғы 28 тамыздағы № 344 бұйрығымен бекітілген Қауіптілігі жоғары жағдайларда жұмыстар жүргізу кезінде жүктеме-рұқсаттарды ресімдеу және қолдану қағидалары.
[13] Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 8 желтоқсандағы № 943 «Экономикалық қызметтің әртүрлі түрлері ұйымдарының жұмыскерлеріне арнайы киім және басқа да жеке қорғаныс құралдарын беру нормаларын бекіту туралы» бұйрығы.
[14] «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-275/2020 бұйрығы.

Осы Талаптардың нормалары серіктестіктің Жеткізушілермен/ Мердігерлермен/Орындаушылармен жасасатын шарттарының ажырамас бөлігін құрайды.

Серіктестіктің Жеткізушілері, Орындаушылары мен Мердігерлері осы құжатпен өз қызметкерлерін осы Талаптармен таныстыру міндеттемесін қабылдайды.

https://zakup.sk.kz/ порталда шартқа қол қою арқылы Жеткізушінің/Мердігердің/Орындаушының уәкілетті өкілі (1) осы Талаптардың мазмұнын мұқият тексергенін және түсінгенін, (2) ол ұсынатын Жеткізуші/Мердігер/Орындаушы осы Талаптарға толық сәйкес әрекет етеді және әрекет ететінін растайды.

Шартқа барлық қосымшаларға қол қою ЭЦҚ арқылы Шартқа қол қою шеңберінде жүзеге асырылады. «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N370-II Қазақстан Республикасының Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес ЭЦҚ қойылған құжаттар қағаз жеткізгіштегі қол қойылған құжаттармен бірдей.
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Введение

Настоящие Требования к подрядным организациям в области производственной безопасности ТОО «Институт высоких технологий» (далее – Требования) разработаны на основании СТ НАК 5.0.1-2024 «Требовании к подрядным организациям в области производственной безопасности» в целях реализации стратегических задач и основных направлений, указанных в Политике ТОО «Институт высоких технологий» в области обеспечения охраны труда и здоровья работников, промышленной безопасности, охраны окружающей среды,  ядерной и радиационной безопасности, в рамках системы стандартов безопасности труда.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с нормами охраны труда и здоровья, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, радиационной и ядерной безопасности в ТОО «Институт высоких технологий» (далее – Товарищество и/или Заказчик) и не отменяет порядка организации работ по обеспечению требований производственной безопасности, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

1  Область применения

1.1 Настоящие Требования устанавливает общие нормы, определяющие порядок взаимоотношений Товарищества с подрядными организациями в области обеспечения производственной безопасности при выполнении ими работ (оказании услуг) на объектах и в интересах Товарищества.

1.2 Положения настоящего Требования применяют при установлении норм к подрядным организациям в области производственной безопасности в договорах по выполнению работ/оказанию услуг подрядными организациями на объектах Товарищества: 

· строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация производственных объектов;

· монтаж, наладка, обслуживание и ремонт применяемых на производственных объектах технических устройств, технических средств, машин и оборудования; 

· модернизация, ремонт и сервисное обслуживание зданий и сооружений; 

· выполнение подсобных и вспомогательных работ; 
· оказание автотранспортных услуг.
         При привлечении Товариществом подрядной организации для выполнения/оказания вышеуказанных работ/услуг, нормы о соблюдении такой организацией положений настоящих Требований должны быть включены в соответствующие договоры.

1.3 Настоящие Требования не распространяются на проведение подрядными организациями работ по проектированию производственных объектов, локализации и ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций, тушению пожаров и аварийно-спасательных работ на производственных объектах и территории деятельности Товарищества.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящих Требований необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:
1) СТ РК 12.0.005-2016 Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организациях. Организация проверки (аудита).

2) СТ РК ISO 45001-2019 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья Требования и руководство по применению.

3) ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования.

4) СТ НАК 5.0.1-2024 Требования к подрядным организациям в области производственной безопасности.
5) СТ НАК 5.3.2-2022 Система стандартов производственной безопасности. Охрана окружающей среды. Организационные мероприятия по ликвидации последствий операций по недропользованию. Методические указания.

6) СТ НАК 17-2021 Термины и определения.

Примечание – При пользовании настоящим Требованием целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по каталогу «Документы по стандартизации» и по соответствующим периодически издаваемым информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году, а также по перечню внутренних документов в электронной Базе данных АО «НАК «Казатомпром», по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Требованием следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем Требовании применяются термины и определения в соответствии с ГОСТ 12.0.230, СТ НАК 5.0.1-2024, СТ РК ISO 45001, СТ РК 12.0.003 и Корпоративного стандарта по управлению производственной безопасностью для портфельных компаний АО «Самрук – Казына» [1], СТ НАК 17, а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1.1 Авария: Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.
3.1.2 Вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности: Один из видов инструктажей по охране труда, пожарной безопасности, включающий в себя ознакомление работника с общими сведениями об организации, характерными особенностями деятельности работодателя, а также с правовыми основами регулирования отношений в области охраны труда, пожарной безопасности между работодателями и работниками.

3.1.3 Дорожно-транспортное происшествие: Событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб.

3.1.4 Заказчик: Сторона договора, которая поручает другой стороне (ПО) выполнение определенной работы, оказание услуги.

3.1.5 Инструкция по безопасности и охране труда: Акт работодателя, детализирующий требования по охране труда при выполнении работ в производственных помещениях, на территории организации, на строительных площадках и в иных местах, где проводятся эти работы или выполняются служебные обязанности. Разработка Инструкции осуществляется работодателем как для каждой профессии на участке, в цехе, службе, лаборатории и организации в целом, так и на отдельные виды работ (работа на высоте, испытания и т.д.) и рабочие места.

3.1.6 Инцидент: Небезопасное происшествие, связанное с работой или произошедшее в процессе работы, в результате которого возникает или создается угроза возникновения травмы или ухудшения здоровья (вне зависимости от тяжести) или смерть работника.

3.1.7 Капитальный ремонт: Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.  причинению вреда человеческой жизни, окружающей среде, материальному имуществу, ставящих под угрозу стабильность и репутацию Товарищества (ЧС природного и техногенного характера эпидемии, пожары, военно-политические, социальные конфликты, террористические и криминальные акты и т.д.).

3.1.8 Медицинская помощь: Помощь, оказываемая в медицинских организациях, в том числе учрежденных физическими лицами, независимо от формы собственности, организационно-правовой формы и ведомственной подчиненности, получивших лицензию на медицинскую деятельность.

3.1.9 Несоответствие: Любое отклонение от стандартов, технологии, методик, правил, функционирования системы управления и т.д., которое, прямо или косвенно, может привести к травме или заболеванию, повреждению имущества, нарушению окружающей обстановки на рабочем месте или их сочетанию.

3.1.10 Несчастный случай: Событие, в результате которого работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) и/или иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой временную (более рабочей смены) или стойкую утрату им трудоспособности, необходимость перевода работника на другую работу либо его смерть. Сюда не относятся микротравмы или травмы, не повлекшие за собой утрату трудоспособности более одной рабочей смены.

3.1.11 Охрана труда: Система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-эпидемиологические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства.

3.1.12 Подрядная организация/Исполнитель: Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые в соответствии с условиями заключенных договоров, выполняют определенные работы (оказывают услуги) на производственной территории и объектах Заказчика.

3.1.13 Политика ТОО «Институт высоких технологий»: Официальное заявление руководства ТОО «Институт высоких технологий» об основных намерениях и направлениях деятельности по отношению к показателям деятельности в области охраны труда и здоровья работников, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, ядерной и радиационной безопасности.

3.1.14 Производственная безопасность: Система управления, включающая в себя процессы в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, гражданской обороны и реагирования на чрезвычайные ситуации, охраны окружающей среды, радиационной и ядерной безопасности.

3.1.15 Происшествие: Негативное событие, произошедшее при хранении, консервации, эксплуатации или ликвидации объекта и относящееся к аварии, инциденту, несчастному случаю, микротравме, браку, отказу технического устройства, сбойной ситуации, возгоранию/пожару, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду или нарушению при обращении с источником ионизирующего излучения.

3.1.16 Расследование: Процесс, в ходе которого комиссия по расследованию собирает и проверяет факты и доказательства, относящиеся к происшествию, устанавливает коренные причины происшествия и формирует извлеченные уроки.

3.1.17 Реконструкция: Изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

3.1.18 Ремедиация: Комплекс мероприятий по устранению экологического ущерба посредством восстановления, воспроизводства компонента природной среды, которому был причинен экологический ущерб, или, если экологический ущерб является полностью или частично непоправимым, замещения такого компонента природной среды. 

3.1.19 Система управления охраной труда и промышленной безопасностью: Набор взаимосвязанных или взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели по охране труда и процедуры по достижению этих целей.

3.1.20 Совмещенные (одновременные) работы: Работы, которые выполняются на одной действующей производственной площадке, объекте одновременно структурным подразделением Заказчики подрядной организаций, при этом их рабочие зоны соприкасаются или накладываются одна на другую.

3.1.21 Строительство: Создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).
3.1.22 Система видеоаналитики (СВА): Программно-аппаратный комплекс, который использует методы компьютерного зрения и анализа данных для обработки видеопотока и извлечения полезной информации из него. СВА может быть использована для повышения уровня промышленной безопасности и различных целей, таких как фиксация времени, обнаружение средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), отслеживание движения, пересечение периметров опасных зон на производственных объектах (объектах Заказчика и/или дочерних, зависимых, совместно контролируемых организаций АО «НАК «Казатомпром», на территории которого выполняются работы) (далее – объекты и/или объекты Товарищества/Заказчика) в реальном времени и опциально возможно распознавание номеров и большого скопление людей, лиц и т.д.
3.2 В настоящем Требовании применяются следующие сокращения.

3.2.1 БиОТ – Безопасность и охрана труда.

3.2.2 ДТП – Дорожно – транспортное происшествие.

3.2.3 ИТР – Инженерно – технические работники.
3.2.4 Товарищество/Заказчик – ТОО «Институт высоких технологий».
3.2.5 ООС – Охрана окружающей среды.
3.2.6 ОТ – Охрана труда.
3.2.7 ОТ и ПБ – Охрана труда и промышленная безопасность.
3.2.8 План – План работы по безопасности и охране труда, промышленной и 
пожарной безопасности, радиационной безопасности.
3.2.9 ПЛА – План ликвидации аварий.
3.2.10 ПО – Подрядная организация.
3.2.11 ПОР – План организации работ.
3.2.12 РБ – Радиационная безопасность.
3.2.13 РК – Республика Казахстан.
3.2.14 РОО – Радиационно – опасные объекты.
3.2.15 СИЗ – Средства индивидуальной защиты.
4 Общие положения

4.1 Процесс выбора подрядной организации по выполнению работ (оказанию услуг) должен проводиться в соответствии с Правилами Порядок осуществления закупок АО «Самрук-Қазына» [2].

4.2 Взаимоотношения Товарищества (далее – Заказчик) с подрядными организациями в области производственной безопасности должны быть установлены в договоре на выполнение работ (оказание услуг) путем включения соответствующего раздела или приложения к договору.

4.3 При разработке соответствующего раздела или приложения к договору следует руководствоваться следующими положениями: 

· подрядные организации при организации строительства, в своей деятельности должны руководствоваться строительными правилами и нормами, действующими на территории Республики Казахстан [3], принципами приоритета безопасности процессов, сохранения здоровья и жизни работников, выполнения требований законодательства Республики Казахстан в области производственной безопасности, а также Политики ТОО «Институт высоких технологий» в области обеспечения охраны труда и здоровья работников, промышленной безопасности, охраны окружающей среды,  ядерной и радиационной безопасности, в рамках системы стандартов безопасности труда [4];

· подрядные организации должны принимать обязательства по недопущению травматизма и соблюдению требований законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и окружающей природной среды при работе на территории и объектах Заказчика;
· подрядная организация должна осуществлять свою деятельность при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, свидетельств о допуске, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами;
–
подрядная организация, при осуществлении услуг или работ на действующем радиационно-опасном объекте, или на строящемся радиационно-опасном объекте при условии наличия гарантийных обязательств по устранению дефектов уже после запуска на радиационно-опасном объекте, обязана иметь соответствующие лицензии в области использования атомной энергии, в соответствии с Законом РК «О разрешениях и уведомлениях» [5]. Подрядная организация должна своевременно обновлять лицензии в области использования атомной энергии. В случае окончания действия лицензии в области использования атомной энергии, подрядная организация не может выполнять работы на действующем радиационно-опасном объекте.

 Заказчик вправе приостановить выполнение работ ПО на территории радиационно – опасного объекта Заказчика в случае отзыва/истечения срока действия лицензии ПО в области использования атомной энергии.

4.4 Подрядная организация должна гарантировать и предоставить подтверждение Заказчику, что она:

· имеет собственную службу или специалиста по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в соответствии с Типовым положением о службе безопасности и охраны труда в организации; 

· разрабатывает и поддерживает в актуальных состояниях все необходимые инструкции по безопасности и охране труда в соответствии с [6];

· обеспечивает изучение специалистами нормативных правовых актов, нормативных и технических документов по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности;

· допускает к производству работ работников, прошедших обучение по охране труда и промышленной безопасности, пожарно-техническому минимуму, имеющих соответствующую аттестацию и проверку знаний в соответствии с [7], [8];

· самостоятельно проводит ежедневные предсменные (предрейсовые), послесменные (послерейсовые) и периодические медицинские осмотры своих работников в соответствии с [9], при работе на отдаленных участках – организует проведение необходимых медицинских осмотров в медицинских пунктах, находящихся на объектах Заказчика;;

· обеспечивает своих работников специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и технически исправными устройствами, инструментами; 

· проводит с работниками своей организации вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеочередной (внеплановый), целевой инструктажи, а также стажировку на рабочем месте в соответствии с [7], [8];
– имеет необходимое количество работников в штате; 

– имеет в своей собственности оборудование, технику, оснастку, приспособления и приборы необходимые для выполнения работ (оказания услуг); 

( своими силами и за свой счёт оформит/проведет регистрацию своих грузоподъёмных механизмов, подлежащих регистрации, в областном уполномоченном органе по промышленной безопасности; 

( документально подтверждает профессиональную пригодность по состоянию здоровья (обследование медицинской организацией, имеющей лицензию) всего персонала, задействованного для выполнения работ по договору; 

( проводит с работниками своей организации разъяснительную работу по соблюдению мер безопасности в соответствии с внутренними документами Заказчика и дочерних, зависимых, совместно контролируемых организаций АО «НАК «Казатомпром» (на территории которого выполняются работы) в области производственной безопасности; 

· проводит периодическое обучение своих сотрудников в области производственной безопасности.

5 Взаимодействие Заказчика с подрядной организацией в области производственной безопасности

5.1 Заказчик обеспечивает контроль за выполнением подрядной организацией принятых обязательств по соблюдению основных требований в области производственной безопасности, изложенных в настоящем Требовании и во внутренних документах Заказчика, регламентирующих порядок взаимодействия с подрядной организацией.

5.2 Подрядная организация должна надлежащим образом исполнять требования Заказчика в области производственной безопасности, в соответствии с пунктами 4.3, 4.4 настоящих Требований.

5.3 В случае привлечения субподрядных организаций/соисполнителей, подрядная организация обязана включить в договоры субподряда требования в области производственной безопасности в соответствии с пунктами 4.3, 4.4 настоящих Требований.

5.4 Движение, стоянка транспортных средств и грузоподъемных машин, а также перевозка подрядной организацией крупногабаритных грузов, оборудования, работников подрядных организаций по дорогам и территориям объектов Заказчика допускается только по согласованию с представителем Заказчика.

5.5 Руководитель подрядной организации, перевозящей груз по путям и территории Заказчика, должен согласовать с представителем Заказчика маршруты и скорость передвижения транспорта. 

5.6 Заказчик оставляет за собой право проводить проверки/аудиты в области производственной безопасности на производственных территориях и объектах выполнения подрядных работ. Предметом проверки/аудита является соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан и настоящим Требованиям при выполнении работ подрядной организацией. При проведении проверок/аудитов подрядная организация обязана обеспечить полный доступ на объекты ведения работ полномочных представителей Заказчика и оказать полное содействие в представлении требуемой документации, оборудования, инструментов.

5.7 В случае нарушения подрядной организацией законодательства в области охраны труда и промышленной, пожарной безопасности, радиационной безопасности, в том числе выявленных по результатам проверки (аудита), а также в случае, когда действие подрядной организации привело (может привести) к возникновению любой кризисной ситуации, Заказчик вправе приостановить работу подрядной организации на объектах/территории Заказчика. 

5.8 Подрядная организация обязана незамедлительно принять меры по предотвращению риска угрозы жизни, возникновения аварии или инцидента, устранить указанные в акте проверки несоответствия.

5.9 Заказчик, на объектах/территории которого выполняет работы подрядная организация, принимает решение о возобновлении производства работ после полного устранения подрядной организацией нарушений, повлекших за собой приостановку работ.

5.10 Непосредственное взаимодействие с производителями работ подрядных организаций осуществляют назначенные представители Заказчика (кураторы) строительства (реконструкции, капитального ремонта объектов).

5.11 Структурные подразделения Заказчика, осуществляющие контроль за проведением работ и контроль в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, радиационной безопасности и охраны окружающей среды, оказывают (при наличии официальных запросов) методическую и консультативную помощь соответствующим службам подрядной организации в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, радиационной безопасности и охраны окружающей среды.

5.12 При поступлении Заказчику информации по вопросам производственной безопасности, в том числе из органов государственного надзора, затрагивающим интересы подрядной организации, ответственные исполнители по договору со стороны Заказчика доводят указанную информацию до подрядной организации.
5.13 Транспортные средства и грузоподъемные машины подрядной организации должны быть оборудованы GPS-трекерами, видеорегистраторами (система кругового обзора на 360 градусов) с предоставлением доступа к ним и возможностью интеграции в существующую систему Заказчика.
6 Требования к подрядным организациям в области производственной безопасности

6.11 Допуск к производству работ

6.1.1 Допуск подрядной организации на объекты/территорию Заказчика для производства работ осуществляется на основании оформленного акта-допуска по приведенной в Приложении А к настоящим Требованиям форме.

6.1.2 В акте-допуске указываются запланированные и выполняемые в процессе производства работ подрядной организацией меры безопасности, определяются места и границы территории проведения работ подрядной организацией в схеме – приложении к акту-допуску.

6.1.3 На схеме указываются проходы, проезды, расположение мест складирования материалов, размещения отходов (если таковые имеются на отведённой территории), производства работ, установки техники и агрегатов, мест подключения к источникам электро-, водоснабжения и способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов и других коммуникаций.

6.1.4 Работникам подрядной организации категорически запрещается производить какие-либо работы на объекте Заказчика до получения акта-допуска.

6.1.5 Непосредственные руководители работ подрядной организации обязаны лично проинструктировать подчиненных работников о мерах безопасности, указанных в акте-допуске, а также контролировать соблюдение мер безопасности.

6.1.6 При разработке мероприятий по обеспечению безопасного производства работ рекомендуется предусматривать предоставление списка работников, имеющих право находиться на объектах Заказчика, а также перечня автотранспортных средств и дорожно-строительных механизмов ПО для оформления пропуска на оговоренную территорию Заказчика.

6.1.7 Все работники подрядной организации, имеющие допуск на производственную территорию Заказчика, имеют право находиться и выполнять работы только на тех рабочих местах и объектах, которые предусмотрены актом-допуском.

6.1.8 В подрядной организации должен быть разработан и согласован с заказчиком Перечень работ с повышенной опасностью, требующих оформления наряда-допуска.

6.1.9 Для выполнения совмещенных работ на территории действующих производственных объектов ПО и Заказчик обязаны:

· оформить акт-допуск и разработать план мероприятий, обеспечивающий безопасность при производстве работ;

· согласовать программы инструктажей и инструкции по профессиям и видам работ ПО с обязательным указанием требований правил и норм по безопасности, касающихся объекта, на котором будут производиться работы;

· согласовать порядок оперативного руководства, включая действия строителей и эксплуатационников, при возникновении аварийных ситуаций.

6.1.10 На объектах, где работа проводится совместными силами нескольких подрядных организаций, назначается ответственный руководитель по согласованию между Заказчиком и подрядными организациями для осуществления общей координации работ.
6.1.11 Перед началом работ подрядная организация должна направить в адрес Заказчика официальное письмо с просьбой предоставить разрешение на проведение работ и указать сроки работ, количество сотрудников, место проведение работ и иные необходимые для надлежащего выполнения работ сведения. 

6.1.12 Работники, выполняющие опасные виды работ, должны иметь соответствующие квалификационные удостоверения.
6.12 Проведение инструктажей 

6.2.1 Перед началом работ на объекте Заказчика ПО обязан провести первичный инструктаж по программе, согласованной со службой охраны труда Заказчика [7]. Инструктаж с работниками подрядных организаций, допускаемых на территорию ПО для проведения работ, проводится специалистами структурного подразделения ПО, осуществляющего организацию работ и контроль в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, радиационной безопасности (при выполнении лицензируемого вида деятельности) и охраны окружающей среды ПО, или должностным лицом Заказчика, на которое приказом возложены эти обязанности или сотрудниками Группы ОТ, ТБ, РБ и ООС Заказчика.

6.2.2 Проведение инструктажа оформляется в Журнале регистрации инструктажей по безопасности и охране труда, пожарной безопасности подрядной организации.

6.2.3 В ходе инструктажа работникам подрядных организаций должны быть разъяснены:

· цели, основные направления и разделы Политики Заказчика в области обеспечения охраны труда и здоровья работников, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, ядерной и радиационной безопасности;

· правила поведения на рабочем месте, на территории Заказчика;

· общие сведения о производственном процессе;

· схема безопасного маршрута следования по территории Заказчика к рабочему месту;

· основные опасные и вредные факторы, опасные зоны, оградительные и предохранительные устройства;

· требования Заказчика к расследованию и учету происшествий, проведению аудитов на рабочих местах, проведению производственного контроля на опасных производственных объектах в соответствии с СТ РК 12.0.003-2010;

· порядок и правила применения средств индивидуальной защиты;

· требования пожарной и экологической безопасности на участке производства работ и рабочих местах;

· местонахождение медпункта, место сбора эвакуации, средств связи, номера дежурных телефонов, порядок вызова экстренных служб;
· правила функционирования системы видеоаналитики в Товариществе.
6.13 Организация и проведение работ 

6.3.1 Подрядная организация обязана:

1) обеспечить организацию и проведение работ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан [10], [11]; 

2) приказами назначить из числа обученных и аттестованных работников ответственных лиц за пожарную безопасность, подготовку и безопасное проведение работ повышенной опасности, технически исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования и т. д.;

3) обеспечить оформление нарядов-допусков и других разрешительных документов на проведение работ повышенной опасности в соответствии с [12];

4) обеспечить постоянное присутствие на месте проведения работ повышенной опасности ответственных лиц;

5) оборудовать место проведения работ первичными средствами пожаротушения;

6) осуществлять контроль за соблюдением требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды при проведении работ;

7) приостанавливать производство работ, если выявлены нарушения, которые угрожают жизни и здоровью людей или могут привести к кризисной ситуации;

8) допускать к месту проведения работ представителей Заказчика, сотрудников службы безопасности и охранных организаций, обслуживающих Заказчика, для осуществления контроля и проверок, выполнять их обоснованные требования;

9) при перемещении по территории производственных объектов использовать технически исправный автотранспорт, обеспечивать свой транспорт пропусками установленной формы, путевыми листами, видеорегистраторами (система кругового обзора на 360 градусов) и GPS -трекерами;
10) согласовывать с ответственным представителем со стороны Заказчика все изменения в плане работ. Отклонения от плана производства работ без предварительного согласования с ответственным представителем Заказчика не допускаются, за исключением случаев, когда необходимо предпринять безотлагательные действия для предотвращения или локализации Кризисной ситуации (чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера). После начала данных действий подрядная организация должна немедленно сообщить об этом ответственному за данный участок работ представителю Заказчика;

11) при выполнении работ на действующем радиационно-опасном объекте выполняемые подрядной организацией работы должны исключать возможность повышенного облучения работников Заказчика, при планировании проведения работ должны быть обеспечены меры радиационной безопасности как на период проведения работ, так и на период отдыха подрядной организации, указанные меры должны быть согласованы со службой радиационной безопасности Заказчика;

12) немедленно ставить в известность руководство Заказчика (в соответствии с действующей схемой оповещения) обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, происшедших (возникших) на участке проведения работ.

6.3.2 Подрядная организация обязана предварительно согласовать со структурным подразделением Заказчика (на территории которого проводятся работы) возможность временной разборки ограждений и других защитных средств, коммуникаций и т. п., возведенных заказчиком. Восстановление разобранных подрядной организацией ограждений, других защитных средств, коммуникаций и т. п., осуществляется подрядной организацией за свой счет.

6.3.3 Подрядная организация при осуществлении работ внутри помещений Заказчика, при которых возможно высвобождение вредных веществ, паров, газов, включая радиоактивного газа - радона, должна обеспечить наличие собственных вентиляционных установок (для организации местной вентиляции).

6.3.4 В случае повреждения (уничтожения) объектов Заказчика по вине подрядной организации, восстановление этих объектов производится за счет средств этой подрядной организации.

6.3.5 Заказчик имеет право:

· не допускать на производственную территорию работников подрядных организаций без средств индивидуальной защиты;

· требовать от подрядных организаций соблюдения установленных правил и норм по обеспечению и применению средств индивидуальной защиты;
· не допускать на производственную территорию автотранспорт без установленных GPS-трекеров и видеорегистраторов (система кругового обзора на 360 градусов).
6.3.6 Во избежание доступа лиц, не связанных с выполнением работ в опасных зонах, до начала работы необходимо устанавливать защитные или сигнальные ограждения, знаки и аншлаги безопасности, регламентирующие требования по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и радиационной безопасности. При этом ограждения не должны являться источником опасности, ограничивать технологические возможности оборудования и его обслуживание.

6.3.7 Порядок установки ограждений при выполнении работ на территории структурного подразделения Заказчика, где ведутся совмещенные работы, определяется актом-допуском с учетом производственных условий. 

6.3.8 Временная подводка магистральных сетей водопроводов, канализации, тепловых сетей, сжатого воздуха и других сетей к объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта до мест присоединения разводок, включая распределительные устройства, производится в соответствии с условиями заключенного между Заказчиком и подрядной организацией договора.

6.3.9 Ответственный руководитель работ подрядной организации обязан организовать работу так, чтобы не допускать загромождения проездов и проходов к объектам Заказчика, средствам пожаротушения, путям эвакуации и пр.

6.3.10 Подрядная организация обязана в процессе производства работ осуществлять систематическую, а по завершению работ - окончательную уборку рабочих мест и территории производства работ от остатков материалов, промышленных и бытовых отходов, образовавшихся в процессе производства работ на объекте (территории расположения объекта).
6.3.11 При проведении работ подрядная организация должна применять только поверенные/калиброванные средства измерений, аттестованное испытательное оборудование. 

6.3.12 В случае проведения работ с опасными жидкими растворами работники подрядной организация должны применять записывающие устройства (видеорегистраторы нагрудные и т.п.). 

6.3.13 При проведении работ в особо опасных зонах, где функционирует Система видеоаналитики (далее – Система), работникам подрядной организации требуется применять СИЗы, занесенные в базу Системы, как доступные к применению.
6.14 Территория и места проведения работ

6.4.1 Передача подрядной организации объектов, территории или их части для выполнения строительно-монтажных, ремонтных и других работ должна оформляться двухсторонним актом-допуском, в соответствии с формами документов, установленными Заказчиком.

6.4.2 Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

6.4.3 Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон.

6.4.4 На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов, должны быть установлены защитные ограждения, а на границах зон потенциально опасных производственных факторов – знаки безопасности.

6.4.5 Подрядная организация должна обозначить визуальными средствами (ограждениями, знаками безопасности, сигнальной разметкой, аншлагами, сигнальными лентами, световыми приборами и другими применимыми доступными средствами) границы выделенной территории, рабочие места, проезды, проходы, места приема пищи, санитарно-бытовые помещения и другие участки территории, а также опасные зоны, в которых имеются или могут возникнуть опасные и вредные производственные факторы.

6.4.6 Подрядная организация должна обеспечить содержание отведенной территории и мест проведения работ в удовлетворительном состоянии с тем, чтобы снизить риск причинения повреждений работникам, ущерба имуществу и окружающей среде, а также задержек в выполнении работ.

6.4.7 В ходе работ подрядная организация не должна допускать хранение и обеспечить вывоз с места проведения работ все ненужные материалы и оборудование, отходы производства и потребления, а также обязана проводить ежесменную уборку рабочих мест.

6.4.8 На территории Заказчика не допускается присутствие лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования подрядной организации, не связанных с непосредственным выполнением работ (если иное не установлено договором, либо другим письменным соглашением).

6.4.9 Подрядная организация должна осуществлять производство работ в пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Заказчиком в проектной документации.

6.15 Средства индивидуальной защиты

6.5.1 Подрядная организация в полном объеме должна обеспечить своих работников СИЗ в соответствии с [13], требованиями Заказчика к СИЗ.

6.5.2 Подрядная организация обязана в полном объеме обеспечить применение работниками специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты во время выполнения работ и нахождения на объекте Заказчика (кроме зоны, отведенной для размещения бытовых помещений, проживания работников).

6.5.3 Подрядная организация самостоятельно обучает своих работников правилам применения СИЗ, требованиям по эксплуатации, уходу, хранению и испытанию СИЗ.

6.16  Производственный контроль

6.6.1 Подрядная организация на время выполнения работ на производственных объектах Заказчика обязана обеспечить производственный контроль за соблюдением своими работниками требований промышленной безопасности в соответствии с требованиями [11] и других нормативных правовых актов в области промышленной, пожарной безопасности и охраны труда.

6.6.2 Работники подрядных организаций, ответственные за осуществление производственного контроля, обязаны обеспечить:

· контроль соблюдения требований промышленной безопасности, технологической дисциплины и соответствия производственных процессов действующим нормам и правилам;

· контроль технического состояния производственного оборудования, транспортных средств, применяемых при выполнении работ на производственных объектах Заказчика;

· принятие адекватных мер при наличии нарушений правил промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда;

· организацию работ, направленных на предупреждение Кризисной ситуации (аварий и обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий);

· расследование несчастных случаев и аварий для определения их причин и способов предотвращения;
· не реже 1 (одного) раза в неделю проведение обучения работников технологической дисциплине и соответствия производственных процессов действующим нормам и правилам.
6.17 Расследование происшествий

6.7.1 Должностные лица подрядной организации, обеспечивающие производственный контроль, обязаны немедленно сообщать обо всех фактах несчастных случаев: ухудшениях здоровья работника, которые могут повлечь летальный исход; аварий; инцидентов; пожаров/возгорании; разливов химических веществ; дорожно-транспортных и других происшествий, происшедших (возникших) на участке проведения работ в оперативно – ответственному исполнителю по договору со стороны Заказчика. 

6.7.2 Должностные лица Заказчика, обеспечивающие производственный контроль, имеют право участвовать в расследовании, проводить собственное расследование происшествий, произошедших при выполнении работ на объектах и в интересах Заказчика.

6.7.3 Расследование несчастных случаев на производстве, которые произошли с работниками подрядных организаций, производится в соответствии с требованиями [10] и [11].

6.7.4 По результатам расследования несчастных случаев, аварий и инцидентов подрядные организации представляют в службу производственной безопасности Заказчика, на объекте которого произошло происшествие, справку об экономическом ущербе в результате происшествия. В случае несчастного случая или профзаболевания работника подрядной организации – заключение о степени тяжести травмы (заключение об установлении профзаболевания), представляемое в течение 2 суток после происшествия; после окончания временной нетрудоспособности пострадавших в результате несчастных случаев представляются копии сообщений о последствиях несчастного случая на производстве.

6.18 Обучение и аттестация работников 

6.8.1 Подрядная организация обязана направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ. Квалификация работников подтверждается наличием действующих удостоверений/сертификатов об обучении в области промышленной безопасности, безопасности и охране труда, пожарной безопасности и радиационной безопасности (для персонала группы А подрядной организации в случае осуществления работ на действующем радиационно-опасном объекте).

6.8.2 Производственный персонал подрядной организации должен проходить своевременное обучение и аттестацию (проверку знаний) по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, радиационной безопасности (для персонала группы А подрядной организации в случае осуществления работ на действующем радиационно-опасном объекте) в соответствии с [7], [8] и [14].

6.19 Обязанности и права работников, трудовая дисциплина 

6.9.1 Подрядная организация несет полную ответственность за действия и безопасность своих работников.

6.9.2 Подрядная организация обязана:

· ввести полный запрет на провоз, употребление и (или) хранение алкогольных напитков, наркотических и токсических веществ на рабочей площадке месторождений или любой другой территории, на которой производятся работы в связи с подрядным Договором, и ознакомить своих работников с настоящим запретом;

· не допускать провоз и (или) хранение на производственных объектах Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.

6.9.3 Каждый работник подрядной организации, допущенный к производству работ на территорию Заказчика, должен:

· соблюдать трудовую дисциплину, установленную подрядной организацией и требованиями Заказчика;

· принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное производство (инцидент, авария), создающих угрозу жизни и здоровью работающих, и немедленно сообщать о случившемся непосредственному руководителю работ и администрации Заказчика;

· содержать свое рабочее место, оборудование, инструмент и приспособления в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту и порядок на производственной территории Заказчика;
· использовать специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты во время выполнения работ и нахождения на объекте Заказчика (кроме зеленой зоны, отведенной для размещения бытовых помещений, проживания работников и т.д.).
6.9.4 Работникам подрядной организации запрещается:

· самовольно изменять условия, последовательность, объем и сроки выполнения работ;

· выполнять работы, не предусмотренные договором;

· находиться без производственной необходимости на действующих установках, в производственных помещениях и на территории месторождений и объектов Заказчика за пределами отведенной территории производства работ;

· нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения транспортных средств;

· отвлекать работников Заказчика от выполнения трудовых функций;

· пользоваться имуществом Заказчика без предварительного согласования с ним;

· выполнять на действующих объектах Заказчика работы повышенной опасности без оформления наряда-допуска, в т. ч. - при отсутствии лица, ответственного за безопасное производство работ;

· ввозить и размещать на территории месторождений и объектов Заказчика не применяющиеся для выполнения работ оборудование и материалы;

6.9.5 Работник подрядной организации имеет право:

· на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда со стороны Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, до устранения такой опасности;

· на получение достоверной информации от Заказчика о состоянии промышленной и пожарной безопасности, условиях труда на рабочих местах, об угрозах риска повреждения здоровья, о мерах по защите от воздействия опасных производственных факторов.

6.9.6 Непосредственный руководитель работ или представитель Заказчика не может требовать от работника подрядной организации возобновления работы в ситуации, пока сохраняется непосредственная серьезная опасность для жизни и здоровья работника.

6.20 Охрана окружающей среды

6.10.1 Подрядная организация обязана при эксплуатации принадлежащих ей и (или) переданных ей Заказчиком в аренду (субаренду) объектов техногенного воздействия на окружающую среду получить всю необходимую разрешительную природоохранную документацию: разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников выбросов загрязняющих веществ; разрешения на сброс загрязняющих веществ в водные объекты в случае, если сброс производится; договоры на передачу, использование или обезвреживание отходов производства и потребления и лимиты на размещение отходов, если размещение производится; лицензию по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению опасных отходов в случае осуществления хотя бы одного из перечисленных видов деятельности.

6.10.2 При проведении работ на объектах Заказчика подрядная организация обязана:

· выполнять работы в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами, проектами производства работ, разработанными и утвержденными в порядке, установленном законодательством;

· за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированной организации в установленном порядке отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ, владельцем которых он является;

· произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине подрядной организации в соответствии с СТ НАК 5.3.2;

· полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя.

6.10.3 Подрядная организация обязана обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении работ на скважинах, в которых ранее в результате аварий оставлены источники ионизирующего излучения.

6.10.4 Организации, обслуживающие хозяйственно-бытовые очистные сооружения, должны осуществлять контроль качества и количества сбрасываемых сточных вод с хозяйственно-бытовых очистных сооружений. 

6.10.5 В случае нарушений природоохранного законодательства во время выполнения работ в рамках заключенного договора с Заказчиком со стороны подрядной организации, подрядная организация обязана за свой счет обеспечить устранение нарушений в области охраны окружающей среды до окончания работ согласно заключенному договору.

7 Оценка деятельности подрядной организации 
7.1 После завершения работ по договору ответственный исполнитель по договору со стороны Заказчика проводит оценку деятельности подрядной организации, основываясь на результатах аудитов, проверок, показателях и результатах расследования инцидентов. Оценка деятельности подрядных организаций, выполняющих (оказывающих) краткосрочные (разовые) виды работ (услуг) может не проводиться.

7.2 Ответственный исполнитель по договору со стороны Заказчика в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ заполняет Оценочный лист деятельности подрядной организации, который согласовывается с руководителем (представителем) подрядной организации. Рекомендуемая форма оценочного листа приведена в Приложении Б настоящих Требований. Ответственность за своевременное полное и легитимное оформление Оценочного листа деятельности подрядной организации несет ответственный исполнитель по договору со стороны Заказчика.

7.3 На основании оценочного листа ответственным исполнителем по договору со стороны Заказчика составляется Заключение о соответствии подрядной организации требованиям охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении В настоящих Требований.

7.4 По результатам деятельности каждой подрядной организаций ответственным исполнителем по договору с подрядной организацией со стороны Заказчика составляется реестр подрядных организаций Товарищества в соответствии с [1].

7.5 Информация, вносимая в реестр подрядных организаций ДЗО, должна содержать: 

· наименование подрядной организации; 

· вид выполненных работ; 

· количество отработанных часов; 

· количество несчастных случаев; 

· степень тяжести несчастных случаев; 

· количество времени нетрудоспособности персонала; 

· количество выявленных нарушений; 

· количество зарегистрированных опасных ситуаций; 

· количество замечаний аудитов Заказчика; 

· количество приостановок работ;

· количество отстраненного персонала.

В реестр подрядных организаций могут быть включены дополнительные данные. 

7.6 Информация по результатам оценки деятельности каждой подрядной организации, в том числе реестр подрядных организаций Товарищества, оценочный лист, заключение о соответствии подрядной организации требованиям охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, радиационной безопасности и охраны окружающей среды, включаются в квартальные отчеты Товарищества и направляются в подразделение АО «НАК «Казатомпром», в компетенцию которого входят вопросы производственной безопасности. 

8 Управление договорами ПО, типовые требования

8.1 Типовые требования по промышленной и пожарной безопасности, безопасности и охране труда, радиационной безопасности (РОО Заказчика), при выполнении работ (оказании услуг) на производственных Объектах Заказчика:
8.1.1 До начала выполнения Работ (оказания Услуг) ПО/Исполнитель для допуска на территорию Заказчика должен подтвердить соответствие требованиям по промышленной и пожарной безопасности, БиОТ, и предоставить следующие подтверждающие документы Группе ОТ, ТБ, РБ и ООС Заказчика: 

1) письмо об ознакомлении с Политикой ТОО «Институт высоких технологий» в области обеспечения охраны труда и здоровья работников, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, ядерной и радиационной безопасности; 
2) копия приказа о назначении из числа ИТР ответственного лица за безопасность и охрану труда, пожарную безопасность (Ф.И.О., занимаемая должность, диплом, копию протокола о прохождении и сдачи экзаменов по промышленной безопасности); 

3) состав персонала, который планируется задействовать для выполнения данного вида Работ (оказания данного вида Услуг), заверенный подписью первого руководителя и печатью, с указанием квалификации, должности, свидетельства по профессии; 

4) копию протокола работников о прохождении и сдачи экзаменов по промышленной безопасности, пожарно-техническому минимуму (при огневых работах) и электробезопасности (при необходимости); 

5) для руководителей и ИТР предоставить копии сертификатов по безопасности и охране труда; 

6) сведения о зарегистрированных несчастных случаях с временной потерей трудоспособности и смертельным исходом за последний год; 

7) информацию о страховании работников за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.1.2 Дополнительно к нормам, указанным в подпункте 8.1.1 пункта 8.1. настоящего Требования, для допуска на действующие РОО Заказчика, до начала выполнения работ (оказания услуг) ПО/Исполнитель должен подтвердить соответствие требованиям по РБ, и предоставить следующие подтверждающие документы службе РБ Заказчика: 

1) копию приказа о назначении ответственного лица за радиационную безопасность и радиационный контроль (копия свидетельства о прохождении аттестации в уполномоченном органе в области использования атомной энергии); 

2) состав персонала группы А, который планируется задействовать для выполнения данного вида работ (оказания данного вида услуг); 

3) копию протокола о прохождении и сдачи экзаменов по РБ для работников из персонала группы А; 

4) копию договора об индивидуальном дозиметрическом контроле. 

8.1.3 При наличии всей необходимой документации по промышленной и пожарной безопасности, БиОТ ПО/Исполнителю выдается письменное уведомление о допуске к выполнению работ (оказанию услуг) Группой ОТ, ТБ, РБ и ООС Заказчика. 
8.1.4 В случае отсутствия документов или несоответствия требованиям промышленной, пожарной безопасности и БиОТ, Группа ОТ, ТБ, РБ и ООС Заказчика имеет право не допускать ПО/Исполнителя к выполнению работ (оказанию услуг).

8.1.5 Заказчик имеет право:

1) проводить плановые и внеплановые целевые аудиты на месте выполнения работ (оказания услуг) на предмет исполнения ПОом/Исполнителем требований по промышленной и пожарной безопасности, БиОТ;

2) требовать от ПО/Исполнителя удаления с производственной площадки работника, нарушающего требования по промышленной и пожарной безопасности, БиОТ;

3) в случае выявления нарушений требований по промышленной и пожарной безопасности, БиОТ, которые могут причинить вред жизни и здоровью работников Заказчика и/или ПО/Исполнителя, Заказчик вправе приостановить выполнение работ (оказание услуг) до устранения нарушений. 
8.1.6 Заказчик обязан предоставить ПО/Исполнителю ПЛА.

8.1.7 До начала выполнения работ (оказания услуг) ПО/Исполнитель обязан обеспечить: 

· применение при исполнении Договора технологий, технических устройств, в том числе опасных технических устройств, материалов, соответствующих требованиям промышленной и пожарной безопасности и допущенных к применению на территории Республики Казахстан (если применимо, с учетом специфики оказываемых услуг/выполняемых работ);
· прохождение его работниками вводного инструктажа по промышленной и пожарной безопасности, БиОТ, радиационной безопасности (при работах на действующих РОО Заказчика) и принятие участия в семинаре по разъяснению требований Заказчика в области промышленной и пожарной безопасности, БиОТ, радиационной безопасности; 

· принятие участия в предстартовом собрании, проводимом Куратором договора на Объекте и при обязательном участии ответственных лиц за выполнение работ (оказание услуг), бригадиров и специалистов по промышленной и пожарной безопасности, БиОТ ПО/Исполнителя. Целью собрания является изучение конкретных требований, предъявляемых к работам/услугам для обеспечения безопасности работников ПО/Исполнителя, Заказчика и третьих лиц. Указанное собрание проводится Заказчиком.

8.1.8 Исполнитель/ПО обязан в ходе выполнения работ (оказания услуг): 

1) исполнять все требования по промышленной и пожарной безопасности, БиОТ, радиационной безопасности (при работах на действующих РОО Заказчика), установленные законодательством РК и внутренними документами Заказчика, обеспечить выполнение на территории Заказчика необходимых мероприятий по промышленной и пожарной безопасности, БиОТ;

2) назначить ответственное лицо по промышленной и пожарной безопасности, БиОТ при выполнении работ (оказании услуг) в течение 3-х рабочих дней с даты заключения Договора;

3) разработать и предоставить в Группу ОТ, ТБ, РБ и ООС Заказчика на согласование План работы по безопасности и охране труда, промышленной и пожарной безопасности, радиационной безопасности (при работах на действующих РОО Заказчика). План должен включать конкретные мероприятия, которые необходимо осуществить ПО/Исполнителю, направленные на устранение пробелов по промышленной и пожарной безопасности, БиОТ, радиационной безопасности (при работах на действующих РОО Заказчика). После согласования Плана ПО/Исполнитель допускается к выполнению работ (оказанию услуг); 

4) соблюдать ПЛА в течение действия Договора и принимать участие в проводимых учебных тревогах, и в обучении действиям в аварийных ситуациях при привлечении Заказчиком;

5) выполнять требования законодательства РК области промышленной и пожарной безопасности, безопасности и охраны труда, радиационной безопасности (при работах на действующих РОО Заказчика) и внутренних документов Заказчика; 

6) утвердить приказом перечень должностей ИТР, имеющих право выдачи нарядов – допусков;

7) при проведении строительно-монтажных, ремонтных работ обеспечить наличие первичных средств пожаротушения, на рабочих местах (огнетушители, песок и др.), а также их хранение и обновление в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности;

8) перед началом производства работ повышенной опасности, ПО/Исполнитель представляет согласованный с техническим руководителем Заказчика ПОР.

9) до 5-го числа каждого месяца, следующим за отчетным, предоставлять Заказчику информацию о всех происшедших случаях аварий, травматизма и микротравматизма согласно табелю учета рабочего времени фактически отработанных часов по форме, указанной Заказчиком;

10) ежеквартально, до 15-го числа каждого месяца, следующим за отчетным кварталом, представлять службе РБ заказчика данные об индивидуальном дозиметрическом контроле своих работников (в случае выполнения работ на действующих РОО Заказчика);

11) совместно с представителями Заказчика проводить ежемесячную сверку данных по травматизму и аварийности, фактически отработанных часов ПО/Исполнителем;

12) сообщать Заказчику в устном порядке незамедлительно обо всех авариях и происшествиях и подтверждать это сообщение в письменном виде в течение 2 часов после происшествия по установленной Заказчиком форме. К таким происшествиям относятся несчастные случаи, приведшие к нетрудоспособности либо смерти работника, пожары, аварии, дорожно-транспортные происшествия, железнодорожные происшествия, инциденты;

13) информировать соответствующие уполномоченные органы (в тех случаях, когда это предусмотрено действующим законодательством РК) и Куратора Договора на Объекте Заказчика обо всех авариях, инцидентах, происшествиях и травмах, связанных с выполнением Работ (оказанием Услуг);

14) поддерживать чистоту и порядок на всех участках выполнения Работ (оказания Услуг) и обеспечивать отсутствие на них помех и препятствий. При этом ПО/Исполнитель обязан установить ограждения и предупредительные знаки во всех потенциально опасных местах;

15) при выполнении Работ (оказании Услуг) обеспечить своих работников специальной одеждой, обувью и соответствующими СИЗ индивидуальными дозиметрами (при работах на действующих РОО Заказчика);

16) при проведении Работ на высоте обеспечить персонал инвентарными строительными лесами, страховочными привязями не менее чем с двумя фалами для страховки, обеспечить страховочными леерами и анкерными линиями;

17) при осуществлении работ на действующих опасных производственных объектах Заказчика, при которых возможно высвобождение вредных веществ, паров, газов, включая радиоактивного газа - радона, обеспечить наличие собственных вентиляционных установок (для организации местной вентиляции);
18) обеспечить медицинскую помощь своему персоналу в случае травматизма на рабочем месте или ухудшения здоровья в результате воздействия вредных производственных факторов, а также принять меры по обеспечению медицинской эвакуации в лечебное учреждение. При согласовании эвакуацию пострадавшего может обеспечить Заказчик;

19) обеспечить свой персонал аптечками первой помощи на рабочих местах, а также организовать пункты по оказанию медицинской помощи на Объекте при необходимости;

20) принять все необходимые меры, направленные на ликвидацию непосредственной опасности. При этом ПО/Исполнитель обязан предварительно согласовать с Заказчиком свои действия по ликвидации последствий прекращения выполнения Работ (оказания Услуг) и принять меры по сокращению времени вынужденного простоя. Время простоя, необходимое для устранения выявленных нарушений не должно оказывать влияния на сроки выполнения Работ (оказания Услуг) по Договору. ПО/Исполнитель вправе возобновить выполнение Работ (оказание Услуг) только с разрешения Заказчика на возобновление Работ (оказания Услуг);

21) прекратить выполнение работ (оказание услуг) в случае обнаружения непосредственной опасности для людей, имущества или окружающей среды и немедленно уведомить Заказчика о прекращении выполнения Работ (оказания Услуг), о причинах их прекращения и о предполагаемых сроках возобновления Работ (оказания Услуг);

22) устранить выявленные Заказчиком нарушения, обнаруженные при Целевом аудите безопасности и оформленные Указанием (приложение Г). В том случае, если немедленное устранение замечаний невозможно, то Работы (Услуги) будут приостановлены до полного выполнения плана корректирующих мероприятий. ПО/Исполнитель обязан устранить выявленное нарушение и предоставить Заказчику уведомление об устранении нарушений в области промышленной и пожарной безопасности, БиОТ по форме, установленной приложением Д;

23) обеспечить выполнение его работниками, а также работниками субподрядчика/соисполнителя Подрядной организации требований действующего законодательства Республики Казахстан промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, а также внутренних документов Заказчика. Кроме того, ПО/Исполнитель обязуется обеспечить сохранность имущества Заказчика, переданного ПО/Исполнителю для выполнения Работ (оказания Услуг);

В случае выявления нарушения вышеуказанного условия представителями государственных органов, представителями Заказчика или других организаций, привлекаемых Заказчиком для контроля безопасного производства работ, ПО обязан выплатить Заказчику штраф в размере согласно «Перечня нарушений и штрафных санкций по вопросам производственной безопасности» (Приложение Е) настоящих Требований, а также возместить ему убытки, вызванные таким нарушением, за каждый такой случай.
24) Сумма штрафа, предусмотренная абзацем 23) подпункта 8.1.8. пункта 8.1. и   Приложением Е настоящих Требований, подлежит оплате ПО/Исполнителем в следующем порядке:

· путем вычета из суммы, подлежащей к оплате в соответствии с условиями договора (зачет); либо

· путем оплаты в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней, с момента получения ПО/Исполнителем соответствующего требования, безналичным платежом.

         Уплата вышеуказанных сумм не освобождает ПО/Исполнителя от исполнения условий договора, обязанностей проведения работ по ликвидации загрязнения и восстановлению проектных решений, если таковые в процессе выполнения работ (оказания услуг) были нарушены.

25) по письменному требованию Заказчика предоставлять письменную информацию об условиях труда лиц, привлеченных ПО/Исполнителем для выполнения работ (оказания услуг);

26) оказывать содействие Заказчику в проведении им проверок информации об условиях труда лиц, привлеченных ПО/Исполнителем для выполнения работ (оказания услуг);

27) по письменному требованию Заказчика предоставлять табель учета рабочего времени лиц, привлеченных ПО/Исполнителем для выполнения работ (оказания услуг). 
8.2 Требования по охране окружающей среды

8.2.1 ПО/Исполнитель несёт ответственность за выполнение Работ (оказание Услуг) согласно требованиям экологического законодательства Республики Казахстан. 
8.2.2 в случае нарушения ПО/Исполнителем требований экологического законодательства РК, приведших к загрязнению окружающей среды (причинению экологического ущерба), ПО/Исполнитель несет установленную законодательством РК ответственность и обязан в полном объеме и за свой счет осуществить ремедиацию компонентов природной среды, которым причинен экологический ущерб. В случае предъявления к Заказчику штрафных санкций от уполномоченного органа в области охраны окружающей среды за причинение экологического ущерба по вине ПОа/Исполнителя, ПО/Исполнитель обязан возместить Заказчику расходы по уплате штрафных санкций в полном объеме.

8.2.3 Группа ОТ, ТБ, РБ и ООС Заказчика имеет право осуществлять контроль за деятельностью ПО/Исполнителя во время выполнения Работ/оказания Услуг по Договору, с выдачей ему обязательных для исполнения актов-предписаний с целью недопущения (устранения) нарушения экологического законодательства РК. В случае нарушения ПО/Исполнителем требований экологического законодательства Республики Казахстан и внутренних экологических процедур Заказчика, ПО/Исполнитель оплачивает штраф Заказчику в размере 20 МРП (двадцать месячных расчетных показателей) за каждое выявленное нарушение.

8.2.4 Сумма штрафа, предусмотренная в подпункте 8.2.3. пункта 8.2. настоящих Требований, подлежит оплате ПО/Исполнителем в следующем порядке:

· путем вычета из суммы, подлежащей к оплате в соответствии с условиями Договора (зачет); либо

· путем оплаты не позднее 10 календарных дней с момента получения ПО/Исполнителем соответствующего требования безналичным платежом. 

Уплата вышеуказанных сумм не освобождает ПО/Исполнителя от исполнения условий Договора, обязанностей проведения работ по ликвидации загрязнения и восстановлению проектных решений, если таковые в процессе выполнения Работ (оказания Услуг) были нарушены.

8.2.5 в случае неоднократного нарушения ПО/Исполнителем требований экологического законодательства РК и требований внутренних процедур, принятых Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора, письменно уведомив об этом ПО/Исполнителя за 5 (пять) календарных дней до даты расторжения Договора. 

8.2.6 ПО/Исполнитель для выполнения Работ (оказания Услуг) по Договору должен использовать технику и оборудование, разрешенные к эксплуатации в РК (сертифицированные). 

Автотракторная техника, машины и механизмы ПО/Исполнителя, используемые для выполнения Работ (оказания Услуг) по Договору не должны иметь превышений нормативов выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, а также утечек масла и других технологических жидкостей.   

8.2.7 По окончании выполнения Работ (оказания Услуг), ПО/Исполнитель должен выполнить уборку и планировку территории, на которой производились Работы (Услуги). По мере накопления отходов производства и потребления или окончания проведения Работ (оказания Услуг) ПО/Исполнитель обязуется за свой счет, своими силами вывезти отходы производства и потребления с территории Заказчика, на которой производились Работы (Услуги).

ПО/Исполнитель по согласованию с Заказчиком обеспечивает временное складирования отходов (металлолом, промышленные отходы и т.п.) на месте образования на срок не более шести месяцев от даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект/организацию, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Образовавшиеся отходы должны подлежать восстановлению или удалению как можно ближе к источнику их образования.

8.2.8 ПО/Исполнитель должен быть ознакомлен с Политикой Заказчика в области охраны окружающей среды (далее – Политика). ПО/Исполнитель следует Политике в пределах деятельности по выполнению Работ (оказанию Услуг) по договору. Представителю ПО/Исполнителя выдается выписка из Политики. ПО/Исполнитель обязан обеспечить ознакомление с данным документом (выпиской из Политики) своих специалистов, задействованных в выполнении Работ (оказании Услуг) по Договору.

8.2.9 ПО/Исполнитель обязан: 

1) осуществлять расчет платежей за загрязнение окружающей среды от выбросов, сбросов, захоронения отходов (за исключением отходов, образовавшихся в результате деятельности Заказчика до начала выполнения Работ (оказания Услуг) по договору ПО/Исполнителем), образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства, ремонта и др.; 

2) проводить Работы в рамках полученного заключения экспертизы с использованием материалов и технологий, указанных в предоставленном проекте, на который получено заключение государственной экологической экспертизы или комплексной вневедомственной экспертизы; 

3) ежеквартально, в срок не позднее 15 числа первого месяца, следующего за отчетным периодом, направлять в адрес Заказчика и Представителя Заказчика расчет эмиссий за отчетный период по форме, установленной Заказчиком;

4) использовать Материалы, не содержащие озоноразрушающие вещества, определяемые согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан;

5) иметь разрешительную документацию в области охраны окружающей среды.

8.3 Требования по энергосбережению

8.3.1 ПО/Исполнитель должен быть ознакомлен с внутренними документами Заказчика в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. ПО/Исполнитель следует требованиям законодательных актов РК и внутренних документов Заказчика в ходе выполнения Работ (оказания Услуг). Персонал ПОа/Исполнителя должен быть компетентным в вопросах энергосбережения и повышения энергоэффективности.

8.3.2 ПО/Исполнитель и его субподрадчики/соисполнители должны использовать технику и оборудование низкого класса энергопотребления.

Приложение А

(информационное)

Форма акта - допуска

АКТ-ДОПУСК

на производство работ на территории действующего предприятия (организации)

__________________________ 



от «___» _______________202_г.

                   (место составления акта)

_____________________________________________________________________________

(наименование предприятия, организации)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика _______________________________________

(Ф.И.О., должность)

_____________________________________________________________________________________________

Ответственный представитель ПОа за производство работ ___________________________

                                                                                                                                                                                   (Ф.И.О., должность)

_____________________________________________________________________________________

и представитель Предприятия, эксплуатирующего объекты, расположенные вблизи производства работ ______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:

Заказчик предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами 

____________________________________________________________________________________

(наименование осей, отметок и № чертежей)

для производства на нем работ _____________________________________________________________________________________

(наименование работ)

под руководством технического персонала представителя ПО на следующий срок:

начало работ «____» _____________                         окончание работ «____» _________________

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ:

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Ответственный

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ответственный представитель Заказчика
_________________________ 
Ф. И.О.

(подпись)

Представитель подразделения вблизи

производства работ



_________________________ 
Ф. И.О. (подпись)

Ответственный представитель ПО ________________________ 
Ф. И.О.

(подпись)

Примечание – При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

Приложение Б

(информационное)

Форма оценочного листа деятельности подрядной организации

	ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО по ОТ, ПБ, РБ и ООС

	
	

	Наименование и адрес предприятия …………………………………………

	Вид деятельности ……………………………………………………………….
	

	Объект ……………………………………………………………………………

	Срок выполнения работ по контракту 
	

	Наличие Системы управления охраны труда.
	Да/ Нет 

	Организована ли у ПО система обучения по ОТ и ПБ в соответствии с требованиями законодательства РК  
	Да/ Нет

	Соблюдал ли ПО установленные Правила по ПБ и ОТ? 
	Да/ Нет

	Проводил ли ПО инструктажи по ПБ и ОТ? 
	Да/ Нет

	Докладывал ли ПО немедленно о несчастных случаях, инцидентах, авариях и иных происшествиях, и предоставлял отчеты о них? 
	Да/ Нет 

	Принимал ли ПО немедленные меры по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций? 
	Да/ Нет 

	Принимал ли ПО меры по устранению выявленных нарушений, выполнял ли предписания, выданные представителями Заказчика и надзорными органами? 
	Да/ Нет 

	Обеспечен ли ПО установленными средствами индивидуальной защиты и обеспечено их повсеместное использование? 
	Да/ Нет 

	Статистика происшествий:
	

	Несчастные случаи (количество пострадавших), в т.ч.
	

	Количество отработанных человеко-часов 
	

	ДТП
	

	Пожары/возгорания
	

	Аварии
	

	Другие аварийные воздействия на окружающую среду, допущенные в процессе работы:
	

	Наличие у ПО Системы производственного контроля
	Да/ Нет 

	Количество приостановок ведения работ из-за нарушений требований ОТ, ПБ, РБ, ООС
	

	
	

	Дата заполнения:
	

	
	

	Представитель Заказчика
	Подпись

	
	

	Представитель ПО
	Подпись


Приложение В

(информационное)

	

	

	Форма заключения о соответствии подрядной организации требованиям охраны труда, промышленной, пожарной, радиационной безопасности и охраны окружающей среды

	

	Заключение о соответствии подрядной организации требованиям охраны труда, промышленной, пожарной, радиационной безопасности и охраны окружающей среды

	

	

	Подрядная организация _________________________________________________

	                                                                          наименование подрядной организации

	___________________________________________________________________________

	                                                               соответствует/ не соответствует



	требованиям охраны труда, промышленной безопасности, радиационной безопасности и охраны окружающей среды

	

	Причина несоответствия ___________________________________________________

	                                                                        указывается в случае несоответствия



	

	

	Представитель Заказчика        __________________________ Подпись

	

	Представитель ПО    ___________________________Подпись


Приложение Г

(информационное)

Форма указания о принятии мер по устранению выявленных нарушений по безопасности и охране

Предприятие  

УКАЗАНИЯ

о принятии мер по устранению выявленных нарушений по безопасности и охране труда
от «___» __________ 202 ___ года № ______
 

Кому ___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

 

В соответствии с Договором требую устранить следующие нарушения требований безопасности и охраны труда:

 

	№ п/п
	Выявленные нарушения и требования по их устранению
	Сроки исполнения
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
О выполнении Указания по истечении указанных в нем сроков предоставить письменное сообщение в Службу безопасности и охраны труда.

 

 

	Указание  вручил
	 

________________
	 

__________________________________________________

	 
	(подпись)
	(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

	Указание получил:
	________________
	__________________________________________________

	 
	(подпись)
	(фамилия, имя, отчество (при его наличии)


 
Приложение Д

(информационное)

Форма уведомления об устранении нарушений

Предприятие

Уведомление об устранении нарушений

В соответствии с Указанием/актом № ________от _______ выполнены следующие мероприятия по устранению нарушений на _____________________________________________________________________________:

/наименование объекта контроля/

	№ пункта Указания/акта
	Перечень устранённых нарушений/выполненных мероприятий
	Номер фотографии

	1
	2
	3

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


Приложение: Фотографии на ___ листах

Выполненные мероприятия достаточны / не достаточны для устранения последствий нарушений, _____________________________________________________________________________


(нужное подчеркнуть, не нужное зачеркнуть)

в связи с чем, выполнение последующих этапов работ разрешается/не разрешается. (нужное подчеркнуть, не нужное зачеркнуть).

Перенос сроков устранения нарушений не требуется/требуется по пунктам _____до 

     (нужное подчеркнуть, не нужное зачеркнуть)

Руководитель объекта контроля

	(должность, подпись, Ф.И.О., дата)


Представитель  Группы ОТ, ТБ, РБ и ООС
                                                                                                       

Приложение Е

Перечень нарушений и штрафных санкций по вопросам производственной безопасности

	№ п.п.
	Нарушение
	Общая сумма договора с учетом НДС, млн.тг.

	
	
	≤10
	10÷100
	100÷

500
	500÷

1000
	1000÷

1500
	>1500

	
	
	Сумма штрафа, взыскиваемого с Исполнителя/ПОа/субподрядной организаций за каждое выявленное  нарушение (тыс. тг.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	39. 
	Нарушение требований нормативных актов в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Перечня)
	10
	20
	30
	40
	60
	80

	40. 
	Несоблюдение требований пожарной безопасности (за исключением нарушений, предусмотренных п.3 и п.4 настоящего Перечня)
	10
	20
	30
	40
	60
	80

	41. 
	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара/загорания, и/или уничтожение или повреждение имущества Заказчика или третьих лиц
	60
	100
	150
	200
	400
	1000

	42. 
	Неисполнение в установленный срок предписаний государственных органов и/или Заказчика в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, в том числе мероприятий, разработанных по результатам расследования происшествий (включая указанные в «Информационном бюллетени», «Извлеченные уроки из происшествий».)
	20
	30
	40
	60
	100
	200

	43. 
	Сокрытие Исполнителем/ПО/субподрядной организацией/соисполнителем информации об авариях/пожарах/инцидентах/несчастных случаях, либо уведомление о них с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия 
	20
	40
	120
	200
	300
	500

	44. 
	Непредставление, предоставление с просрочкой более 1 суток отчета(тов), в области ОТ и ПБ, предусмотренных договором 
	10
	20
	30
	40
	60
	80

	45. 
	Инциденты, аварии на объектах энергохозяйства, приведшие/не приведшие к отключению энергопотребителей/повреждению энергооборудования, происшедшие по вине работников Исполнителя/ПО/субподрядчикома/соисполнителя на объектах, участках Заказчика
	80
	120
	200
	400
	800
	1200

	46. 
	Механическое повреждение воздушной линий электропередач и/или подземных линий электропередач, происшедшее по вине Исполнителя/ПО/субподрядчика/соисполнителя на объектах и участках Заказчика. Обрыв воздушных линий электропередач и токопроводов, наезд транспортных средств, специальной и строительной техники на опору ЛЭП. Обрыв подземных линий электропередач и токопроводов.
	80
	120
	400
	800
	1200
	1500

	47. 
	Механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций (в том числе трубопроводов, емкостей), приведшее/не приведшее к их разгерметизации, происшедшее по вине Исполнителя/ПО/субподрядчика/соисполнителя на объектах и участках Заказчика 
	60
	100
	200
	600
	800
	1000

	48. 
	Выполнение работ работниками Исполнителя/ПО/субподрядчика/соисполнителя без оформления разрешительных документов, согласованных Заказчиком (разрешение на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск и др.) 
	40
	80
	120
	160
	200
	300

	49. 
	Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено представителем государственного органа и/или Заказчика
	20
	60
	200
	400
	600
	1000

	50. 
	Нарушение требований по организации безопасного проведения работ повышенной опасности (за исключением нарушений, предусмотренных п. 8; 9; 10 настоящего Перечня)
	20
	60
	200
	400
	600
	1000

	51. 
	Привлечение Исполнителем/ПО/субподрядчиком/соисполнителем для выполнения работ работников, не имеющих необходимую  квалификацию, аттестацию (включая обучение по программам пожарно-технического минимума), не прошедших необходимых инструктажей, не ознакомленных  с инструкциями по БиОТ, промышленной и пожарной безопасности, экологии, технологической дисциплины, не прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных - при поступлении на работу, периодических – в процессе работы, внеочередных - в соответствии с медицинскими рекомендациями обследования), обязательных медицинских освидетельствований
	10
	20
	60
	80
	120
	160

	52. 
	Нарушение работником Исполнителя/ПО/субподрядчика/соисполнителя Правил дорожного движения Республики Казахстан и стандартов Заказчика по транспортной безопасности
	10
	50
	100
	100
	100
	100

	53. 
	Дорожно-транспортные происшествия (по вине работника Исполнителя/ПО/субподрядной организации) с наличием пострадавшего
	40 за каждое ДТП, при повторе в течение 12 месяцев - расторжение контракта

	54. 
	Сокрытие случая ДТП 
	120 за каждый выявленный случай сокрытия ДТП

	55. 
	Любое виновное действие Исполнителя/ПО/субподрядчика/соисполнителя, повлекшие уничтожение, повреждение объектов дорожного хозяйства (шлагбаумы, дорожные знаки и т.п.) или имущества Заказчика (не зависимо от принадлежности)
	20

	56. 
	Любое виновное действие (включая ДТП), совершенное работником Исполнителя/ПО/субподрядчика/соисполнителя, повлекшее травму с потерей дней трудоспособности человека (за каждый факт/за каждого работника)
	2000, но не более суммы договора 

	57. 
	Любое виновное действие, совершенное работником Исполнителя/ПО/субподрядчика/соисполнителя, повлекшее смерть человека (за каждый факт/за каждого работника)
	5000, но не более суммы договора 

	58. 
	Выполнение грузоподъемных работ/услуг с нарушениями требований Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов
	30
	150
	300
	500
	1000
	1500

	59. 
	Невыполнение обязанностей по содержанию и уборке рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней территории
	20
	60
	100
	200
	300
	600

	60. 
	Работа на высоте без применения средств защиты от падения, производство работ в непосредственной близости от не огражденных монтажных проемов, приямков, зумпфов и т.д, производство работ на лесах, подмостях, люльках, подъемников, не соответствующих требованиям
	30
	150
	300
	500
	1000
	1500

	61. 
	Обнаружение у работников Исполнителя/ПО/субподрядчика/соисполнителя на объектах Заказчика животных
	20
	40
	100
	140
	200
	300

	62. 
	Необеспечение Исполнителем/ПО/субподрядчиком/соисполнителем  рабочих мест работников, а также не применение персоналом:
– первичными средствами пожаротушения;
– средствами коллективной защиты;
– аптечками первой медицинской помощи;
– заземляющими устройствами;
– электроосвещением во взрывобезопасном исполнении;
- специальной одеждой, специальной обувью и СИЗ соответствующей вредным и опасным факторам выполняемых работ (огнестойкая специальная одежда, костюмы защиты от электрической дуги и тд);
– предупредительными знаками (плакатами, аншлагами и др.)
	20
	40
	100
	140
	200
	300

	63. 
	Выполнение работ с неисправным и/или неиспытанным инструментом и оборудованием, не прошедшим в установленном порядке экспертизу и диагностику, техническое освидетельствование, техническое обслуживание, планово – предупредительный ремонт и/или неполное комплектование бригады необходимым инструментом и оборудованием 
	20
	40
	100
	140
	200
	300

	64. 
	Привлечение субподрядчика/соисполнителя (-ей) без предусмотренного договором предварительного письменного согласования с Заказчиком
	20
	40
	100
	140
	200
	300

	65. 
	Нарушение требований локальных нормативных актов Заказчика в области ОТ и ПБ, обязанность соблюдения которых предусмотрено Договором (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Перечня)
	20
	60
	200
	300
	350
	400

	66. 
	Направление/допуск к производству работ на производственных объектах и  участках Заказчика работников и/или транспорта Исполнителя/ПО/субподрядчика/соисполнителя без оформленных в установленном Заказчиком порядке пропусков/допусков либо с недействительным пропуском, передача личного пропуска другим лицам, допуск на объекты Заказчика по личному пропуску иных лиц 
	10
	40
	60
	100
	160
	200

	67. 
	Пронос, провоз (включая попытку совершения указанных действий), хранение, распространение, транспортировка на территории Заказчика:
– взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, опасных химических веществ, кроме случаев, санкционированных представителем Заказчика, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении;
– огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК;
– иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов
	30
	20
	40
	80
	120
	160

	68. 
	Сокрытие Исполнителем/ПО/субподрядчиком/соисполнителем  информации о случаях употребления, нахождения на производственных объектах и участках Заказчика работников исполнителя/ПО/субподрядчика/соисполнителя в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или пронос/провоз (включая попытку совершения указанного действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение, либо уведомление о них с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия 
	20
	60
	100
	200
	300
	40

	69. 
	Нахождение на производственных объектах и участках Заказчика работников Исполнителя/ПО/субподрядчика/соисполнителя в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или пронос/провоз (включая попытку совершения указанных действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение
	20
	40
	120
	200
	300
	500

	70. 
	Привлечение к выполнению работ иностранных граждан, не имеющих регистрации по месту пребывания/месту жительства и (или) не имеющих разрешения на трудовую деятельность на территории РК, а равно при отсутствии разрешения на привлечение иностранной рабочей силы
	10
	40
	120
	200
	300
	500

	71. 
	Самовольное занятие земельных участков в границах землеотвода Заказчика, 

Самовольная добыча ОПИ (в том числе песок, гравий, глина) в пределах землеотвода Заказчика

 Самовольное подключение к сетям энергоснабжения Заказчика (за каждый факт)
	30
	20
	40
	60
	80
	100

	72. 
	Уничтожение/повреждение работниками ПО оборудования и систем и материалов видеофиксации 
	30
	60
	100
	200
	300
	400

	73. 
	В случае причинения материального ущерба или попытки хищения имущества Заказчика работниками Исполнителя/ПО/субподрядчика/соисполнителя  или иных приглашенных, или нанятых Исполнителем/ПО лиц, Исполнитель/ПО обязан возместить причиненный ущерб Заказчику, а также выплатить штраф за каждый такой случай в размере:
	100
	150
	200
	250
	300
	400

	74. 
	В случае невозврата или порчи выданных пропусков, в том числе и электронных, исполнитель/ПО обязан возместить денежные средства, затраченные на приобретение/изготовление карточек, утерянных/испорченных пропусков, согласно калькуляции Заказчика, а также выплатить штраф за каждый такой случай в размере:
	10
	20
	30
	40
	50
	60

	75. 
	В случае несанкционированного прохода, проезда на территорию Заказчика работниками Исполнителя/ПО/субподрядчика/соисполнителя или иных приглашенных, или нанятых Исполнителем/ПО лиц, минуя КПП, либо путем повреждения ограждения или заградительной насыпи. Исполнитель/ПО обязан возместить причиненный ущерб Заказчику, а также выплатить штраф за каждый такой случай в размере:
	100
	150
	200
	250
	300
	400

	76. 
	В случае нарушения требований Инструкции по порядку осуществления и соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов на территории и объектах Заказчика работниками Исполнителя/ПО/субподрядчика/соисполнителя или иных приглашенных, или нанятых Исполнителем/ПО лиц, выплачивается штраф за каждый такой случай в размере:
	50
	75
	100
	125
	150
	175



Примечания:

1. Штраф начисляется, удерживается (из суммы расчёта по договору) и/или взыскивается Заказчиком за каждый факт нарушения.
2. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Исполнителя/ПО/субподрядчика/соисполнителя, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним работником).

           3. Штраф начисляется, удерживается или взыскивается сверх убытков, которые могут быть причинены Заказчику в результате нарушения обязанностей, установленных Договором.  
4. По тексту Перечня термины «ПО»/ Подрядная организация и «Исполнитель», «работы» и «услуги» идентичны.

5. По тексту Перечня термин «Заказчик» идентичен термину «Представитель Заказчика»., «Товарищество».
6. По тексту Перечня понятием «работник Подрядной организации» охватывается перечень лиц, включая лиц, с которыми Исполнитель/ПО, контрагент Исполнителя/ПО заключил трудовой договор, гражданско-правовой договор, иные лица, которые выполняют для Исполнителя/ПО/контрагента Исполнителя/ПО работы/услуги на объектах Заказчика.

7. ПО/Исполнитель отвечает за нарушения своих субподрядчиков/соисполнителей, работников субподрядчиков/соисполнителей, иных привлечённых третьих лиц, выполняющих работы/оказывающих услуги на объектах или участках Заказчика, как за свои собственные.
8. В случае неоднократного совершения в течение шести месяцев одного и того же нарушения, указанного в настоящем Перечне, размер налагаемого штрафа увеличивается в 1,5 раза.

9. Инициатор Договора – структурное подразделение Товарищества, инициирующее заключение договора по направлениям своей деятельности и осуществляющее контроль за его исполнением.

10. Факт нарушения устанавливается Указанием, подписанным куратором договора/специалистом Группы ОТ, ТБ, РБ и ООС и/или работником Заказчика,
осуществляющего производственный контроль, либо третьим лицом, привлеченным Заказчиком для осуществления контроля (супервайзеры, лица осуществляющие
технический надзор), и/или работниками предприятия, привлеченного для оказания охранных услуг, а также работником Исполнителя/ПО и/или представителем
Исполнителя/ПО. Общее количество лиц, подписывающих Указание, должно быть не менее двух человек. В случае отказа работника Исполнителя/ПО от подписания
Указания, такой факт фиксируется в акте об отказе подписания и выявленных нарушениях и заверяется подписью свидетеля (-ей). Отказ работника Исполнителя/ПО
от подписания Указания не является препятствием для начисления, удержания или взыскания Заказчиком с Исполнителя/Подрядчика штрафа. Указание, оформленное в соответствии с настоящим пунктом, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания/удержания из суммы расчёта по Договору штрафа.

11. Кроме того, факт нарушения может быть подтвержден одним из следующих документов:
            - указанием куратора договора, специалиста по ОТ, ТБ, РБ и ООС, специалиста Заказчика, осуществляющего производственный контроль,

· актом расследования причин происшествия, составленного комиссией по расследованию причин происшествия Заказчика с участием представителей Исполнителя/ПО,

· соответствующим актом или предписанием контролирующих и надзорных органов.

11. При наличии взаимных денежных требований Заказчик имеет полное право на проведение зачета суммы заявленных надлежащим образом требований против подлежащей уплате Исполнителю/ПО стоимости работ/услуг, в соответствии со ст. 370 ГК РК. При этом, основанием для проведения зачета является Указание о нарушении, оформленное в порядке, предусмотренном пунктами 9, 10 настоящего Перечня и письменное требование Заказчика.

12. В случае противоречий между условиями действия Договора и условиями настоящего Перечня применению подлежат условия Перечня.

13. В случае увеличения объема работ/услуг (путем заключения дополнительного соглашения к договору) по одному и тому же объекту, то действуют штрафные санкции основного договора на выполнение работ/услуг, если сумма доп. соглашения меньше суммы основного договора.

13. Заказчик вправе по своему выбору:

· удержать из сумм, подлежащих оплате Подрядчику по договору, суммы штрафных санкций, причитающихся Заказчику согласно настоящим Требованиям;

· потребовать от Подрядчика уплаты данных сумм штрафных санкций в установленный Заказчиком срок, и, в случае не оплаты, взыскать с Подрядчика начисленные штрафные санкции в судебном порядке.

Подписи Сторон:

	ЗАКАЗЧИК 
_______________
	ПО/ИСПОЛНИТЕЛЬ 
_______________
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Нормы настоящих Требований составляют неотъемлемую часть договоров, заключаемых Товариществом с Поставщиками/ Подрядчиками/Исполнителями.

Поставщики, Исполнители и Подрядчики Товарищества настоящим документом принимают обязательство ознакомить своих работников с данными Требованиями.

Подписанием Договора на портале https://zakup.sk.kz/, уполномоченный представитель Поставщика/Подрядчика/Исполнителя подтверждает, что (1) тщательно проверил и понял содержание настоящих Требований, (2) представляемый им Поставщик/Подрядчик/Исполнитель действует и будет действовать в полном соответствии с настоящими Требованиями.

Подписание всех Приложений к Договору осуществляется в рамках подписания электронного Договора посредством ЭЦП. Согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» документы, подписанные ЭЦП, равнозначны документам, подписанным на бумажном носителе.

