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Сорғы бөліктерінің негізгі габариттік өлшемдері



	Сорғы бөлігінің типі
	a
	f
	h1
	h2
	H
	L1
	A
	B2
	k
	к1
	x
	L3
	L2
	В3
	В1
	d

	BNBKK 100.315
	140
	530
	250
	315
	390
	1400
	90
	610
	685
	1495
	140
	940
	230
	550
	480
	27






Ернемектердің қосалқы өлшемдері
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	Сорғы бөлігінің типі
	Ернемек
	DN
	D
	C
	U
	N0
	S
	L

	BNBKK 100.315
	Қысымды
	DNi
	100
	220
	180
	162
	8
	M16
	67

	
	Сорғыш
	DNa
	125
	250
	210
	192
	8
	M16
	74
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