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1 [bookmark: _Toc81491172][bookmark: _Toc82526647]Общие положения
1.1. Настоящий Порядок и методика оценки образцов специальной одежды и средств индивидуальной защиты (далее – Порядок) разработан в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления утвержденный решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол № 193 от «3» марта 2022 года) и Стандартом единых технических требований на специальную одежду и средства индивидуальной защиты АО «Самрук-Энерго» и его дочерних и зависимых организаций (протокол №39 от 29 декабря 2025 года).
1.2. [bookmark: _GoBack]Порядок определяет требования к организации работы экспертной комиссии (эксперта)/ взаимодействию с аккредитованной испытательной лабораторией по оценке образцов специальной одежды и средств индивидуальной защиты (далее – СОиСИЗ) в акционерном обществе «Самрук-Энерго» и его дочерних и зависимых организаций (далее – Компания) на предмет соответствия требованиям технической спецификации закупаемых товаров.
1.3. Порядок применяется экспертной комиссией (экспертом)/ аккредитованной испытательной лабораторией при подготовке экспертного заключения.
1.4. Порядок регулирует следующие процессы:
1) порядок получения и передачи образцов СОиСИЗ для их оценки;
2) сроки проведения оценки образцов СОиСИЗ;
3) методика проведения оценки образцов СОиСИЗ;
4) подготовка и предоставление экспертного заключения Организатору закупок/Заказчику;
5) учет и хранение образцов СОиСИЗ.

2 [bookmark: _Toc82526648]Определения и сокращения
2.1. В Порядке используются следующие основные определения и сокращения:

	аккредитованная испытательная лаборатория
	–
	независимая аккредитованная в соответствии с законодательством Республики Казахстан организация, в лабораторных условиях которой проводятся испытания образцов СОиСИЗ;


	Заказчик
	–
	Дочерние и зависимые организации АО «Самрук-Энерго»;


	тендерная документация
	–
	совокупность документов, определяющих процедуру и условия закупки товаров, проводимой Организатором закупки;


	заявка потенциального поставщика (заявка)
	–
	форма выражения согласия потенциального поставщика осуществить поставку товаров в соответствии с требованиями и условиями, установленными тендерной документацией, а также документы потенциального поставщика, содержащие информацию о предлагаемых к поставке товаров;


	образец СОиСИЗ
	–
	образец предлагаемого к поставке специальной одежды и средства индивидуальной защиты, состоящих в Перечне товаров;


	Организатор закупок
	–
	юридическое лицо либо структурное подразделение, определенное Заказчиком(ами) в целях выполнения процедур организации и проведения закупок;


	оценка образцов СОиСИЗ
	–
	процесс определения соответствия/несоответствия образцов СОиСИЗ требованиям технической спецификации закупаемых товаров;


	Перечень товаров
	–
	перечень, содержащий товары, при закупках которых допускается требование образцов, утвержденный Комиссией Фонда по утверждению Перечня товаров, при закупках которых допускается требование образцов, состав которой определяется решением первого руководителя Фонда или иным уполномоченным им лицом, и товары, входящие в периметр закупочных категорийных стратегий;


	потенциальный поставщик
	–
	физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующее на заключение договора о закупках;


	Специальная одежда и средства индивидуальной защиты (СОиСИЗ)
	–
	средства, предназначенные для защиты работников Заказчика от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, указанные в Перечне товаров, при закупках которых допускается требование образцов;


	ТР ТС 019/2011
	–
	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878;


	эксперт
	–
	физическое лицо, обладающее специальными и (или) техническими познаниями, опытом и квалификацией в области, соответствующей предмету проводимых закупок, подтверждаемыми соответствующими документами (дипломами, сертификатами, свидетельствами и другими документами), привлекаемое Организатором закупок/Заказчиком для участия в подготовке экспертного заключения в отношении соответствия образцов СОиСИЗ, предоставленных потенциальным поставщиками, технической спецификации закупаемых товаров;


	экспертное заключение
	–
	документ экспертной комиссии (эксперта)/аккредитованной испытательной лаборатории, содержащий сведения об оценке соответствия образцов СОиСИЗ требованиям технической спецификации закупаемых товаров и (или) протоколы испытаний;


	экспертная комиссия
	–
	коллегиальный орган, создаваемый Организатором закупок/Заказчиком с привлечением экспертов для участия в подготовке экспертного заключения в отношении соответствия образцов СОиСИЗ технической спецификации закупаемых товаров;


	Фонд
	–
	акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;


	
	
	



3 [bookmark: _Hlk81986963][bookmark: _Toc82526649]Порядок получения и передачи образцов СОиСИЗ для их оценки
3.1. [bookmark: _Hlk117066366][bookmark: _Hlk117066344]Организатор закупок в объявлении о закупках СОиСИЗ, состоящих в Перечне товаров, вправе установить требование о предоставлении потенциальными поставщиками образцов СОиСИЗ. Количество предоставляемых потенциальным поставщиком образцов не должно превышать 1 (одной) единицы на идентичный товар.
При этом образцы СОиСИЗ, прошедшие оценку, возврату не подлежат за исключением случаев:
- требования потенциального поставщика о возврате образца с целью последующей доработки и исправления замечаний по результатам экспертизы предварительного рассмотрения. При этом, потенциальный поставщик выражает письменное согласие с указанными экспертной комиссией замечаниями;
- требования потенциального поставщика о возврате образца(-ов) при отсутствии замечаний к результатам экспертизы предварительного рассмотрения и (или) протоколу итогов в части экспертизы образца за исключением Поставщика признанным победителем и потенциального поставщика, занявшего по итогам закупок второе место;
- требования потенциального поставщика о возврате образца(-ов) с целью обжалования результатов итогов закупок в части экспертизы образца(-ов).
3.2. Потенциальный поставщик до даты вскрытия заявок обязан в случае, указанном в подпункте 3.1 настоящего Порядка, предоставить Организатору закупок/Заказчику образцы СОиСИЗ и сопроводительную документацию к образцам СОиСИЗ (далее – сопроводительная документация), перечень которой определен в тендерной документации, в том числе:
1) [bookmark: _Hlk115794181]образец предлагаемого товара должен содержать фирменную маркировку изделия с указанием его технических и эксплуатационных параметров, паспорт СОиСИЗ, протоколы испытания используемой ткани (в случае не проведения лабораторных испытаний на этапе закупок), с указанием технических характеристик в аккредитованной лаборатории Республики Казахстан со сроком не ранее 1 (одного) года на момент предоставления образцов.
2) документы, содержащие сведения об условиях хранения, эксплуатации, ухода, ремонта, обслуживания, транспортировки и утилизации СОиСИЗ;
3) конфекционная карта.
3.3. При этом в случае отсутствия сопроводительной документации к образцам СОиСИЗ, перечень которой определен в тендерной документации, либо неполного пакета сопроводительной документации Организатор закупок возвращает потенциальному поставщику образцы СОиСИЗ без рассмотрения.
3.4. [bookmark: _Hlk115794252]Организатор закупок/Заказчик вправе провести оценку образцов СОиСИЗ путем привлечения аккредитованной испытательной лабораторией на этапе проведения закупок. При этом, выбор данной лаборатории осуществляется на конкурсной основе. 
3.5. Заказчик полученные образцы СОиСИЗ и полный комплект сопроводительной документации к образцам СОиСИЗ направляет в указанную лабораторию.

4 [bookmark: _Toc82526650]Сроки проведения оценки образцов СОиСИЗ
4.1. Экспертная комиссия (эксперт)/ аккредитованная испытательная лаборатория в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения образцов СОиСИЗ и полного пакета сопроводительной документации к СОиСИЗ проводит их оценку.
4.2.  Аккредитованная испытательная лаборатория в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения образцов СОиСИЗ и полного пакета сопроводительной документации к образцам СОиСИЗ проводит их оценку и направляет экспертное заключение Организатору закупок и (или) Заказчику в день подписания экспертного заключения.

5 [bookmark: _Toc82526651]Методика проведения оценки образцов СОиСИЗ
5.1. Оценка образцов СОиСИЗ аккредитованной испытательной лабораторией проводится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5.2. Оценка образцов СОиСИЗ экспертной комиссией (экспертом) проводится в следующие этапы:
1) контроль количества и комплектности образцов СОиСИЗ, внешний осмотр образцов СОиСИЗ, проверка наличия, комплектности и содержания сопроводительной документации;
2) проверка технологии производства и качественных характеристик образцов СОиСИЗ;
3) подготовка экспертного заключения, описанная в разделе 6.
5.3. Контроль количества и комплектности образцов СОиСИЗ включает следующие процессы:
1) проверка целостности, правильности упаковки, маркировки образцов СОиСИЗ;
2) проверка укомплектованности образцов СОиСИЗ;
3) визуальный осмотр образцов СОиСИЗ на предмет выявления дефектов, деформаций и механических повреждений;
4) проверка соответствия фактических размеров образцов СОиСИЗ сведениям, указанным в сопроводительной документации;
5) проверка соответствия применяемых тканей/материалов/фурнитуры и других составных частей СОиСИЗ сведениям, указанным в сопроводительной документации. Ткань проверяется на разрыв, вручную путём растягивания с применением небольших нагрузок, на непроницаемость воды, на огнеупорность коротким воздействием огня для определения поддержания огня, остаточного горения и тления;
6) проверка качества установки и прочности закрепления фурнитуры/ внутренней оснастки (молния, кнопки, люверсы, курсоры (бегунки), фиксаторы, светоотражающие ленты, задники, подноски, подкладки) образцов СОиСИЗ и их функционирование;
7) проверка составных частей образцов СОиСИЗ на предмет симметричности форм, расположение парных деталей, отсутствия/наличия дырок, острых кромок, раковин, трещин, заусенцев, нарушений антикоррозийного покрытия, наплывов, вздутий, сколов, колющих и острых углов и других дефектов;
8) проверка качества швов/стыков составных частей образцов СОиСИЗ на предмет отсутствия/наличия натяжений, неровности, неравного отступа от кромки, торчащих ниток, бахромы из ниток на конце швов и других дефектов, в том числе перечисленных в подпункте 7) настоящего пункта Порядка;
9) проверка сроков гарантированного хранения и эксплуатации образцов СОиСИЗ.
5.4. Проверка качественных характеристик образцов СОиСИЗ включает следующие процессы:
1) оценка обязательных показателей (тепловое состояние, микроклимат под одеждой, соответствие конструкции условиям труда и антропологическим измерениям, масса изделия, продолжительность непрерывного использования, жесткость шва, разрывная нагрузка, целостность композиционного и цветового решения модели, устойчивость к стирке и химической чистке, напряженность электрического поля); 
2) оценка показателей эффективности (степень сопротивления порыву детали, паронепроницаемость, степень воздухопроницаемости, свинцовый эквивалент (защита от рентгеновских излучений), коэффициент защиты от радиоактивных веществ и способность к дезактивации, коэффициент защиты от электронных и магнитных полей, коэффициент защиты от электрических зарядов, пыленепроницаемость, устойчивость к обеспыливанию, кислото- и щелоченепроницаемость, проницаемость лаков, красок, органических растворителей, жиров, масел, нефти, водонепроницаемость, устойчивость дезинсекции, огнеупорность);
3) апробация образцов СОиСИЗ в условиях труда, при которых предполагается использование СОиСИЗ, с целью определения удобства/дискомфорта их носки или других обстоятельств, которые могут возникнуть при использовании СОиСИЗ (в случае необходимости).
Дополнительно, при необходимости испытание в аккредитованной испытательной лаборатории проводится экспертиза на соответствие следующих физико-механических, эксплуатационных и защитных показателей, указанных в технической спецификации, ТР ТС и ГОСТ:
· поверхностная плотность ткани одежды;
· суммарное тепловое сопротивление материалов костюма должно быть не менее 0,50 оС*м2/Вт (для зимней одежды);
· воздухопроницаемость верхнего слоя или пакета материалов одежды не должна превышать 40 дм3/м2*с (для зимней одежды);
· коэффициент световозвращения сигнальных полос (2 класс защиты) из световозвращающего материала при значениях угла наблюдения 12' и угла освещения 5о должен быть не менее 330 кд/(люкс*м2) и сохранять свои защитные свойства после 5 стирок или химчисток (для летней и зимней одежды);
· для защиты от механических воздействий разрывная нагрузка ткани должна быть не менее 400 Н (для летней и зимней одежды);
· для защиты от механических воздействий разрывная нагрузка швов должна быть не менее 250 Н (для летней и зимней одежды);
· пыленепроницаемость ткани должна быть не более 40 г/м2 и сохранять пылезащитные свойства после 5 стирок или химчисток (для летней и зимней одежды);
· ткань должна быть огнестойкой (при выдержке ткани в пламени в течение 30 секунд длительность остаточного горения и остаточного тления должна составлять 0 секунд) и сохранять защитные свойства после 5 стирок или химчисток (для летней и зимней одежды);
· уровень защиты одежды, определяемый после 5 циклов стирок (химчисток) – сушек, не должен снижаться более чем на 5 процентов от первоначального уровня после 50 циклов стирок (химчисток) – сушек (для летней и зимней одежды для защиты от термических рисков электрической дуги);
· значение удельного поверхностного электрического сопротивления одежды после 50 циклов стирок (химчисток) – сушек не должно превышать 107 Ом (для летней и зимней одежды для защиты от термических рисков электрической дуги);
· одежда должна предохранять от ожогов второй степени (для летней и зимней одежды для защиты от термических рисков электрической дуги);
· внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией не менее 200 Дж должен быть не менее 20 мм (для обуви специальной);
· материал подошвы должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм2 и твердостью не более 70 единиц по Шору (для обуви специальной); 
· прочность крепления деталей низа с верхом должна быть не менее 45 Н/см (для обуви специальной);  
· соединения деталей, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв не менее 120 Н/см (для обуви специальной) и другие.

6 [bookmark: _Toc82526652]Подготовка и предоставление экспертного заключения Организатору закупок/Заказчику
6.1. По результатам оценки образцов СОиСИЗ, проведенной экспертной комиссией (экспертом), составляется экспертное заключение по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.
6.2. Экспертное заключение аккредитованной испытательной лаборатории составляется по форме, утвержденной законодательством Республики Казахстан.
6.3.  Экспертное заключение предоставляется Организатору закупок/Заказчику не позднее сроков, указанных в подпунктах 4.1. и 4.2. настоящего Порядка.
6.4. На этапе представления замечаний потенциальному поставщику Организатору закупок обязан представить сведения по фотофиксации элементов доработки и отклонению образцов.

7 [bookmark: _Toc82526653]Учет и хранение образцов СОиСИЗ
7.1. Все образцы СОиСИЗ, по которым произведена оценка, сохраняются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора о закупках с потенциальным поставщиком, признанным победителем закупок. При этом, образцы потенциального поставщика, признанным победителем и занявшим по итогам второе место хранятся до исполнения договорных обязательств.
7.2. В случае поступления жалобы от потенциального поставщика о несогласии с результатами протокола итогов в части экспертного заключения, Организатор закупок обязан обеспечить хранение образцов и при наличии выдачи экземпляра образца с возможностью обжаловать результаты экспертизы, до разрешения спорных вопросов.
7.3. Ответственность за хранение образцов СОиСИЗ, оценка которых проведена экспертной комиссией (экспертом), несет Организатор закупок/Заказчик.
7.4. Ответственность за хранение образцов СОиСИЗ, оценка которых проведена аккредитованной испытательной лабораторией, несет указанная лаборатория, и в случае поступления жалобы от потенциального поставщика о несогласии с результатами протокола итогов в части экспертного заключения обязана обеспечить хранение образцов до разрешения спорных вопросов.
7.5. Представленные образцы СОиСИЗ возвращаются потенциальным поставщикам в соответствии с подпунктами 3.1. и по истечения срока согласно подпункта 7.1. либо Организатором закупок/Заказчиком проводится утилизация образцов СОиСИЗ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора о закупках с потенциальным поставщиком, признанным победителем закупок, о чем составляется акт согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в случае отсутствия спорных вопросов, возникших согласно подпунктам 7.2. и 7.4.
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к Порядку и методике оценки соответствия образцов средств индивидуальной защиты в АО «____________» и организациях, пятьдесят и более процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеет АО «_____________» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным приказом ____________ акционерного общества «_____________9

«_____________________»
от __ _______ 202__ года №_____

Экспертное заключение
Закупка № ________город _______	______ 20__ года
Экспертная комиссия в составе/эксперт/аккредитованная испытательная лаборатория: __________________________________________
рассмотрев и изучив в пределах своей компетенции образцы специальной одежды и средств индивидуальной защиты на предмет соответствия требованиям технической спецификации закупаемых товаров, заключает:
	№ п/п
	№ лота
	Наименование товаров в SAP*
	Наименование потенциального поставщика, предоставившего образцы СОиСИЗ
	Соответствие/несоответствие образцов СОиСИЗ требованиям технической спецификации закупаемых товаров
	Информация о несоответствии образцов СОиСИЗ требованиям технической спецификации**

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk81988146]Должность				подписи членов экспертной комиссии/эксперта/								ФИО
уполномоченным представителем аккредитованной испытательной лаборатории
_________________________________
* заполняется экспертной комиссией экспертом
** заполняется в случае признания образцов СОиСИЗ несоответствующими требованиям технической спецификации закупаемых товаров
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к Порядку и методике оценки соответствия образцов специальной одежды и средств индивидуальной защиты в АО «________» и организациях, пятьдесят и более процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеет АО «_____» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным приказом ________________ движения акционерного общества «____________» «____»
от __ _______ 202_ года №_____

Акт об утилизации образцов 
Специальной одежды и средств индивидуальной защиты 
город _______								___ _________ 20__ года

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что следующие образцы средств индивидуальной защиты утилизированы:

	№ п/п
	Номер закупки
	Наименование образца СОиСИЗ
	Наименование потенциального поставщика, предоставившего образец специальной одежды и средства индивидуальной защиты

	1
	2
	3
	4
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