Приложение 
к технической спецификации


«Основные объемы оказываемых услуг»

«Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры (сервисное обслуживание системы мониторинга и управления  технологического ЗРУ-10кВ №2 ГНПС «Кенкияк»)».


Место оказания услуг: Актюбинское нефтепроводное управление АО «КазТрансОйл», Актюбинская область (ГНПС «Кенкияк»).

Срок оказания услуг: с 01 января 2027 года и по 31 декабря 2027 года.

Условные обозначения:

Услуга - услуга по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/ регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры (сервисное обслуживание системы мониторинга и управления  технологического ЗРУ-10кВ №2 ГНПС «Кенкияк»);
СМиУ - система мониторинга и управления;
ЗРУ - закрытое распределительное устройство.

1. Перечень оборудования, подлежащего Услугам.

	№
п/п 
	Наименование объекта и оборудования 
	Марка, завод изготовитель 
	Кол.

	
	ГНПС «Кенкияк»
	
	

	1
	Система мониторинга и управления  технологического ЗРУ-10кВ №2 ГНПС «Кенкияк»
	Siemens
	1
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	[bookmark: _Hlk242082727]№ п/п
	Виды услуг
	Используемые измерительные приборы, инструменты и материалы
	Примечание
	Цена
(без учета НДС), тенге
	Сумма
(без учета НДС), тенге

	Перечень услуг
для системы мониторинга и управления технологического ЗРУ-10кВ №2 ГНПС «Кенкияк»

	1
	Диагностика работоспособности СМиУ
	Ноутбук c установленным лицензионным  ПО (Digsi, TOOL BOX II и т.д.) и комплектом коммутационных кабелей 
	В соответствии с инструкцией по обслуживанию
	
	

	2
	Анализ и корректировка прикладного программного обеспечения контроллера SICAM AK, установленного в ЗРУ 10 кВ №2
	Ноутбук c установленным лицензионным  ПО (Digsi, TOOL BOX II и т.д.) и комплектом коммутационных кабелей 
	В соответствии с инструкцией по обслуживанию
	
	

	3
	Наладка и устранение неисправностей возникших в ходе работы СМиУ
	Ноутбук c установленным лицензионным  ПО (Digsi, TOOL BOX II и т.д.) и комплектом коммутационных кабелей, измерительные приборы и необходимые инструменты
	В соответствии с инструкцией по обслуживанию
	
	

	4
	Проверка прохождения сигналов от СМиУ SICAM AK в систему SCADA ГНПС «Кенкияк»
	Ноутбук c установленным лицензионным  ПО (Digsi, TOOL BOX II и т.д.) и комплектом коммутационных кабелей, измерительные приборы и необходимые инструменты
	В соответствии с инструкцией по обслуживанию 

	
	

	5
	Корректировка по необходимости графического интерфейса на рабочей станции СМиУ
	-
	В соответствии с инструкцией по обслуживанию
	
	

	6
	Удаленная поддержка пользователей по необходимости
	-
	-
	
	

	7
	Составление технического отчета с выводами и рекомендациями (2 экз.)

	
	Всего за 2027 год (без учета НДС), тенге
	

	
	Всего за 2027 год (НДС), тенге
	

	
	Итого за 2027 год (с учетом НДС), тенге
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3.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора, Исполнитель проводит первичный технический осмотр и тестирование электрооборудования. По окончании первичного технического осмотра и тестирования электрооборудования, Сторонами составляется и подписывается акт осмотра и технического состояния электрооборудования, дефектная ведомость (при наличии дефектов).
3.2. На основании проведенного первичного технического осмотра и тестирования электрооборудования Исполнителем, в соответствии с требованиями паспортных данных электрооборудования, СТ 6636-1901-АО-039-4.019-2017 «Магистральные нефтепроводы. Техническое обслуживание и ремонт электроустановок» Заказчика в части ТОиР и действующих нормативных правовых актов Республики Казахстан, Заказчик формирует и утверждает план-график ТОиР электрооборудования.
3.3. Заявки на оказание Услуг от Заказчика могут направляться следующими средствами связи - почтой, факсимильной почтой, электронной почтой и/или по телефону и должны регистрироваться.
3.4. Цикл обработки заявок на оказание Услуг от Заказчика должен быть организован Исполнителем таким образом, чтобы все имеющиеся заявки были зафиксированы.
3.5. Исполнитель заблаговременно проводит подготовительные работы по запланированным Услугам по договоренности между Заказчиком и Исполнителем.
3.6. После завершения оказания Услуг работниками Исполнителя по указанию Заказчика, производится процесс проверки работоспособности электрооборудования для дальнейшей эксплуатации, а также уборка рабочего места по завершении оказания Услуг, в соответствии с санитарно-техническими нормами Республики Казахстан.

4. Порядок приемки Услуг.

4.1. После оказания Исполнителем Услуг, Исполнитель составляет отчеты и протокола по оказанным Услугам, а представители Заказчика при отсутствии замечаний подтверждают факт проведения и принятия оказанных Услуг подписанием отчета и акта принятия оборудования из ремонта.
4.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в оказанных Услугах Исполнителя, Исполнитель незамедлительно оказывает Услуги по устранению недостатков до полного их оказания.
4.3. При представлении замечаний и претензий Заказчиком по оказанным Услугам Исполнителя, Заказчик должен руководствоваться техническими условиями эксплуатации и требованиями завода-изготовителя электрооборудования, а также внутренними документами Заказчика.
4.4. Акт оказанных услуг вступает в силу с даты его подписания Заказчиком. Услуги считаются оказанными при вступлении в силу акта оказанных услуг (акта оказанных услуг подписывается только после ввода электрооборудования в работу и отработки его под нагрузкой в течении срока, установленного внутренними документами Заказчика). 

5. Ремонт оборудования.

5.1. Исполнитель должен оказывать Услуги по тестированию и диагностике неисправностей в работе электрооборудования на объектах Заказчика.
5.2. Диагностика электрооборудования для выявления неисправности выполняется специалистами Исполнителя.
5.3. Исполнитель должен устранять неисправности в работе электрооборудования непосредственно на объекте Заказчика.
5.4. Ввод в работу электрооборудования после ремонта осуществляется после проведения проверки работоспособности электрооборудования с последующим его тестированием в присутствии представителя Заказчика.
 

Главный энергетик
отдела энергетического оборудования
департамента эксплуатации                                                                                                            Д. Мусагалиев

