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Техническая спецификация
 Бензин для двигателей с искровым зажиганием 
 (код по ЕНС ТРУ 192021.530.000001)

	№ п/п
	Требования

	1
	2

	1
	Описание закупаемых товаров, работ и услуг

	
	Бензин для двигателей с искровым зажиганием АИ-92.

	2
	Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.

	
	Технические характеристики должны соответствовать ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и мазуту», требования к качеству топлива  в соответствии ГОСТ 32513-2023. 
Нормы бензина марки АИ-92 согласно ГОСТ 32513-2023: Детонационная стойкость: а) октановое число по исследовательскому методу не менее 92,0; б) октановое число по моторному методу не менее 83,0. Массовая концентрация свинца, мг /дм3 бензина не более 5. Массовая доля серы мг/кг, не более 5. Испытание на медной пластинке -1 класс. Содержание водорастворимых кислот и щелочей отсутствует. Содержание механических примесей и воды отсутствует. Давление насыщенных паров бензина, кПа 35-70 внешний вид чистый, прозрачный цвет не нормируется.
Выдача бензина производится по карточной или талонной системе. Действие карт/талонов должно распространяться на все имеющиеся АЗС Поставщика, расположенные на территории Республики Казахстан, в количестве определенным заказчиком.
Способ поставки товара – топливными картами (далее – Карта), в количестве определенным заказчиком. Карта с записанным номером в чип, которая используется в качестве идентификатора. Идентификатор на карте используется для доступа к счету, содержащему информацию об оплаченной Заказчиком Карты денежной суммы/литрах, в пределах которой последний вправе получить нефтепродукты на АЗС. 
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	 Гарантийные сроки. 
Подрядчик гарантирует качество поставленного товара в течение гарантийного срока, установленного в Технической спецификации со дня подписания Акта приема-передачи товара.





Главный инженер                                                                          М.Кокрекбаев
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Техникалық ерекшелік нысаны
Ұшқынмен тұтанатын қозғалтқыштарға арналған бензин
(ТЖҚ БНА коды бойынша 192021.530.000001)

	№ п/п
	Талаптар


	1
	2

	1
	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы

	
	Ұшқынмен тұтанатын қозғалтқыштарға арналған бензин АИ-92.

	2
	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары.

	
	Техникалық шарттар ТР КО 013/2011 «Автомобильдік және авиациялық бензинге, реактивті қозғалтқыштарға арналған дизельдік және теңіз отынына және мазутқа қойылатын талаптар туралы», ГОСТ 32513-2023 сәйкес отын сапасына қойылатын талаптарға сәйкес болуы керек.
ГОСТ 32513-2023: бойынша АИ-92 бензинінің нормалары: Детонацияға төзімділік: а) зерттеу әдісі бойынша октан саны 92,0 кем емес; б) қозғалтқыш әдісі бойынша октан саны 83,0 кем емес. Қорғасынның массалық концентрациясы, бензиннің мг/дм3, 5-тен артық емес. Күкірттің массалық үлесі, мг/кг, 5-тен көп емес. Мыс пластинадағы сынау – 1 класс. Құрамында суда еритін қышқылдар мен сілтілер жоқ. Құрамында механикалық қоспалар мен су жоқ. Бензиннің қаныққан бу қысымы, кПа 35-70 сыртқы түрі таза, мөлдір түсі стандартталмаған.
Бензин карта немесе талон жүйесі арқылы беріледі. Карточкалардың/талондардың әрекет ету мерзімі Жеткізушінің Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан барлық жұмыс істеп тұрған жанар-жағармай құю станцияларына тұтынушы белгілеген мөлшерде қолданылуы тиіс.
Тауарларды жеткізу тәсілі – тұтынушы белгілеген мөлшерде жанармай карталары (бұдан әрі – Карточка). Идентификатор ретінде пайдаланылатын чипке нөмір жазылған карта. Карточкадағы идентификатор Карточка Тұтынушы төлеген сома/литр туралы ақпаратты қамтитын шотқа кіру үшін пайдаланылады, оның шегінде соңғысы жанармай құю станцияларында мұнай өнімдерін алуға құқылы.
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	Кепілдік мерзімі.
Орындаушы Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап Техникалық ерекшелікте белгіленген кепілдік мерзімі ішінде жеткізілген тауардың сапасына кепілдік береді.






Бас инженер                                                                                  М.Кокрекбаев
 





Орын. Тилегенов Д.М. - ГПТЭР
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