
	

Утверждаю:
Главный инженер
филиала АО «НК «КТЖ» 
«Дирекция магистральной сети»
______________________________
от «_____»____________202_ года

	



Техническая спецификация
на работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и 
аналогичной аппаратуры
Код ЕНС ТРУ 331411.200.000000
	№ п/п
	

	1
	Описание закупаемых товаров, работ и услуг

	
	Оперативное обслуживание ячеек 110 кВ на ПС-110/35/10 кВ «Аральск» по Казалинской дистанции электроснабжения.

	2
	Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг

	
	1. Оперативное обслуживание оборудования и вывод оборудования в ремонт.
2. Периодический осмотр оборудования и ошиновки.
3. Передача информации о состоянии оборудования диспетчерской службе дистанции электроснабжения.
4. Доклад диспетчерской службе дистанции электроснабжения о случаях работы защит, автоматики и контрольных приборов оборудования.
5. Проведение оперативных переключений по указанию диспетчерской службы дистанции электроснабжения.
6. Подготовка и передача телефонограмм оперативного плана.
Оперативное обслуживание оборудования необходимо провести:
- в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок от 20.03.2015г. №230, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей от 30.03.2015г.          №246, Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок от 31.03.2015г. № 253.


	   
	Гарантийные сроки (при необходимости)

	
	Несет полную ответственность за выполненные работы в течение периода оперативного обслуживания.





Директор Департамента
электрификации и энергетики 					   Р. Ахметбеков









































Бекітемін: 
«ҚТЖ «ҰК» АҚ филиалы – 
«Магистральдық желі дирекциясы» 
Бас инженері____________________
«___» __________ 202__ жыл

	Электр, қуат тарату/реттеу жабдықтарын жөндеуге/қайта
құруға және ұқсас жабдық
Техникалық сипаттама
ТЖҚ БНА бойынша коды 331411.200.000000

	№ п/п
	

	1
	Сатып алынатын қызметтің (жұмыстардың)сипаттамасы

	
	Қазалы электрмен жабдықтау қашықтығы бойынша "Арал" КС-110/35/10 кВ 110 кВ ұяшықтарына жедел қызмет көрсету.

	2
	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары.

	
	1. Жабдықтарға жедел қызмет көрсету және жабдықтарды жөндеуге шығару.
2. Жабдықтар және шиналарды мерзімді тексеру.
3.Электрмен жабдықтау дистанциясы жабдықтарының жай-күйі туралы ақпаратты  диспетчерлік қызметке беру .
4. Электрмен жабдықтау дистанциясының диспетчерлік қызметіне қорғаныс, автоматика және жабдықтарды бақылау аспаптарының жұмыстары туралы  баяндау.
5. Электрмен жабдықтау дистанциясы диспетчерлік қызметінің нұсқауы бойынша жедел ауыстырулар жүргізу.
6. Оперативті жоспардағы телефон хабарламаларын дайындау және беру.
Жабдықтарға жедел қызмет көрсету:
- Электр қондырғыларын орнату қағидаларының 20.03.2015 ж. №230 талаптарына, тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларының 30.03.2015 ж. №246, Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік қағидаларының 31.03.2015 ж. № 253 талаптарына сәйкес.


	3
	Кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда)

	
	Жедел техникалық қызмет көрсету кезеңінде орындалған жұмыстарға толық жауапкершілікте болады.
-




Электрлендіру және энергетика 
департаментінің Директоры 					Р. Ахметбеков


